# NVDA 2023.3.1 Кратък преглед на клавишните команди

## Използване на NVDA

### Жестове чрез докосване на екрана

За да превключите поддръжката за сензорно взаимодействие, натиснете NVDA+Control+Alt+T.

#### Режими на докосване

За да превключите между режимите на докосване, почукайте с три пръста по екрана.

### Основни команди на NVDA

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Докосване | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Стартира или рестартира NVDA | Control+Alt+N | Control+Alt+N | Няма | Стартира или рестартира NVDA от работния плот, ако този пряк път на Windows е зададен по време на инсталирането на NVDA. Това е пряк път, идващ от Windows и затова не може да бъде променян от диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“.
Спиране на говора | Control | Control | почукване с два пръста | Незабавно спиране на говора
Пауза на говора | Shift | Shift | Няма | Незабавно прекъсване на говора. Повторното му натискане ще продължи говора оттам, докъдето е стигнал (ако това се поддържа от синтезатора, използван в момента)
Меню на NVDA | NVDA+N | NVDA+N | двукратно почукване с два пръста | Извиква менюто на NVDA, което ви дава възможност за достъп до настройки, инструменти, помощна документация и др.
Превключва между режимите на говор | NVDA+S | NVDA+S | Няма | Превключва режима на говор между говор, бибипкане и изключен.
Превключва помощния режим на въвеждане | NVDA+1 | NVDA+1 | Няма | Натискането на който и да е клавиш в този режим ще го докладва, както ще докладва и функцията му в NVDA, ако има такава
Изход от NVDA | NVDA+Q | NVDA+Q | Няма | Преустановява работата на NVDA
Препредай следващия клавиш | NVDA+F2 | NVDA+F2 | Няма | Казва на NVDA да предаде следващия натиснат клавиш или комбинация от клавиши директно на активното приложение, без да изпълнява заеманата от него функция в NVDA, ако има такава.
Включва или изключва спящия режим за приложението | NVDA+Shift+S | NVDA+Shift+Z | Няма | Спящият режим деактивира всички команди на NVDA, както и речевия или брайлов изход за текущото приложение. Това е полезно за приложения, които се самоозвучават, или за друг софтуер за четене от екрана. Натиснете тази комбинация от клавиши повторно, за да излезете от този режим. Имайте предвид, че NVDA ще запази настройката за спящ режим само до следващото си рестартиране.

### Докладване на системна информация

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Докладване на дата/час | NVDA+F12 | Натиснато веднъж, докладва часа в момента. Натиснато два пъти, докладва датата.
Докладва състоянието на батерията | NVDA+Shift+B | Докладва състоянието на батерията, т.е. дали е включено външно захранване и ако не е – процент на зареденост и оставащо време до изчерпване.
Докладване на текст от клипборда | NVDA+C | Докладва текста, намиращ се в клипборда, ако има такъв.

## Навигиране с NVDA

### Навигиране със системния фокус

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Докладвай текущия фокус | NVDA+Tab | NVDA+Tab | Съобщава текущия обект или елемент, върху който е фокусът. При двукратно натискане ще спелува тази информация
Докладвай заглавието | NVDA+T | NVDA+T | Съобщава съдържанието на заглавната лента на текущия прозорец. При двукратно натискане ще спелува тази информация. При трикратно натискане ще я копира в клипборда
Прочети активния прозорец | NVDA+B | NVDA+B | Прочита всички елементи на текущия прозорец (полезно при диалогови прозорци)
Докладвай лентата на състоянието | NVDA+End | NVDA+Shift+End | Докладва лентата на състоянието, ако NVDA намери такава. Двукратно натискане ще спелува тази информация. Трикратно натискане ще я копира в клипборда.
Докладване на клавиша за бърз достъп | Shift+2 от цифровия блок | NVDA+Control+Shift+Точка | Докладва клавиша за бърз достъп (ускорителя) на текущо фокусирания обект

### Навигиране с каретката

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Кажи всичко | NVDA+Стрелка надолу | NVDA+A | Чете от курсора до края на текста, като едновременно движи и каретката
Прочети текущия ред | NVDA+Стрелка нагоре | NVDA+L | Прочита реда под курсора. При двукратно натискане го спелува. При трикратно натискане спелува реда като ползва описания на символите.
Прочети текущо маркирания текст | NVDA+Shift+Стрелка нагоре | NVDA+Shift+S | Прочита всеки текущо маркиран текст
Докладване на форматирането на текста | NVDA+F | NVDA+F | Докладва форматирането на текста на местоположението на каретката. Двукратното натискане показва информацията в режим на разглеждане.
Докладване на местоположението на каретката | NVDA+Delete от цифровия блок | NVDA+Delete | Докладва информация за местоположението на текста или обекта в позицията на системната каретка. Например, това може да включва процента на напредъка в документа, разстоянието от ръба на страницата или точната позиция на екрана. Двукратното натискане може да предостави допълнителни подробности.
Следващо изречение | alt+стрелка надолу | alt+стрелка надолу | Придвижва каретката до следващо изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)
Предишно изречение | alt+стрелка нагоре | alt+стрелкаНагоре | Придвижва каретката до предишно изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)

Когато сме в таблица, са налични също и следните клавишни команди:

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Придвижване до предишната колона | Control+Alt+Стрелка наляво | Придвижва каретката до предишната колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до следващата колона | Control+Alt+Стрелка надясно | Придвижва каретката до следващата колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до предишния ред | Control+Alt+Стрелка нагоре | Придвижва каретката до предишния ред (оставайки в същата колона)
Придвижване до следващия ред | Control+Alt+Стрелка надолу | Придвижва каретката до следващия ред (оставайки в същата колона)
Придвижване до първата колона | Control+Alt+Home | Придвижва каретката до първата колона (оставайки в същия ред)
Придвижване до последната колона | Control+Alt+End | Придвижва каретката до последната колона (оставайки в същия ред)
Придвижване до първия ред | Control+Alt+Page Up | Придвижва каретката до първия ред (оставайки в същата колона)
Придвижване до последния ред | Control+Alt+Page Down | Придвижва каретката до последния ред (оставайки в същата колона)
Прочитане на всичко в колоната | NVDA+Control+Alt+Стрелка надолу | Прочита колоната вертикално от текущата клетка надолу до последната клетка в колоната.
Прочитане на всичко в реда | NVDA+Control+Alt+Стрелка надясно | Прочита реда хоризонтално от текущата клетка надясно до последната клетка в реда.
Прочитане на цялата колона | NVDA+Control+Alt+Стрелка нагоре | Прочита текущата колона вертикално отгоре надолу, без да мести каретката.
Прочитане на целия ред | NVDA+Control+Alt+Стрелка наляво | Прочита текущия ред хоризонтално отляво надясно, без да премества каретката.

### Навигация по обекти

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Докосване | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Докладвай текущия обект | NVDA+5 от цифровия блок | NVDA+Shift+O | Няма | Докладва текущия навигационен обект. При двукратно натискане спелува информацията, а при трикратно натискане копира името и стойността на този обект в клипборда.
Навигирай до съдържащия обект | NVDA+8 от цифровия блок | NVDA+Shift+Стрелка нагоре | перване нагоре (обектен режим) | Навигира до обекта, съдържащ текущия навигационен обект
Навигирай до предишния обект | NVDA+4 от цифровия блок | NVDA+Shift+Стрелка наляво | Няма | Навигира до обекта директно преди текущия навигационен обект
Навигирай до предишния обект в равнинен изглед | NVDA+9 от цифровия блок | NVDA+Shift+[ | Перване наляво (обектен режим) | Навигира към предишния обект в равнинен изглед в йерархията за обектна навигация
Навигирай до следващия обект | NVDA+6 от цифровия блок | NVDA+Shift+Стрелка надясно | Няма | Навигира до обекта директно след текущия навигационен обект
Навигирай до следващия обект в равнинен изглед | NVDA+3 от цифровия блок | NVDA+Shift+] | Перване надясно (обектен режим) | Навигира към следващия обект в равнинен изглед в йерархията за обектна навигация
Навигирай до първия наследяващ обект | NVDA+2 от цифровия блок | NVDA+Shift+Стрелка надолу | перване надолу (обектен режим) | Навигира до първия наследяващ обект, съдържащ се в текущия навигационен обект
Навигирай до обекта на фокус | NVDA+Минус от цифровата клавиатура | NVDA+BackSpace | Няма | Навигира до обекта, който е на фокус, като позиционира и курсора за преглед до каретката, ако тя е налична
Активирай текущия навигационен обект | NVDA+Enter от цифровия блок | NVDA+Enter | двукратно почукване | Активира текущия навигационен обект (подобно на ляв бутон на мишката или натискане на Интервал, когато този елемент е на фокус)
Премести фокуса или каретката до текущата позиция на курсора за преглед | NVDA+Shift+минусОтЦифроватаКлавиатура | NVDA+Shift+BackSpace | Няма | Натиснато веднъж, премества фокуса до текущия навигационен обект, натиснато два пъти, премества каретката до позицията на курсора за преглед
Докладвай местоположението на курсора за преглед | NVDA+Shift+DeleteОтЦифроватаКлавиатура | NVDA+Shift+Delete | Няма | Съобщава информация за местоположението на текста или обекта на позицията на курсора за преглед. Например, това може да включва процента на напредъка в документа, разстоянието от ръба на страницата или точната позиция на екрана. Двукратното натискане може да предостави допълнителни подробности.
Премести курсора за преглед до лентата на състоянието | Няма | Няма | Няма | Докладва лентата на състоянието, ако NVDA намери такава. Също придвижва навигационния обект до това местоположение.

### Преглед на текста в текущия обект

Име | Клавиш при настолната подредба | Клавиш при лаптоп подредбата | Докосване | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Придвижване до най-горния ред в прегледа | Shift+7 от цифровия блок | NVDA+Control+Home | Няма | Мести курсора за преглед до най-горния ред на текста
Придвижване до предишния ред в прегледа | 7 от цифровия блок | NVDA+Стрелка нагоре | перване нагоре (текстов режим) | Мести курсора за преглед до предишния ред от текста
Докладвай текущия ред в прегледа | 8 от цифровия блок | NVDA+Shift+Точка | Няма | Съобщава текущия ред от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува реда. При трикратно натискане спелува реда, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следващия ред в прегледа | 9 от цифровия блок | NVDA+Стрелка надолу | перване надолу (текстов режим) | Мести курсора за преглед до следващия ред в текста
Придвижване до най-долния ред в прегледа | Shift+9 от цифровия блок | NVDA+Control+End | Няма | Мести курсора за преглед до най-долния ред в текста
Придвижване до предишната дума в прегледа | 4 от цифровия блок | NVDA+Control+Стрелка наляво | перване наляво с два пръста (текстов режим) | Премества курсора за преглед до предишната дума в текста
Докладвай текущата дума в прегледа | 5 от цифровия блок | NVDA+Control+Точка | Няма | Съобщава текущата дума от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува думата. При трикратно натискане спелува думата, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следваща дума в прегледа | 6 от цифровия блок | NVDA+Control+Стрелка надясно | перване надясно с два пръста | Мести курсора за преглед до следващата дума в текста
Придвижване до началото на реда в прегледа | Shift+1 от цифровия блок | NVDA+Home | Няма | Мести курсора за преглед до началото на текущия ред в текста
Придвижване до предишния символ в прегледа | 1 от цифровия блок | NVDA+Стрелка наляво | перване наляво (текстов режим) | Придвижва курсора за преглед до предишния символ в текста
Докладвай текущия символ в прегледа | 2 от цифровия блок | NVDA+Точка | Няма | Съобщава текущия символ на текущия ред от текста, където се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане изговаря описание или пример за този символ. При трикратно натискане докладва цифровата стойност на този символ в десетичен и шестнадесетичен вид.
Придвижване до следващия символ в прегледа | 3 от цифровия блок | NVDA+Стрелка надясно | перване надясно (текстов режим) | Мести курсора за преглед до следващия символ на текущия ред от текста
Придвижване до края на реда в прегледа | Shift+3 от цифровия блок | NVDA+End | Няма | Мести курсора за преглед до края на текущия ред в текста
Преминаване към предишната страница в прегледа | NVDA+Page Up | NVDA+Shift+Page Up | Няма | Премества курсора за преглед към предишната страница с текст, ако се поддържа от приложението
Преминаване към следващата страница в прегледа | NVDA+Page Down | NVDA+Shift+Page Down | Няма | Премества курсора за преглед към следващата страница с текст, ако се поддържа от приложението
Кажи всичко с прегледа | Плюс от цифровата клавиатура | NVDA+Shift+A | перване надолу с три пръста (текстов режим) | Чете от позицията на курсора за преглед до края на текста, като мести и самия курсор
Маркирай после копирай от курсора за преглед | NVDA+F9 | NVDA+F9 | Няма | Започва процедурата по маркиране и после копиране на текст от позицията на курсора за преглед. Фактическо действие не се извършва, докато не укажете на NVDA крайната точка
Маркирай после копирай до курсора за преглед | NVDA+F10 | NVDA+F10 | Няма | При еднократно натискане бива маркиран текстът от предварително зададения начален маркер до текущата позиция на курсора за преглед включително. Ако системната каретка може да бъде поставена в текста, тя ще бъде преместена до избрания текст. При двукратно натискане текстът ще бъде копиран в клипборда на Windows
Премести до маркираното начало за копиране с курсора за преглед | NVDA+Shift+F9 | NVDA+Shift+F9 | Няма | Премества курсора за преглед в позицията, предварително зададена като начална при маркирането за копиране
Докладвай форматирането на текста | NVDA+Shift+F | NVDA+Shift+F | Няма | Съобщава форматирането на текста, в който се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане представя информацията в режим на разглеждане.
Докладвай заместителя за текущия символ | Няма | Няма | Няма | Докладва символа за текущата позиция на курсора за преглед. При двукратно натискане представя символа и описващия го текст в режим на разглеждане.

### Режими на преглед

Име | Настолна подредба | Лаптоп подредба | Докосване | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Превключване на следващия режим за преглед | NVDA+7 от цифровия блок | NVDA+Page Up | Перване нагоре с 2 пръста | Превключване на следващия достъпен режим за преглед
Превключване на предишния режим за преглед | NVDA+1 от цифровия блок | NVDA+Page Down | Перване надолу с 2 пръста | Превключва на предишния достъпен режим за преглед

### Навигиране с мишката

Име | Клавиш при настолната подредба | Клавиш при лаптоп подредбата | Сензорно взаимодействие | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Ляво щракване | Наклонена черта от цифровия блок | NVDA+[ | Няма | Натиска еднократно ляв бутон на мишката. Често използваното двукратно щракване може да бъде постигнато с двукратно бързо натискане
Задържане на ляв бутон | Shift+Наклонена черта от цифровия блок | NVDA+Control+[ | Няма | Задържа натиснат левия бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Дясно щракване | Звезда от цифровия блок | NVDA+] | Докосване и задържане | Натиска еднократно десния бутон на мишката. Това обикновено се използва за извикване на контекстно меню.
Задържане на десен бутон | Shift+Звезда от цифровия блок | NVDA+Control+] | Няма | Задържа натиснат десния бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Преместване на мишката до текущия навигационен обект | NVDA+Наклонена черта от цифровия блок | NVDA+Shift+M | Няма | Премества курсора на мишката до текущия навигационен обект и курсора за преглед
Навигиране до обекта под курсора на мишката | NVDA+Звезда от цифровия блок | NVDA+Shift+N | Няма | Задаване на навигационния обект на обекта, върху който е разположена мишката

## Режим на разглеждане

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Превключване между режимите на фокус и разглеждане | NVDA+интервал | Превключва между режим на фокус и режим на разглеждане
Изход от режим на фокус | Escape | Превключва обратно към режим на разглеждане, ако преди това автоматично е било преминато към режим на фокус
Обнови разглеждания документ | NVDA+F5 | Презарежда текущия документ (полезно, ако изглежда, че от страницата липсва наскоро променено съдържание. Тази команда не е налична в Microsoft Word и Outlook.)
Търси | NVDA+Control+F | Извежда диалогов прозорец, в който можете да въведете текст за търсене в текущия документ. За повече информация прегледайте търсене на текст.
Търси следващо срещане | NVDA+F3 | Търси следващо срещане на предишно търсен текст в текущия документ
Търси предишно срещане | NVDA+Shift+F3 | Търси предишно срещане на предишно търсения текст в текущия документ

### Навигиране с една буква

Следните клавиши прехвърлят курсора до следващ елемент от съответния тип, а в комбинация с клавиша Shift го прехвърлят до предишен такъв:

- H: Заглавие
- L: Списък
- I: Елемент от списък
- T: Таблица
- K: Връзка
- N: Обикновен текст
- F: Поле от формуляр
- U: Непосетена връзка
- V: Посетена връзка
- E: Поле за писане
- B: Бутон
- X: Поле за отметка
- C: Падащ списък
- R: Радио бутон
- Q: Цитат
- S: Разделител
- M: Рамка
- G: Изображение
- D: Участъков маркер
- O: Вграден обект (аудио и видео плейър, приложение, диалогов прозорец и пр.)
- 1 до 6: Заглавия 1 до 6 съответно
- A: Анотация (коментар, корекция на редактора и др.)
- W: Правописна грешка

За да се придвижите до началото или края на съдържащи елементи като списъци и таблици:

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Премини до началото | Shift+, | Придвижва курсора до началото на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката
Премини до края | , | Придвижва курсора до края на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката

За да включите или изключите бързата навигация за текущия документ, натиснете NVDA+shift+интервал.

### Списък на елементите

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Списък на елементите | NVDA+F7 | Извиква списък с различни видове елементи от текущия документ.

### Търсене на текст

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Търсене на текст | NVDA+Control+F | Отваря прозореца за търсене
Намиране на следващо | NVDA+F3 | Търси за следващото съвпадение на текущо търсения низ
Намиране на предишно | NVDA+Shift+F3 | Търси за предишното съвпадение на текущо търсения низ

### Вградени обекти

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Премества до съдържащия документ | NVDA+Control+Space | Премества фокуса извън текущия вграден обект и в съдържащия го документ

## Прочитане на математическо съдържание

### Интерактивна навигация

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Взаимодействие с математическо съдържание | NVDA+alt+m | Стартира взаимодействие с математическо съдържание.

## Брайл

### Брайлово въвеждане

Натискането на точка 7 изтрива последно въведената брайлова клетка или знак. Точка 8 превежда всеки брайлов запис и натиска клавиша enter. Натискането на точки 7 + 8 превежда всеки брайлов запис, но не добавя интервал или не натиска enter.

## Разпознаване на съдържание

### OCR на Windows

За да разпознаете текста на текущия навигационен обект с OCR на Windows, натиснете NVDA+R.

## Допълнителна функционалност на NVDA за различни приложения

### Microsoft Word

#### Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Задай заглавията на колоните | NVDA+shift+c | Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на реда, съдържащ заглавията на колоните, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще занули тази настройка.
Задай заглавията на редовете | NVDA+shift+r | Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на колоната, съдържаща заглавията на редовете, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между редовете след тази колона. Двукратно натискане ще занули тази настройка.

#### Режим на разглеждане в Microsoft Word

За да включите или изключите режима на разглеждане в Microsoft Word, натиснете NVDA+Интервал.

##### Списъкът на елементите

Докато сте в режим на разглеждане в Microsoft Word, имате достъп до списъка на елементите с натискане на NVDA+f7.

#### Докладване на коментари

За докладване на съществуващите коментари на позицията на каретката натиснете NVDA+alt+c.

### Microsoft Excel

#### Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Задава заглавия на колоните | NVDA+Shift+C | Еднократно натискане указва на NVDA, че този ред е редът, съдържащ заглавията на колоните, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.
Задава заглавия на редовете | NVDA+Shift+R | Еднократно натискане указва на NVDA, че тази колона е колоната, съдържаща заглавията на редовете, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между редовете след този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.

#### Списъкът на елементите

За достъп до списъка на елементите в Excel, натиснете NVDA+f7.

#### Докладване на бележки

За да прочетете всички бележки за текущата клетка на фокус, натиснете NVDA+Alt+C. В Microsoft 2016, 365 и по-нови версии класическите коментари в Microsoft Excel са преименувани на „бележки“.

За да добавите или редактирате бележка, при фокусирана клетка натиснете Shift+F2.

#### Прочитане на защитени клетки

За да позволите придвижването до заключени клетки, превключете към режим на разглеждане с натискане на NVDA+Интервал, след което използвайте стандартните команди за навигация в Excel, например стрелките - за да се придвижите между клетките в текущата работна книга.

### Microsoft PowerPoint

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Превключване на четенето на бележките на четящия | Control+Shift+S | Когато сте в режим слайд шоу, тази команда ще превключи между бележките на четящия за слайдовете и съдържанието на слайда. Това засяга само това, което NVDA прочита, но не и това, което е изобразено на екрана.

### Foobar2000

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Докладване на оставащо време | Control+Shift+R | Докладва оставащото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладване на изминало време | Control+Shift+E | Докладва изминалото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладва времетраенето на записа | Control+Shift+T | Докладва общото времетраене на текущия запис, ако има такъв.

### Miranda IM

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Докладване на скорошно съобщение | NVDA+Control+1-4 | Докладва едно от скорошните съобщения, в зависимост от натиснатата цифра; например NVDA+Control+2 докладва второто най-скорошно съобщение.

### Poedit

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Докладване на прозореца за коментари | Control+Shift+C | Докладва всички коментари в прозореца за коментари.
Докладване на бележките за преводачи | control+shift+a | Докладва всички бележки за преводачи.

### Kindle за PC

Можете ръчно да прелистите към следваща страница с клавиша Page Down или към предходна страница с клавиша Page Up.

#### Маркиране на текст

След като маркирате текста, натиснете клавиша applications или shift+f10, за да извикате менюто с опции за маркирания текст.

### Azardi

Когато сте в изглед Таблица на добавените книги:

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Enter | Enter | Отваря избраната книга.
Контекстно меню | Applications | Отваря контекстното меню за избраната книга.

### Конзола на Windows

Следните вградени клавишни комбинации на конзолата на Windows могат да бъдат полезни при преглед на текст с NVDA в по-старите версии на конзолата на Windows:

Име | Клавиш | Описание
--- | --- | ---
Превъртане нагоре | Control+Стрелка нагоре | Превърта прозореца на конзолата нагоре, така че изведеният по-рано текст да може да бъде прочетен.
Превъртане надолу | Control+Стрелка надолу | Превърта прозореца на конзолата надолу, така че изведеният по-късно текст да може да бъде прочетен.
Превъртане до началото | Control+Home | Превърта прозореца на конзолата до началото на буфера.
Превъртане до края | Control+End | Превърта прозореца на конзолата до края на буфера.

## Настройване на NVDA

### Настройки на NVDA

#### Основни

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на основните настройки | `NVDA+Control+G` | `NVDA+Control+G` | Категорията „Основни“ в прозореца с Настройките на NVDA задава цялостното поведение на NVDA, като например езика на интерфейса и дали да проверява за обновления.

#### Настройки на речта

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките на речта | `NVDA+Control+V` | `NVDA+Control+V` | Категорията „Реч“ в прозореца с настройките на NVDA съдържа опции, които ви позволяват да променяте речевия синтезатор, както и гласовите характеристики за избрания синтезатор.
Ниво на препинателните знаци/символи | NVDA+P | NVDA+P | Тази опция ви позволява да изберете количеството пунктуация и символи, които да се изговарят.

#### Избор на синтезатор

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на диалоговия прозорец за избор на синтезатор | `NVDA+Control+S` | `NVDA+Control+S` | Диалоговият прозорец „Избор на синтезатор“, който може да бъде отворен чрез задействане на бутона „Промени...“ в категорията „Реч“ в прозореца с настройките на NVDA, ви позволява да изберете кой синтезатор ще се използва от NVDA за говор.

#### Пръстен от настройки на синтезатора

Име | Клавиш за настолната подредба | Клавиш за лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Премини към следващата настройка | NVDA+Control+Стрелка надясно | NVDA+Shift+Control+Стрелка надясно | Премества се на следващата налична настройка на речта, като се връща на първата, след като достигне последната
Премини към предишната настройка | NVDA+Control+Стрелка наляво | NVDA+Shift+Control+Стрелка наляво | Премества се към предишната налична настройка на речта, като се връща на последната, след като достигне първата
Увеличи текущата настройка | NVDA+Control+Стрелка нагоре | NVDA+Shift+Control+Стрелка нагоре | Увеличава текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. увеличава скоростта, избира следващия глас, увеличава силата на звука
Намали текущата настройка | NVDA+Control+Стрелка надолу | NVDA+Shift+Control+Стрелка надолу | Намалява текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. намалява скоростта, избира предишния глас, намалява силата на звука

#### Брайл

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Обвързвай брайла | NVDA+Control+T | NVDA+Control+T | Тази опция ви позволява да изберете дали брайловият дисплей да следва системния фокус/каретката, навигационния обект/курсора за преглед или и двете.

#### Избор на брайлов дисплей

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на диалоговия прозорец за избор на брайлов дисплей | `NVDA+Control+A` | `NVDA+Control+A` | Прозорецът „Избор на брайлов дисплей“, който може да бъде отворен чрез задействане на бутона „Промени...“ в категорията „Брайл“ в прозореца с настройките на NVDA, ви позволява да изберете кой брайлов дисплей да ползва NVDA за брайлов изход.

#### Аудио

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на аудио настройките | `NVDA+Control+U` | `NVDA+Control+U` | Категорията „Аудио“ в диалоговия прозорец с настройките на NVDA съдържа опции, които ви позволяват да промените няколко аспекта на аудио изхода.
Режим за понижаване на силата на звука | `NVDA+Shift+D` | `NVDA+Shift+D` | В Windows 8 и по-нови версии тази опция ви позволява да определите дали NVDA ще понижава силата на звука на останалите приложения, докато NVDA говори или през цялото време, през което NVDA е стартиран.

#### Клавиатура

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките на клавиатурата | `NVDA+Control+K` | `NVDA+Control+K` | Категорията „Клавиатура“ в прозореца с настройките на NVDA съдържа опции, които определят поведението на NVDA при работа с клавиатурата.
Изговаряй въведените букви или знаци | NVDA+2 | NVDA+2 | Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава натиснатите букви или знаци.
Изговаряй въведените думи | NVDA+3 | NVDA+3 | Когато тази опция е включена, NVDA ще изчита написаните думи, когато пишете на клавиатурата.
Изговаряй командните клавиши | NVDA+4 | NVDA+4 | Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава всички клавиши от клавиатурата, включително Control, Shift, Alt, както и клавишните комбинации.

#### Мишка

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките на мишката | `NVDA+Control+M` | `NVDA+Control+M` | Категорията „Мишка“ в прозореца с настройките на NVDA позволява на NVDA да проследява мишката, да възпроизвежда звукови сигнали за координатите на мишката и да задава други опции за използване на мишката.
Включи проследяването на мишката | NVDA+M | NVDA+M | Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава информацията под курсора на мишката, докато го движите. Това ви позволява да намерите неща на екрана, като физически премествате мишката, вместо да ги търсите използвайки обектната навигация.

#### Курсор за преглед

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Следвай фокуса | NVDA+7 | NVDA+7 | Когато тази опция е включена, курсорът за преглед винаги ще се намира в един и същи обект с фокуса, когато той се променя.
Следвай каретката | NVDA+6 | NVDA+6 | Когато тази опция е включена, курсорът за преглед ще се премества до позицията на каретката всеки път, когато тя се премести.

#### Представяне на обектите

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките за представяне на обектите | `NVDA+Control+O` | `NVDA+Control+O` | Категорията „Представяне на обектите“ в прозореца с настройките на NVDA се използва, за да определи колко информация NVDA ще представя за контролите, като например описание, информация за позицията и т.н.
Докладване на лентата на напредъка | NVDA+U | NVDA+U | Тази настройка определя как да се докладват обновленията в лентата на напредъка.
Докладвай динамичните промени в съдържанието | NVDA+5 | NVDA+5 | Превключва анонсирането на ново съдържание в определени обекти като терминали или историята на съобщенията в някои чат програми.

#### Режим на разглеждане

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките за режима на разглеждане | `NVDA+Control+B` | `NVDA+Control+B` | Категорията „Режим на разглеждане“ в прозореца с настройките на NVDA се използва за конфигуриране на поведението на NVDA при четене и обхождане на сложни документи, като например уеб страници.
Използвай подредбата на екрана (когато това е възможно) | NVDA+V | NVDA+V | Тази опция ви позволява да зададете дали режимът на разглеждане да поставя щракаемото съдържание (връзки, бутони и полета) на отделни редове, или да го запазва в потока от текст, както е показано на екрана.
Автоматично премествай системния фокус към фокусируемите елементи в режим на разглеждане | NVDA+8 | NVDA+8 | Изключена по подразбиране, тази опция ви позволява да изберете дали системният фокус да бъде автоматично преместван към елементи, които могат да бъдат фокусирани по този начин (връзки, полета за формуляри и т.н.) при навигация в съдържанието с каретката за режим на разглеждане.

#### Форматиране на документите

Име | Клавиш от настолната подредба | Клавиш от лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Отваряне на настройките за форматиране на документите | `NVDA+Control+D` | `NVDA+Control+D` | Повечето опции в тази категория са за определяне на това, какъв тип форматиране ще бъде изговаряно при придвижване в документите.

#### Разширени настройки

За да се „Докладва обобщение на всички подробности за анотация на позицията на системната каретка“, натиснете NVDA+D.

### Запазване и презареждане на конфигурацията

Име | Клавиш при настолната подредба | Клавиш при лаптоп подредбата | Описание
--- | --- | --- | ---
Запази настройките | NVDA+Control+C | NVDA+Control+C | Запазва вашите текущи настройки, така че те няма да се загубят, когато затворите NVDA
Възстанови запазените настройки | NVDA+Control+R | NVDA+Control+R | Еднократно натискане ще възстанови настройките на NVDA до момента, когато последно сте ги запазили. Трикратно натискане ще възстанови настройките до заводските им стойности.

### Конфигурационни профили

#### Основен начин на управление

- NVDA+control+p: Показва диалога за настройка на конфигурационните профили.

## Поддържани брайлови дисплеи

### Freedom Scientific серии Focus/PAC Mate

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | topRouting1 (първа клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей напред | topRouting20/40/80 (последна клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей назад | leftAdvanceBar
Превъртане на брайловия дисплей напред | rightAdvanceBar
Превключване на обвързването на брайла | LeftGDFButton+RightGDFButton
Избор на функцията на лявото магическо колело | натискане на Лявото магическо колело
Придвижване назад с лявото магическо колело | Ляво магическо колело нагоре
Придвижване напред с лявото магическо колело | Ляво магическо колело надолу
Избор на функцията на дясното магическо колело | натискане на дясното магическо колело
Придвижване назад с дясното магическо колело | Дясно магическо колело нагоре
Придвижване напред с дясното магическо колело | Дясно магическо колело надолу
Преместване на брайлова клетка | преместване
Shift+Tab | Брайлов интервал +Точка1+Точка2
Tab | Брайлов интервал+Точка4+Точка5
Стрелка нагоре | Брайлов интервал+Точка1
Стрелка надолу | Брайлов интервал+Точка4
Control+Стрелка наляво | Брайлов интервал+Точка2
Control+Стрелка надясно | Брайлов интервал+Точка5
Стрелка наляво | Брайлов интервал+Точка3
Стрелка надясно | Брайлов интервал+Точка6
Home | Брайлов интервал+Точка1+Точка3
End | Брайлов интервал+Точка4+Точка6
Control+Home | Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка3
Control+End | Брайлов интервал+Точка4+Точка5+Точка6
Alt | Брайлов интервал+Точка1+Точка3+Точка4
Alt+Tab | Брайлов интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5
Alt+Shift+Tab | Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка5+Точка6
Windows+Tab | Брайлов интервал+Точка2+Точка3+Точка4
Escape | Брайлов интервал+Точка1+Точка5
Windows | Брайлов интервал+Точка2+Точка4+Точка5+Точка6
Интервал | Брайлов интервал
Превключване на клавиша Control | Брайлов интервал+Точка3+Точка8
Превключване на клавиша Alt | Брайлов интервал+Точка6+Точка8
Превключване на клавиша Windows | Брайлов интервал+Точка4+Точка8
Превключване на клавиша NVDA | Брайлов интервал+Точка5+Точка8
Превключване на клавиша Shift | Брайлов интервал+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Control и Shift | Брайлов интервал+Точка3+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Alt и Shift | Брайлов интервал+Точка6+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Windows и Shift | Брайлов интервал+Точка4+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите NVDA и Shift | Брайлов интервал+Точка5+Точка7+Точка8
Превключване на клавишите Control и Alt | Брайлов интервал+Точка3+Точка6+Точка8
Превключване на клавишите Control, Alt и Shift | Брайлов интервал+Точка3+Точка6+Точка7+Точка8
Windows+D (минимизиране на всички приложения) | Брайлов интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6
Докладвай текущия ред | Брайлов интервал+Точка1+Точка4
Меню на NVDA | Брайлов интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5

За по-новите модели Focus, които имат балансиращи клавиши (focus 40, focus 80 и focus blue):

Име | Клавиш
--- | ---
Придвижване до предишен ред | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Придвижване до следващ ред | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Само за Focus 80:

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Превъртане на брайловия дисплей напред | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Optelec ALVA 6 series/protocol converter

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | t1, etouch1
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред | t2
Придвижване до фокуса | t3
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред | t4
Превъртане на брайловия дисплей напред | t5, etouch3
Преместване на брайлова клетка | преместване
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка | secondary routing
Превключване на симулирането на HID клавиатура | t1+spEnter
Придвижване до първия ред в прегледа | t1+t2
Придвижване до последния ред в прегледа | t4+t5
Превключване на обвързването на брайла | t1+t3
Докладване на заглавието | etouch2
Докладване на лентата на състоянието | etouch4
Shift+Tab | sp1
Alt | sp2, Alt
Escape | sp3
Tab | sp4
Стрелка нагоре | spUp
Стрелка надолу | spDown
Стрелка наляво | spLeft
Стрелка надясно | spRight
Enter | spEnter, enter
Докладване на датата/часа | sp1+sp2
Меню на NVDA | Sp1+Sp3
Windows+D (минимизира всички прозорци) | Sp1+Sp4
Windows+B (фокусира системния жлеб) | sp3+sp4
Windows | sp2+sp3, windows
Alt+Tab | Sp2+Sp4
Control+Home | t3+spUp
Control+End | t3+spDown
Home | t3+spLeft
End | t3+spRight
Control | Control

### Дисплеи Handy Tech

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | left, up, b3
Превъртане на брайловия дисплей напред | right, down, b6
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред | b4
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред | b5
Преместване на брайлова клетка | преместване
Shift+Tab | esc, left triple action key up+down
Alt | B2+B4+B5
Escape | B4+B6
TAB | enter, right triple action key up+down
Enter | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Стрелка нагоре | joystickUp
Стрелка надолу | joystickDown
Стрелка наляво | joystickLeft
Стрелка надясно | joystickRight
Меню на NVDA | B2+B4+B5+B6
Превключва обвързването на брайла | b2
Превключва брайловия курсор | b1
Превключва представянето на контекста на фокуса | b7
Превключва брайловия вход | интервал+b1+b3+b4 (интервал+главно B)

### MDV Lilli

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | LF
Превъртане на брайловия дисплей напред | RG
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред | UP
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред | DN
Преместване на брайлова клетка | преместване
Shift+Tab | SLF
Tab | SRG
Alt+Tab | SDN
Alt+Shift+Tab | SUP

### Брайлови дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | `d2`
Превърта брайловия дисплей напред | `d5`
Премества брайловия дисплей на предишния ред | `d1`
Премества брайловия дисплей на следващия ред | `d3`
Премества курсора на брайловата клетка | `преместване`
`Shift+Tab` | `интервал+точка1+точка3`
`Tab` | `интервал+точка4+точка6`
`Alt` | `интервал+точка1+точка3+точка4` (`интервал+m`)
`Escape` | `интервал+точка1+точка5` (`интервал+e`)
`Windows` | `интервал+точка3+точка4`
`Alt+Tab` | `интервал+точка2+точка3+точка4+точка5` (`интервал+t`)
Меню на NVDA | `интервал+точка1+точка3+точка4+точка5` (`интервал+n`)
`Windows+D` (Минимизира всички приложения) | `интервал+точка1+точка4+точка5` (`интервал+d`)
Четене на всичко | `интервал+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6`

За дисплеи, които имат джойстик:

Име | Клавиш
--- | ---
Стрелка нагоре | нагоре
Стрелка надолу | надолу
Стрелка наляво | наляво
Стрелка надясно | надясно
Enter | избор

### hedo ProfiLine USB

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | K1
Превъртане на брайловия дисплей напред | K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред | B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред | B5
Преместване на брайлова клетка | преместване
Превключване на обвързването | K2
Кажи всичко | B6

### hedo MobilLine USB

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | K1
Превъртане на брайловия дисплей напред | K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред | B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред | B5
Преместване на брайлова клетка | преместване
Превключване на обвързването | K2
Кажи всичко | B6

### HumanWare серии Brailliant BI/B/BrailleNote Touch

#### Клавишни назначения за всички модели

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред | надясно
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред | нагоре
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред | надолу
Преместване на брайлова клетка | преместване
Превключване на обвързването | нагоре+надолу
Стрелка нагоре | Интервал+Точка1
Стрелка надолу | Интервал+Точка4
Стрелка наляво | Интервал+Точка3
Стрелка надясно | Интервал+Точка6
Shift+Tab | Интервал+Точка1+Точка3
Tab | Интервал+Точка4+Точка6
Alt | Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (Интервал+M)
Escape | Интервал+Точка1+Точка5 (Интервал+E)
Enter | Точка8
Windows | Интервал+Точка3+Точка4
Alt+Tab | Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+T)
Меню на NVDA | интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) | интервал+Точка1+Точка4+Точка5 (интервал+D)
Кажи всичко | интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6

#### Клавишни назначения за Brailliant BI 32, BI 40 и B 80

Име | Клавиш
--- | ---
Меню на NVDA | c1+c3+c4+c5 (команда n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) | c1+c4+c5 (команда d)
Кажи всичко | C1+C2+C3+C4+C5+C6

#### Клавишни назначения за Brailliant BI 14

Име | Клавиш
--- | ---
Стрелка нагоре | джойстик нагоре
Стрелка надолу | джойстик надолу
Стрелка наляво | джойстик наляво
Стрелка надясно | джойстик надясно
Enter | действие с джойстика

### HIMS серии Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Име | Клавиш
--- | ---
Преместване на брайлова клетка | преместване
Превъртане на брайловия дисплей назад | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Превъртане на брайловия дисплей напред | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Придвижване до предишния ред в прегледа | rightSideUpArrow
Придвижване до следващия ред в прегледа | rightSideDownArrow
Придвижване до предишния знак в прегледа | rightSideLeftArrow
Придвижване до следващия знак в прегледа | rightSideRightArrow
Придвижване до текущия фокус | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Control | smartbeetle:F1, brailleedge:F3
Windows | F7, smartbeetle:F2
Alt | Точка1+Точка3+Точка4+интервал, F2, smartbeetle:F3, brailleedge:F4
Shift | F5
Insert | Точка2+Точка4+интервал, F6
Applications | Точка1+точка 2+Точка3+Точка4+интервал, F8
Caps Lock | Точка1+Точка3+Точка6+интервал
Tab | Точка4+Точка5+интервал, F3, brailleedge:F2
Shift+Alt+Tab | F2+F3+F1
Alt+Tab | F2+F3
Shift+Tab | Точка1+Точка2+интервал
End | Точка4+Точка6+интервал
Control+End | Точка4+Точка5+Точка6+интервал
Home | Точка1+Точка3+интервал, smartbeetle:F4
Control+Home | Точка1+Точка2+Точка3+интервал
Alt+F4 | Точка1+Точка3+Точка5+Точка6+интервал
Стрелка наляво | Точка3+интервал, leftSideLeftArrow
Control+Shift+стрелка наляво | Точка2+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка наляво | Точка2+интервал
Shift+Alt+стрелка наляво | Точка2+Точка7+F1
Alt+Стрелка наляво | Точка2+Точка7
Стрелка надясно | Точка6+интервал, leftSideRightArrow
Control+Shift+стрелка надясно | Точка5+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надясно | Точка5+интервал
Shift+Alt+стрелка надясно | Точка5+Точка7+F1
Alt+Стрелка надясно | Точка5+Точка7
Page Up | Точка1+Точка2+Точка6+интервал
Control+Page Up | Точка1+Точка2+Точка6+Точка8+интервал
Стрелка нагоре | Точка1+интервал, leftSideUpArrow
Control+Shift+стрелка нагоре | Точка2+Точка3+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка нагоре | Точка2+Точка3+интервал
Shift+Alt+стрелка нагоре | Точка2+Точка3+Точка7+F1
Alt+Стрелка нагоре | Точка2+Точка3+Точка7
Shift+стрелка нагоре | leftSideScrollDown+интервал
Page Down | Точка3+Точка4+Точка5+интервал
Control+Page Down | Точка3+Точка4+Точка5+Точка8+интервал
Стрелка надолу | Точка4+интервал, leftSideDownArrow
Control+Shift+стрелка надолу | Точка5+Точка6+Точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надолу | Точка5+Точка6+интервал
Shift+Alt+стрелка надолу | Точка5+Точка6+Точка7+F1
Alt+Стрелка надолу | Точка5+Точка6+Точка7
Shift+стрелка надолу | интервал+rightSideScrollDown
Escape | Точка1+Точка5+интервал, F4, brailleedge:F1
Delete | Точка1+Точка3+Точка5+интервал, Точка1+Точка4+Точка5+интервал
F1 | Точка1+Точка2+Точка5+интервал
F3 | Точка1+Точка4+Точка8+интервал
F4 | Точка7+F3
Windows+B | Точка1+Точка2+F1
Windows+D | Точка1+Точка4+Точка5+F1
Control+Insert | smartbeetle:F1+rightSideScroll
Alt+Insert | smartbeetle:F3+rightSideScroll

### Брайлови дисплеи Seika

#### Seika версии 3, 4 и 5 (40 клетки) и Seika80 (80 клетки)

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред | надясно
Придвижване до предишен ред | b3
Придвижване до следващ ред | b4
Превключване на обвързването на брайла | b5
Кажи всичко | b6
Tab | b1
Shift+Tab | b2
Alt+Tab | B1+B2
Меню на NVDA | Наляво+надясно
Преместване на брайлова клетка | преместване

#### MiniSeika (16, 24 клетки), V6 и V6Pro (40 клетки)

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред | надясно
Кажи всичко | Интервал+Backspace
Меню на NVDA | Наляво+Надясно
Придвижване до предишен ред | Ляв джойстик нагоре
Придвижване до следващ ред | Ляв джойстик надолу
Превключване на обвързването на брайла | Центъра на левия джойстик
Tab | Ляв джойстик надясно
Shift+Tab | Ляв джойстик наляво
Стрелка нагоре | Десен джойстик нагоре
Стрелка надолу | Десен джойстик надолу
Стрелка наляво | Десен джойстик наляво
Стрелка надясно | Десен джойстик надясно
Преместване на брайлова клетка | преместване
Shift+Стрелка нагоре | Интервал+Десен джойстик нагоре, Backspace+Десен джойстик нагоре
Shift+Стрелка надолу | Интервал+Десен джойстик надолу, Backspace+Десен джойстик надолу
Shift+Стрелка наляво | Интервал+Десен джойстик наляво, Backspace+Десен джойстик наляво
Shift+Стрелка надясно | Интервал+Десен джойстик надясно, Backspace+Десен джойстик надясно
Enter | Центъра на десния джойстик, Точка8
Escape | Интервал+Центъра на десния джойстик
Клавиш Windows | Backspace+Центъра на десния джойстик
Интервал | Интервал, Backspace
Backspace | Точка7
Page Up | Интервал+Ляв джойстик надясно
Page Down | Интервал+Ляв джойстик наляво
Home | Интервал+Ляв джойстик нагоре
End | Интервал+Ляв джойстик надолу
Control+Home | Backspace+Ляв джойстик нагоре
Control+End | Backspace+Ляв джойстик надолу

Поддържат се следните брайлови дисплеи:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB и Bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live и BRAILLEX Live Plus (USB и Bluetooth)

Тези дисплеи не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Повечето устройства имат лента за лесен достъп (EAB), която позволява интуитивна и бърза работа с тези дисплеи. EAB може да бъде преместена в четири посоки, където обикновено всяка посока има две позиции на превключвателя. Сериите c и Live са единственото изключение от това правило.

Сериите c и някои други дисплеи имат два маршрутни реда като горния ред се използва за докладване на информация за форматирането. Задържане на някои от горните клавиши и натискане на EAB на устройства от серия c емулира второто състояние на превключвателя. Серията дисплеи live има само един маршрутен ред и EAB има една стъпка за всяка посока. Втората стъпка може да бъде емулирана чрез натискане на някой от клавишите за превъртане и натискане на EAB в съответната посока. Задържането на клавишите нагоре, надолу, надясно и наляво (или на EAB) води до повторение на съответстващото им действие.

В повечето случаи на тези брайлови дисплеи са налични следните клавиши:

Име | Клавиш
--- | ---
l1 | ляв преден клавиш
l2 | ляв заден клавиш
r1 | десен преден клавиш
r2 | десен заден клавиш
up | 1 стъпка нагоре
up2 | 2 стъпки нагоре
left | 1 стъпка наляво
left2 | 2 стъпки наляво
right | 1 стъпка надясно
right2 | 2 стъпки надясно
dn | 1 стъпка надолу
dn2 | 2 стъпки надолу

Следват клавишните назначения на Papenmeier за командите на NVDA:

### По-новите модели на Papenmeier BRAILLEX

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | left
Превъртане на брайловия дисплей напред | right
Придвижване до предишен ред | up
Придвижване до следващ ред | dn
Преместване на брайлова клетка | преместване
Докладване на текущия знак в прегледа | l1
Активиране на текущия навигационен обект | l2
Превключване на обвързването на брайла | r2
Докладване на заглавието | L1+Up
Докладване на лентата на състоянието | L2+Down
Придвижване до съдържащия обект | up2
Придвижване до първия наследяващ обект | dn2
Придвижване до предишния обект | left2
Придвижване до следващия обект | right2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка | upper routing row

Escape | Интервал и точка 7
Стрелка нагоре | Интервал и точка 2
Стрелка наляво | Интервал и точка 1
Стрелка надясно | Интервал и точка 4
Стрелка надолу | Интервал и точка 5
Control | LT+Точка2
Alt | LT+Точка3
Control+Escape | Интервал и точки 1 2 3 4 5 6
Tab | Интервал и точки 3 7

### По-старите модели Papenmeier Braille BRAILLEX

Устройства с EAB:

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | left
Превъртане на брайловия дисплей напред | right
Преместване до предишен ред | up
Преместване до следващ ред | dn
Преместване на брайлова клетка | преместване
Докладване на текущия знак в прегледа | l1
Активиране на текущия навигационен обект | l2
Докладване на заглавието | l1up
Докладване на лентата на състоянието | l2down
Преместване до съдържащия обект | up2
Преместване до първия съдържан обект | dn2
Преместване до следващ обект | right2
Преместване до предишен обект | left2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка | Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Име | Клавиш
--- | ---
Докладване на текущия знак в прегледа | l1
Активиране на текущия навигационен обект | l2
Превъртане на брайловия дисплей назад | left
Превъртане на брайловия дисплей напред | right
Преместване до предишен ред | up
Преместване до следващ ред | dn
Превключване на обвързването на брайла | r2
Преместване до съдържащ обект | R1+Up
Преместване до първия съдържан обект | R1+Dn
Преместване до предишния обект | R1+Left
Преместване до следващия обект | R1+Right
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка | upper routing strip
Докладване на заглавието | l1+up
Докладване на лентата на състоянието | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Име | Клавиш
--- | ---
Докладване на текущия знак в прегледа | l1
Активиране на текущия навигационен обект | l2
Превключване на обвързването на брайла | r2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка | upper routing strip
Придвижване до предишен ред | up
Превъртане на брайловия дисплей назад | left
Превъртане на брайловия дисплей напред | right
Придвижване до следващ ред | dn
Придвижване до следващия обект | left2
Придвижване до съдържащия обект | up2
Придвижване до първия съдържан обект | dn2
Придвижване до предишния обект | right2

### HumanWare BrailleNote

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | back
Превъртане на брайловия дисплей напред | advance
Придвижване до предишен ред | previous
Придвижване до следващ ред | next
Преместване на брайлова клетка | преместване
Меню на NVDA | интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+N)
Превключване на обвързването на брайла | previous+next
Стрелка нагоре | Интервал+Точка1
Стрелка надолу | Интервал+Точка4
Стрелка наляво | Интервал+Точка3
Стрелка надясно | Интервал+Точка6
Page Up | Интервал+Точка1+Точка3
Page Down | Интервал+Точка4+Точка6
Home | Интервал+Точка1+Точка2
End | Интервал+Точка4+Точка5
Control+Home | Интервал+Точка1+Точка2+Точка3
Control+End | Интервал+Точка4+Точка5+Точка6
Интервал | Интервал
Enter | интервал+Точка8
Backspace | интервал +Точка7
Tab | Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (интервал+T)
Shift+Tab | Интервал+Точка1+Точка2+Точка5+Точка6
Windows | Интервал+Точка2+Точка4+Точка5+Точка6 (интервал+W)
Alt | Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (интервал+M)
Превключване на помощта за въвеждане | Интервал+Точка1+Точка2+Точка5 (интервал +H)

Следват команди, зададени за BrailleNote QT, когато не е в режим за въвеждане на брайл.

Име | Клавиш
--- | ---
меню на NVDA | read+n
Стрелка нагоре | upArrow
Стрелка надолу | downArrow
Стрелка наляво | leftArrow
Стрелка надясно | rightArrow
Page Up | function+upArrow
Page Down | function+downArrow
Home | function+leftArrow
End | function+rightArrow
Control+Home | read+t
Control+End | read+b
Enter | enter
Backspace | backspace
Tab | tab
Shift+Tab | shift+tab
Windows | read+w
Alt | read+m
Превключване на помощта за въвеждане | read+1

Следват команди, зададени за колелцето за превъртане:

Име | Клавиш
--- | ---
Стрелка нагоре | upArrow
Стрелка надолу | downArrow
Стрелка наляво | leftArrow
Стрелка надясно | rightArrow
Enter | централен бутон
Tab | завъртане на колелцето по посока на часовниковата стрелка
Shift+Tab | завъртане на колелцето по посока обратно на часовниковата стрелка

### EcoBraille

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | T2
Превъртане на брайловия дисплей напред | T4
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред | T1
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред | T5
Преместване на брайлова клетка | преместване
Активиране на текущия навигационен обект | T3
Превключване до следващ режим на преглед | F1
Придвижване до съдържащия обект | F2
Превключване до предишен режим на преглед | F3
Придвижване до предишен обект | F4
Докладване на текущия обект | F5
Придвижване до следващ обект | F6
Придвижване до обекта на фокус | F7
Придвижване до първия съдържан обект | F8
Придвижване на фокуса или каретката до текущото местоположение в прегледа | F9
Докладване на местоположението на курсора за преглед | F0
Превключване на обвързването на брайла | A

### SuperBraille

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | Минус от цифровия блок
Превърта брайловия дисплей напред | Плюс от цифровия блок

### Дисплеи Eurobraille

#### Функции на брайловата клавиатура

Име | Клавиш
--- | ---
Изтрива последната въведена брайлова клетка или символ | `backspace`
Превежда въведеното на брайл и натиска клавиша Enter | `backspace+интервал`
Превключва клавиша `NVDA` | `точка3+точка5+интервал`
`Insert` | `точка1+точка3+точка5+интервал`, `точка3+точка4+точка5+интервал`
`Delete` | `точка3+точка6+интервал`
`Home` | `точка1+точка2+точка3+интервал`
`End` | `точка4+точка5+точка6+интервал`
`Стрелка наляво` | `точка2+интервал`
`Стрелка надясно` | `точка5+интервал`
`Стрелка нагоре` | `точка1+интервал`
`Стрелка надолу` | `точка6+интервал`
`Page Up` | `точка1+точка3+интервал`
`Page Down` | `точка4+точка6+интервал`
`1 от цифровия блок` | `точка1+точка6+backspace`
`2 от цифровия блок` | `точка1+точка2+точка6+backspace`
`3 от цифровия блок` | `точка1+точка4+точка6+backspace`
`4 от цифровия блок` | `точка1+точка4+точка5+точка6+backspace`
`5 от цифровия блок` | `точка1+точка5+точка6+backspace`
`6 от цифровия блок` | `точка1+точка2+точка4+точка6+backspace`
`7 от цифровия блок` | `точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+backspace`
`8 от цифровия блок` | `точка1+точка2+точка5+точка6+backspace`
`9 от цифровия блок` | `точка2+точка4+точка6+backspace`
`Insert от цифровия блок` | `точка3+точка4+точка5+точка6+backspace`
`Десетична запетая от цифровия блок` | `точка2+backspace`
`Наклонена черта от цифровия блок` | `точка3+точка4+backspace`
`Звезда от цифровия блок` | `точка3+точка5+backspace`
`Минус от цифровия блок` | `точка3+точка6+backspace`
`Плюс от цифровия блок` | `точка2+точка3+точка5+backspace`
`Enter от цифровия блок` | `точка3+точка4+точка5+backspace`
`Escape` | `точка1+точка2+точка4+точка5+интервал`, `l2`
`Tab` | `точка2+точка5+точка6+интервал`, `l3`
`Shift+Tab` | `точка2+точка3+точка5+интервал`
`Print Screen` | `точка1+точка3+точка4+точка6+интервал`
`Pause` | `точка1+точка4+интервал`
Клавиш `Applications` | `точка5+точка6+backspace`
`F1` | `точка1+backspace`
`F2` | `точка1+точка2+backspace`
`F3` | `точка1+точка4+backspace`
`F4` | `точка1+точка4+точка5+backspace`
`F5` | `точка1+точка5+backspace`
`F6` | `точка1+точка2+точка4+backspace`
`F7` | `точка1+точка2+точка4+точка5+backspace`
`F8` | `точка1+точка2+точка5+backspace`
`F9` | `точка2+точка4+backspace`
`F10` | `точка2+точка4+точка5+backspace`
`F11` | `точка1+точка3+backspace`
`F12` | `точка1+точка2+точка3+backspace`
`Windows` | `точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+интервал`
Превключва клавиша `Windows` | `точка1+точка2+точка3+точка4+backspace`, `точка2+точка4+точка5+точка6+интервал`
`Caps Lock` | `точка7+backspace`, `точка8+backspace`
`Num Lock` | `точка3+backspace`, `точка6+backspace`
`Shift` | `точка7+интервал`
Превключва клавиша `Shift` | `точка1+точка7+интервал`, `точка4+точка7+интервал`
`Control` | `точка7+точка8+интервал`
Превключва клавиша `Control` | `точка1+точка7+точка8+интервал`, `точка4+точка7+точка8+интервал`
`Alt` | `точка8+интервал`
Превключва клавиша `Alt` | `точка1+точка8+интервал`, `точка4+точка8+интервал`
Превключва симулацията на HID клавиатура | `switch1 наляво+джойстик1 надолу`, `switch1 Надясно+джойстик1 Надолу`

#### Клавиатурни команди на b.book

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | `назад`
Превърта брайловия дисплей напред | `напред`
Премества до текущия фокус | `назад+напред`
Премества курсора на брайловата клетка | `преместване`
`Стрелка наляво` | `джойстик2 наляво`
`Стрелка надясно` | `джойстик2 Надясно`
`Стрелка нагоре` | `джойстик2 нагоре`
`Стрелка надолу` | `джойстик2 надолу`
`Enter` | `център на джойстик2`
`Escape` | `c1`
`Tab` | `c2`
Превключва клавиша `Shift` | `c3`
Превключва клавиша `Control` | `c4`
Превключва клавиша `Alt` | `c5`
Превключва клавиша `NVDA` | `c6`
`Control+Home` | `c1+c2+c3`
`Control+End` | `c4+c5+c6`

#### Клавиатурни команди на b.note

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | `ляв джойстик наляво`
Превърта брайловия дисплей напред | `ляв джойстик надясно`
Премества курсора на брайловата клетка | `преместване`
Докладва форматирането на текста на брайловата клетка | `двойно преместване`
Премества на следващия ред в прегледа | `ляв джойстик надолу`
Превключва към предишния режим за преглед | `ляв джойстик наляво+`ляв джойстик нагоре``
Превключва към следващия режим за преглед | `ляв джойстик надясно+`ляв джойстик надолу``
`Стрелка наляво` | `десен джойстик наляво`
`Стрелка надясно` | `десен джойстик надясно`
`Стрелка нагоре` | `десен джойстик нагоре`
`Стрелка надолу` | `десен джойстик надолу`
`Control+Home` | `десен джойстик наляво+`десен джойстик нагоре``
`Control+End` | `десен джойстик наляво+`десен джойстик нагоре``

#### Клавиатурни команди на Esys

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | `switch1 наляво`
Превърта брайловия дисплей напред | `switch1 надясно`
Премества до текущия фокус | `център на switch1`
Премества курсора на брайловата клетка | `преместване`
Докладва форматирането на текста на брайловата клетка | `двойно преместване`
Премества на предишния ред в прегледа | `джойстик1 нагоре`
Премества на следващия ред в прегледа | `джойстик1 надолу`
Премества на предишния знак в прегледа | `джойстик1 наляво`
Премества на следващия знак в прегледа | `джойстик1 надясно`
`Стрелка наляво` | `джойстик2 наляво`
`Стрелка надясно` | `джойстик2 надясно`
`Стрелка нагоре` | `джойстик2 нагоре`
`Стрелка надолу` | `джойстик2 надолу`
`Enter` | `центъра на джойстик2`

#### Клавиатурни команди на Esytime

Име | Клавиш
--- | ---
Превърта брайловия дисплей назад | `l1`
Превърта брайловия дисплей напред | `l8`
Премества до текущия фокус | `l1+l8`
Премества курсора на брайловата клетка | `преместване`
Докладва форматирането на текста на брайловата клетка | `двойно преместване`
Премества на предишния ред в прегледа | `джойстик1 нагоре`
Премества на следващия ред в прегледа | `джойстик1 надолу`
Премества на предишния знак в прегледа | `джойстик1 наляво`
Премества на следващия знак в прегледа | `джойстик1 надясно`
`Стрелка наляво` | `джойстик2 наляво`
`Стрелка надясно` | `джойстик2 надясно`
`Стрелка нагоре` | `джойстик2 нагоре`
`Стрелка надолу` | `джойстик2 надолу`
`Enter` | `` център на джойстик2``
`Escape` | `l2`
`Tab` | `l3`
Превключва клавиша `Shift` | `l4`
Превключва клавиша `Control` | `l5`
Превключва клавиша `Alt` | `l6`
Превключва клавиша `NVDA` | `l7`
`Control+Home` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
`Control+End` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
Превключва симулацията на HID клавиатура | `l1+джойстик1 надолу`, `l8+джойстик1 надолу`

### Дисплеи Nattiq nBraille

Име | Клавиш
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | Нагоре
Превъртане на брайловия дисплей напред | Надолу
Преместване на брайловия дисплей до предишния ред | Наляво
Преместване на брайловия дисплей до следващия ред | Надясно
Преместване до брайловата клетка | Преместване

### BRLTTY

Име | BRLTTY команда
--- | ---
Превъртане на брайловия дисплей назад | `fwinlt` (отива един прозорец наляво)
Превъртане на брайловия дисплей напред | `fwinrt` (отива един прозорец надясно)
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред | `lnup` (отива един ред нагоре)
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред | `lndn` (отива един ред надолу)
Преместване на брайлова клетка | `преместване` (премества курсора на знака)
Превключване на помощта за въвеждане | `learn` (вход/изход от режим на изучаване на команди)
Отваряне на менюто на NVDA | `prefmenu` (вход/изход от менюто с настройките)
Връщане на настройките | `prefload` (възстановяване на настройките от файл)
Запазване на настройките | `prefsave` (запазване на настройките във файл)
Докладване на часа | `time` (извеждане на текущите дата и час)
Прочитане на реда, където се намира курсорът за преглед | `say_line` (прочитане на текущия ред)
Прочитане на всичко чрез курсора за преглед | `say_below` (прочитане от текущия ред до долната част на екрана)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Име | Команда
--- | ---
Преминава към най-горния ред в прегледа | Home1, Home2
Преминава към най-долния ред в прегледа | End1, End2
Задава навигационния обект към текущия фокус | eCursor1, eCursor2
Преминава към текущия фокус | Cursor1, Cursor2
Премества показалеца на мишката към текущия навигационен обект | Home1+Home2
Задава навигационния обект към текущия обект под показалеца на мишката и го изговаря | End1+End2
Премества фокуса към текущия навигационен обект | `eCursor1+eCursor2`
Превключва обвързването на брайла към | Cursor1+Cursor2
Премества брайловия дисплей на предишния ред | Up1, Up2, Up3
Премества брайловия дисплей на следващия ред | Down1, Down2, Down3
Превърта брайловия дисплей назад | Left, LWheelLeft, RWheelLeft
Превърта брайловия дисплей напред | Right, LWheelRight, RWheelRight
Преминава към брайлова клетка | Routing
Докладва форматирането на текста под брайловата клетка | Secondary Routing
Превключва начина, по който контекстната информация се представя на брайл | Attribute1+Attribute3
Превключва между режимите на речта – изключено, бибипкане и говор | Attribute2+Attribute4
Преминава към предишния режим на преглед (напр. обект, документ или екран) | F1
Преминава към следващия режим на преглед (напр. обект, документ или екран) | F2
Премества навигационния обект към обекта, който го съдържа | F3
Премества навигационния обект към първия обект в него | F4
Премества навигационния обект към предишния обект | F5
Премества навигационния обект към следващия обект | F6
Докладва текущия навигационен обект | F7
Докладва информация за местоположението на текста или обекта при курсора за преглед | F8
Показва брайловите настройки | `f1+home1`, `f9+home2`
Прочита лентата на състоянието и премества навигационния обект в нея | `f1+end1`, `f9+end2`
Превключва формата на брайловия курсор | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
Превключва брайловия курсор | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
Превключва между режимите за показване на съобщенията на брайл | `f1+f2`, `f9+f10`
Превключва между режимите за показване на маркирането на брайл | `f1+f5`, `f9+f14`
Превключва между състоянията на опцията „Брайлът премества системната каретка при преместване на курсора за преглед“ | `f1+f3`, `f9+f11`
Извършва действието по подразбиране върху текущия навигационен обект | F7+F8
Докладва дата/час | F9
Докладва състоянието на батерията и оставащото време, ако захранването не е включено | F10
Докладва заглавието | F11
Докладва лентата на състоянието | F12
Докладва текущия ред под курсора на приложението | F13
Прочита всичко | F14
Докладва текущия знак под курсора за преглед | F15
Докладва реда на текущия навигационен обект, където се намира курсорът за преглед | F16
Изговаря думата на текущия навигационен обект, където се намира курсорът за преглед | F15+F16
Премества курсора за преглед на предишния ред на текущия навигационен обект и го изговаря | LWheelUp, RWheelUp
Премества курсора за преглед на следващия ред на текущия навигационен обект и го изговаря | LWheelDown, RWheelDown
Windows+D (минимизиране на всички приложения) | Attribute1
Windows+E (файлов мениджър) | Attribute2
Windows+B (фокусиране на системния жлеб) | Attribute3
Windows+I (настройки на Windows) | Attribute4

### Стандартен HID брайлов дисплей

Име | Клавиш
--- | ---
Премества брайловия дисплей назад | Ляв панорамен бутон или горната част на двоен бутон
Премества брайловия дисплей напред | Десен панорамен бутон или долната част на двоен бутон
Премества на дадена брайлова клетка | Бутон за преместване на курсора в режим 1
Превключва обвързването на брайла | Нагоре+Надолу
Стрелка нагоре | Джойстик нагоре, dpad нагоре или интервал+точка1
Стрелка надолу | Джойстик надолу, dpad надолу или интервал+точка4
Стрелка наляво | Интервал+Точка3, Джойстик наляво или dpad наляво
Стрелка надясно | Интервал+Точка6, Джойстик надясно или dpad надясно
Shift+Tab | Интервал+Точка1+Точка3
Tab | Интервал+Точка4+Точка6
Alt | Интервал+Точка1+Точка3+Точка4 (Интервал+M)
Escape | Интервал+Точка1+Точка5 (Интервал+E)
Enter | Точка8, Джойстик в средата или центъра на dpad
Windows | Интервал+Точка3+Точка4
Alt+Tab | Интервал+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+T)
Меню на NVDA | Интервал+Точка1+Точка3+Точка4+Точка5 (Интервал+N)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) | Интервал+Точка1+Точка4+Точка5 (Интервал+D)
Изчитане на всичко | Интервал+Точка1+Точка2+Точка3+Точка4+Точка5+Точка6