# NVDA 2023.3.1 Résumé des commandes

## Prendre en Main NVDA

### Gestes Tactiles de NVDA

Pour activer/désactiver le support d'interaction tactile, pressez NVDA+contrôle+alt+t.

#### Modes Tactiles

Pour basculer entre les modes, faites une tape avec trois doigts.

### Commandes de Base

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Démarrer ou redémarrer NVDA | Contrôle+alt+n | Contrôle+alt+n | aucun | Démarre ou redémarre NVDA depuis le bureau, si ce raccourci Windows est activé durant le processus d'installation de NVDA. Ceci est un raccourci spécifique à Windows et de ce fait il ne peut être réassigné dans le dialogue gestes de commandes.
Arrêt parole | Contrôle | Contrôle | tape 2 doigts | Arrêt instantané de la parole
Pause parole | Maj | Maj | Aucun | Pause instantanée de la parole, un second appui reprend la parole là où elle s'était arrêtée
Menu NVDA | NVDA+n | NVDA+n | Double-tape 2 doigts | Affiche le menu NVDA pour vous permettre d'accéder aux préférences, outils, aide etc.
Choix du Mode de Parole | NVDA+s | NVDA+s | Aucun | Permet de choisir le mode de parole : parole, bips, silence.
Passage en mode aide à la saisie | NVDA+1 | NVDA+1 | Aucun | Dans ce mode, l'appui sur n'importe quelle touche donnera son nom et la description de la commande NVDA qui lui est éventuellement associée
Quitter NVDA | NVDA+q | NVDA+q | Aucun | Quitter NVDA
Ignorer la touche suivante | NVDA+f2 | NVDA+f2 | Aucun | Indique à NVDA de passer la touche suivante directement à l'application - même si cette touche correspond normalement à une commande NVDA
Bascule du mode veille | NVDA+maj+s | NVDA+maj+z | Aucun | Le mode veille désactive toutes les commandes NVDA ainsi que la parole et le braille pour l'application en cours. Ceci est utile dans les applications fournissant leur propre système de revue d'écran. Appuyez à nouveau la combinaison pour désactiver le mode veille.

### Annonce des Informations système

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annoncer date/heure | NVDA+f12 | Un appui annonce l'heure, deux appuis annoncent la date
Annoncer l'état de la batterie | NVDA+maj+b | Annonce le pourcentage de charge de la batterie ou si l'adaptateur secteur est connectée
Annoncer le contenu du presse-papiers | NVDA+c | Lit le contenu du presse-papier s'il y a lieu

## Naviguer avec NVDA

### Naviguer avec le Focus Système

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Annonce du focus courant | NVDA+tab | NVDA+tab | Annonce l'objet en cours ou le contrôle qui a le focus système. Un double appui épelle l'information
Annonce du titre | NVDA+t | NVDA+t | Annonce le titre de la fenêtre active. Un double appui épelle l'information, un triple appui la copie dans le presse-papiers
Lecture de la fenêtre active | NVDA+b | NVDA+b | lit tous les contrôles de la fenêtre active (utile pour les dialogues)
Annonce de la barre d'état | NVDA+fin | NVDA+maj+fin | Lit la barre d'état si NVDA en trouve une. Un double appui épelle l'information. Un triple appui la copie dans le presse-papiers
Annoncer le Raccourci Clavier | `maj+pavnum2` | `NVDA+contrôle+maj+point-virgule` | Annonce le raccourci clavier (accélérateur) de l'objet actuellement en focus

### Naviguer avec le Curseur Système

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Dire tout | NVDA+flèche bas | NVDA+a | Démarre la lecture depuis la position du curseur système en lui faisant suivre la lecture
Lire ligne courante | NVDA+flèche haut | NVDA+l | Lit la ligne où se trouve le curseur système. Un double appui épelle la ligne. Un triple appui l'épelle en code international.
Lire texte sélectionné | NVDA+Maj+flèche haut | NVDA+Maj+s | Lit tout le texte actuellement sélectionné
Annoncer la mise en forme du texte | NVDA+f | NVDA+f | annonce la mise en forme du texte à la position actuelle du curseur. Un double appui présente l'information en mode navigation
Annoncer la position du curseur | NVDA+pavnumEffacement | NVDA+effacement | Aucun | Annonce des informations sur l'emplacement du texte ou de l'objet à la position du curseur système. Par exemple, cela peut inclure le pourcentage dans le document, la distance depuis le bord de la page ou la position exacte sur l'écran. Appuyer deux fois peut fournir plus de détails.
Phrase suivante | alt+flècheBas | alt+flècheBas | Amène le curseur à la phrase suivante et la lit. (Supporté seulement sous Microsoft Word et Outlook)
Phrase précédente | alt+flècheHaut | alt+flècheHaut | Amène le curseur à la phrase précédente et la lit. (Supporté seulement sous Microsoft Word et Outlook)

Dans un tableau, vous disposez également des touches de commandes suivantes :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller à la colonne précédente | contrôle+alt+flèche gauche | Déplace le curseur système à la colonne précédente en restant sur la même ligne
Aller à la colonne suivante | contrôle+alt+flèche droite | Déplace le curseur système à la colonne suivante en restant sur la même ligne
Aller à la ligne précédente | contrôle+alt+flèche haut | Déplace le curseur système à la ligne précédente en restant sur la même colonne
Aller à la ligne suivante | contrôle+alt+flèche bas | Déplace le curseur système à la ligne suivante en restant sur la même colonne
Aller à la première colonne | contrôle+alt+début | Déplace le curseur système à la première colonne (en restant sur la même ligne)
Aller à la dernière colonne | contrôle+alt+fin | Déplace le curseur système à la dernière colonne (en restant sur la même ligne)
Aller à la première ligne | contrôle+alt+PagePrec | Déplace le curseur système à la première ligne (en restant sur la même colonne)
Aller à la dernière ligne | contrôle+alt+pageSuiv | Déplace le curseur système à la dernière ligne (en restant sur la même colonne)
Dire tout dans la colonne | `NVDA+contrôle+alt+flècheBas` | Lit la colonne verticalement depuis la cellule courante jusqu'à la dernière cellule de la colonne.
Dire tout dans la ligne | `NVDA+contrôle+alt+flècheDroit` | Lit la ligne horizontalement depuis la cellule courante jusqu'à la dernière cellule de la ligne.
Lire toute la colonne | `NVDA+contrôle+alt+flècheHaut` | Lit la colonne courante verticalement du début à la fin sans déplacer le curseur système.
Lire toute la ligne | `NVDA+contrôle+alt+flècheGauche` | Lit la ligne courante horizontalement de gauche à droite sans déplacer le curseur système.

### Naviguer par Objet

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Annonce de l'objet courant | NVDA+pavnum5 | NVDA+Maj+o | Aucun | Annonce l'objet navigateur courant, deux appuis épellent l'information, trois appuis copient le nom et le contenu de l'objet dans le presse-papiers
Aller à l'objet parent | NVDA+pavnum8 | NVDA+maj+flèche haut | Glisser vers le haut (mode objet) | Va à l'objet parent (qui contient l'objet navigateur courant)
Aller à l'objet précédent | NVDA+pavnum4 | NVDA+maj+flèchegauche | aucun | Se déplace vers l'objet avant l'objet navigateur courant
Aller à l'objet précédent en vue à plat | NVDA+pavnum9 | NVDA+maj+ù | glisser vers la gauche (mode objet) | Passe à l'objet précédent dans une vue à plat de la hiérarchie de navigation d'objets
Passer à l'objet suivant | NVDA+pavnum6 | NVDA+maj+flècheDroite | aucun | Se déplace vers l'objet après l'objet navigateur courant
Passer à l'objet suivant dans la vue à plat | NVDA+pavnum3 | NVDA+maj+* | glisser vers la droite (mode objet) | Passe à l'objet suivant dans une vue à plat de la hiérarchie de navigation d'objets
Aller au premier objet inclus | NVDA+pavnum2 | NVDA+maj+flèche bas | Glisser vers le bas (mode objet) | Va au premier objet inclus dans l'objet navigateur courant
Aller à l'objet en focus | NVDA+pavnumMoins | NVDA+retour arrière | Aucun | Va à l'objet ayant le focus système, et place le curseur de revue sur le curseur système s'il est présent
Activer l'objet navigateur courant | NVDA+pavnumEntrer | NVDA+entrer | Double tape | Active l'objet navigateur courant (similaire à un clic de souris ou à appuyer la barre d'espace quand l'objet a le focus système)
Amener le focus système à l'objet navigateur courant | NVDA+maj+pavnumMoins | NVDA+maj+retour arrière | Aucun | Amène le focus système à l'objet navigateur courant si c'est possible
Annoncer la position du curseur de revue | NVDA+pavnumEffacement | NVDA+effacement | Aucun | Annonce la position du texte ou de l'objet sous le curseur de revue. Cela peut inclure, par exemple, le pourcentage dans le document, la distance au bord de la page ou la position exacte sur l'écran. Un double appui annonce éventuellement des informations supplémentaires.
Amener le curseur de revue à la barre d'état | aucun | aucun | aucun | Annonce la barre d'état si NVDA en trouve une. Amène également l'objet navigateur à sa position.

### Revue de Texte

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Aller à la première ligne en revue | Maj+pavnum7 | NVDA+contrôle+début | Aucun | Amène le curseur de revue à la première ligne du texte
Aller à la ligne précédente en revue | pavnum7 | NVDA+flèche haut | Glisser vers le haut (mode texte) | Amène le curseur de revue sur la ligne de texte précédente
Annoncer la ligne courante en revue | pavnum8 | NVDA+maj+point-virgule | Aucun | Lit la ligne de texte sous le curseur de revue, un double appui épelle la ligne
Aller à la ligne suivante en revue | pavnum9 | NVDA+flèche bas | Glisser vers le bas (mode texte) | Amène le curseur de revue à la ligne de texte suivante
Aller à la dernière ligne en revue | maj+pavnum9 | NVDA+contrôle+fin | Aucun | Amène le curseur de revue à la dernière ligne de texte
Aller au mot précédent en revue | pavnum4 | NVDA+contrôle+flèche gauche | Glisser vers la gauche 2 doigts (mode texte) | Amène le curseur de revue au mot précédent dans le texte
Annoncer le mot courant en revue | pavnum5 | NVDA+contrôle+point-virgule | Aucun | Lit le mot à la position du curseur de revue, un double appui épelle le mot
Aller au mot suivant en revue | pavnum6 | NVDA+contrôle+flèche droite | Glisser vers la droite 2 doigts (mode texte) | Amène le curseur de revue au mot suivant
Aller au début de la ligne en revue | maj+pavnum1 | NVDA+début | Aucun | Amène le curseur de revue au début de la ligne courante
Aller au caractère précédent en revue | pavnum1 | NVDA+flèche gauche | Glisser vers la gauche (mode texte) | Amène le curseur de revue au caractère précédent de la ligne courante
Annoncer le caractère courant en revue | pavnum2 | NVDA+point-virgule | Aucun | Annonce le caractère courant sous le curseur de revue, un double appui annonce la valeur du caractère en décimal et hexadécimal
Aller au caractère suivant en revue | pavnum3 | NVDA+flèche droite | Glisser vers la droite (mode texte) | Amène le curseur de revue au caractère suivant de la ligne courante
Aller en fin de ligne en revue | maj+pavnum3 | NVDA+fin | Aucun | Amène le curseur de revue à la fin de la ligne courante
Aller à la page précédente en revue | `NVDA+pagePrec` | `NVDA+maj+pagePrec` | aucune | Amène le curseur de revue à la page précédente de texte si supporté par l'application
Aller à la page suivante en revue | `NVDA+pageSuiv` | `NVDA+maj+pageSuiv` | aucune | Amène le curseur de revue à la page suivante de texte si supporté par l'application
Dire tout en revue | pavnumPlus | NVDA+maj+a | Glisser vers le bas 3 doigts (mode texte) | Lit en partant de la position du curseur de revue, celui-ci suivant la lecture
Sélectionner puis copier à partir du curseur de revue | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Aucun | Commence à sélectionner puis copier le texte depuis la position du curseur de revue. La copie ne s'effectue pas tant qu'on n'a pas indiqué la fin du texte à copier
Sélectionner puis copier jusqu'au curseur de revue | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Aucun | Au premier appui, le texte est sélectionné depuis la position préalablement définie par "copier à partir du curseur de revue" jusqu'à la position actuelle du curseur de revue. Si le curseur système peut atteindre le texte, il sera amené au texte sélectionné. Au second appui, le texte est copié dans le presse-papiers de Windows.
aller au marqueur de début de copie en mode revue | NVDA+maj+f9 | NVDA+maj+f9 | aucun | Amène le curseur de revue à la position préalablement définiee comme marqueur de début de copie
Annoncer la mise en forme du texte | NVDA+maj+f | NVDA+maj+f | Aucun | Annonce la mise en forme du texte à la position du curseur de revue. Un double appui affiche l'information en mode navigation
Annonce le remplacement du symbole courant | Aucun | Aucun | aucun | Dit le symbole à la position du curseur de revue. Un double appui montre le symbole et le texte utilisé pour le remplacer en mode navigation.

### Modes de Revue

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Passer au mode revue suivant | NVDA+pavnum7 | NVDA+PagePrec | Glisser vers le haut 2 doigts | Passe au mode de revue suivant disponible supérieur au mode actuel.
Passer au mode revue précédent | NVDA+pavnum1 | NVDA+PageSuiv | Glisser vers le bas 2 doigts | Passe au mode de revue suivant disponible inférieur au mode actuel.

### Naviguer avec la Souris

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Clic gauche | pavnumDiviser | NVDA+uAccentGrave | Aucun | Simple clic gauche. Le double clic s'obtient par deux appuis rapides
Verrouillage du bouton gauche de la souris | maj+pavnumDiviser | NVDA+maj+uAccentGrave | Aucun | Verrouille le bouton gauche de la souris en position enfoncée. Un second appui déverrouille le bouton. Pour glisser-déposer avec la souris, verrouillez le bouton puis déplacez la souris soit physiquement ou par l'une des commandes NVDA prévues à cet effet
Clic droit | pavnumMultiplier | NVDA+astérisque | Taper et maintenir | Simple clic droit
Verrouillage du bouton droit de la souris | maj+pavnumMultiplier | NVDA+maj+astérisque | Aucun | Verrouille le bouton droit de la souris en position enfoncée, un second appui déverrouille le bouton. Pour glisser-déposer avec la souris, verrouillez le bouton puis déplacez la souris soit physiquement ou par l'une des commandes NVDA prévues à cet effet
Amener la souris à l'objet navigateur courant | NVDA+pavnumDiviser | NVDA+maj+m | Aucun | Amène la souris à la position de l'objet navigateur courant puis au curseur de revue
Aller à l'objet sous la souris | NVDA+pavnumMultiplier | NVDA+maj+n | Aucun | Amène l'objet navigateur à l'objet situé à la position de la souris

## Le mode Navigation

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Bascule entre mode formulaire et mode navigation | NVDA+espace | Bascule entre le mode formulaire et le mode navigation
Quitter le mode formulaire | échap | Retourne en mode navigation si le mode formulaire a préalablement été activé automatiquement
Réactualiser le document | NVDA+f5 | Recharge le document en cours, (utile si le contenu de la page semble incomplet. Non disponible sous Microsoft Word et Outlook.)
Rechercher | NVDA+contrôle+f | Affiche un dialogue qui vous permet de rechercher du texte dans le document courant. Voir chercher du texte pour plus d'information
Rechercher suivant | NVDA+f3 | Recherche l'occurrence suivante du texte que vous avez préalablement recherché dans le document
Rechercher précédent | NVDA+maj+f3 | Recherche l'occurrence précédente du texte que vous avez préalablement recherché dans le document

### Les Touches de Navigation Rapide

Les touches suivantes permettent d'aller à l'élément suivant. En les combinant avec maj, on retourne à l'élément précédent.

- h : titre
- l : liste
- i : élément de liste
- t : tableau
- k : lien
- n : texte hors lien
- f : champ de formulaire
- u : lien non visité
- v : lien visité
- e : zone d'édition
- b : bouton
- x : case à cocher
- c : liste déroulante
- r : bouton radio
- q : balise de citation
- s : séparateur
- m : cadre
- g : graphique
- d : région
- o : objet embarqué (lecteur audio et vidéo, application, dialogue etc.)
- 1 ... 6 : Titres 1 ... 6.
- a: annotation (commentaire, modification de l'éditeur, etc.)
- w: fautes d'orthographe

Pour se déplacer au début ou à la fin des éléments contenants comme les listes et tableaux :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller au début du conteneur | maj+virgule | Se déplace au début du conteneur (liste, tableau etc.) où le curseur est positionné
Aller après la fin du conteneur | virgule | Se déplace après la fin du conteneur (liste, tableau etc.) où le curseur se trouve

Pour activer ou désactiver la navigation rapide pour le document courant, pressez NVDA+maj+espace.

### La Liste d'Éléments

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Liste d'éléments du document | NVDA+f7 | Liste les différents types d'éléments du document courant

### Chercher du texte

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Rechercher du texte | NVDA+contrôle+f | Ouvre le dialogue de recherche
Trouver l'occurrence suivante | NVDA+f3 | recherche l'occurrence suivante du terme en cours de recherche
Trouver l'occurrence précédente | NVDA+maj+f3 | recherche l'occurrence précédente du terme en cours de recherche

### Les Objets Embarqués

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller au document contenant l'objet | NVDA+contrôle+espace | Retire le focus à l'objet embarqué en cours et le rend au document contenant l'objet

## Lecture de Contenu Mathématique

### Navigation Interactive

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Interagir avec le contenu mathématique | NVDA+alt+m | Commence l'interaction avec le contenu mathématique.

## Braille

### Saisie en Braille

L'appui sur le point 7 efface la dernière cellule ou le dernier caractère braille saisi. Le point 8 traduit toute saisie braille puis appuie sur la touche Entrée. L'appui simultané sur les points 7 et 8 traduit toute saisie braille sans ajouter d'espace ou actionner la touche entrer.

## Reconnaissance de Contenu

### Reconnaissance Optique de Caractères de Windows

Pour reconnaître le texte dans l'objet navigateur courant en utilisant la reconnaissance optique de caractères de Windows, pressez NVDA+r.

## Fonctionnalités Spécifiques à Certaines Applications

### Microsoft Word

#### Lecture Automatique des En-têtes de Lignes et de Colonnes

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Définir les titres de colonnes | NVDA+maj+c | Appuyer une fois indique à NVDA que cette cellule est la première de la ligne contenant les titres de colonnes, qui devraient être annoncés automatiquement en naviguant entre les colonnes sous cette ligne. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.
Définir les titres de lignes | NVDA+maj+r | Appuyer une fois indique à NVDA que cette cellule est la première de la colonne contenant les titres de lignes, qui devraient être annoncés automatiquement en naviguant entre les lignes après cette colonne. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.

#### Mode Navigation sous Microsoft Word

Pour activer ou désactiver le mode navigation sous Microsoft Word, pressez NVDA+espace.

##### La Liste d'Éléments

Quand vous êtes en mode navigation sous Microsoft Word, vous pouvez accéder à la liste d'éléments en pressant NVDA+f7.

#### Annonce des Commentaires

Pour annoncer tout commentaire à la position actuelle du curseur, pressez NVDA+alt+c.

### Microsoft Excel

#### Lecture Automatique des En-têtes de Lignes et de Colonnes

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Définir les titres de colonnes | NVDA+maj+c | Appuyer une fois indique à NVDA que cette cellule est la première de la ligne contenant les titres de colonnes, qui devraient être annoncés automatiquement en naviguant entre les colonnes sous cette ligne. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.
Définir les titres de lignes | NVDA+maj+r | Appuyer une fois indique à NVDA que cette cellule est la première de la colonne contenant les titres de lignes, qui devraient être annoncés automatiquement en naviguant entre les lignes après cette colonne. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.

#### La Liste d'Éléments

Pour accéder à la liste d'éléments sous Excel, pressez NVDA+f7.

#### Annonce des Notes

Pour annoncer toute note pour la cellule actuellement en focus, pressez NVDA+alt+c. Sous Microsoft 2016, 365 et plus récents, les commentaires classiques sous Microsoft Excel ont été renommés en "notes".

Pour ajouter ou éditer une note, dans une cellule en focus, pressez maj+f2.

#### Lecture des Cellules Protégées

Pour pouvoir aller aux cellules protégées, passer en mode navigation en pressant NVDA+espace, puis utilisez les commandes standards de mouvement d'Excel telles que les flèches pour vous déplacer parmi les cellules de la feuille en cours.

### Microsoft PowerPoint

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Basculer l'arrêt de la lecture vocale | contrôle+maj+s | Lorsque l'on est dans un diaporama en cours de lecture, cette commande basculera entre les notes du commentateur du diaporama et le contenu de celui-ci. Cela n'affecte que ce que NVDA lira, pas l'affichage à l'écran.

### Foobar2000

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce du temps restant | contrôle+maj+r | Annonce le temps restant pour le morceau en cours.
Annonce du temps écoulé | contrôle+maj+e | annonce le temps écoulé de la piste en cours.
Annonce de la longueur de la piste | contrôle+maj+t | Annonce la longueur de la piste en cours.

### Miranda IM

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce de message récent | NVDA+contrôle+1-4 | Annonce un des messages récents selon le chiffre appuyé ; ex : NVDA+contrôle+2 lit le second message le plus récent.

### Poedit

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce de la fenêtre de commentaires | contrôle+maj+c | Annonce tout commentaire dans la fenêtre de commentaires.
Annonce des notes pour les traducteurs | contrôle+maj+a | Annonce les notes pour les traducteurs.

### Kindle pour PC

Vous pouvez aller manuellement à la page suivante en pressant la touche PageSuiv ou à la page précédente en pressant la touche PagePrec.

#### Sélection de Texte

Une fois que vous avez sélectionné le texte, pressez la touche applications ou maj+f10 pour afficher les options disponibles pour travailler avec la sélection.

### Azardi

Quand vous êtes dans le tableau des livres ajoutés :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Entrer | entrer | Ouvre le livre sélectionné.
Menu contextuel | applications | Ouvre le menu contextuel pour le livre sélectionné.

### Console Windows

Les raccourcis clavier propres à Windows suivants peuvent être utiles pour revoir du texte avec NVDA dans les versions plus anciennes de la Console Windows :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Défilement vers le haut | contrôle+flècheHaute | Fait défiler la fenêtre de la console vers le haut pour que le texte plus ancien puisse être lu.
Défilement vers le bas | contrôle+flècheBasse | Fait défiler la fenêtre de la console vers le bas pour que le texte plus récent puisse être lu.
Aller au début | contrôle+début | Aligne la fenêtre de la console sur le début du tampon.
Aller à la fin | contrôle+fin | Aligne la fenêtre de la console sur la fin du tampon.

## Configurer NVDA

### Paramètres de NVDA

#### Parole (NVDA+contrôle+v)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Niveau des ponctuations et symboles | NVDA+p | NVDA+p | Ceci vous permet de choisir la quantité de ponctuations et autres symboles qui seront prononcés.

#### Choix du Synthétiseur (NVDA+contrôle+s)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Mode d'Atténuation Audio | NVDA+maj+d | NVDA+maj+d | Sous Windows 8 et au-delà, cette option vous permet de choisir si NVDA doit baisser le volume des autres applications quand il parle, ou tout le temps quand il est en cours d'exécution.

#### Boucle des Paramètres Synthétiseur

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Aller au paramètre synthétiseur suivant | NVDA+contrôle+flèche droite | NVDA+contrôle+maj+flèche droite | Va au paramètre synthétiseur applicable suivant, retourne au premier après le dernier
Aller au paramètre synthétiseur précédent | NVDA+contrôle+flèche gauche | NVDA+contrôle+maj+flèche gauche | Va au paramètre synthétiseur applicable précédent, retourne au dernier après le premier
Augmenter le paramètre synthétiseur courant | NVDA+contrôle+flèche haut | NVDA+contrôle+maj+flèche haut | Augmente le paramètre synthétiseur sur lequel vous vous trouvez. Ex : augmente le débit, choisit la voix suivante, augmente le volume
Diminuer le paramètre synthétiseur courant | NVDA+contrôle+flèche bas | NVDA+contrôle+maj+flèche bas | diminue le paramètre synthétiseur sur lequel vous vous trouvez. Ex : diminue le débit, choisit la voix précédente, diminue le volume

#### Braille

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
braille suit | NVDA+contrôle+t | NVDA+contrôle+t | Cette option vous permet de choisir si le braille suivra le curseur du focus système, le curseur de l'objet navigateur ou les deux.

#### Clavier (NVDA+contrôle+k)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Écho clavier par caractère | NVDA+2 | NVDA+2 | Quand cette case est cochée, NVDA prononcera chaque caractère tapé au clavier.
Écho clavier par mot | NVDA+3 | NVDA+3 | Quand cette case est cochée, NVDA prononcera chaque mot tapé au clavier.
Dire les touches de commandes | NVDA+4 | NVDA+4 | Quand cette case est cochée, NVDA annonce, lors de leur frappe, toutes les touches ne correspondant pas à des caractères. Ceci inclut les combinaisons de touches telles que "contrôle" plus une autre lettre.

#### Souris (NVDA+contrôle+m)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Activer le suivi de la souris | NVDA+m | NVDA+m | Quand cette case est cochée, NVDA annonce le texte présent sous le pointeur souris, lorsqu'on la déplace sur l'écran. Cela vous permet de trouver un objet sur l'écran en déplaçant la souris au lieu de recourir à la navigation par objet.

#### Curseur de Revue

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Suivre le focus système | NVDA+7 | NVDA+7 | Quand cette option est activée, le curseur de revue est toujours placé dans le même objet que le focus système quand il change.
Suivre le curseur système | NVDA+6 | NVDA+6 | Quand l'option est activée, le curseur de revue suit les mouvements du curseur système.

#### Présentation des Objets (NVDA+contrôle+o)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Suivi des barres de progression | NVDA+u | NVDA+u | Cette option vous présente une liste déroulante qui contrôle la manière dont NVDA vous annonce l'évolution des barres de progression.
Annoncer les changements de contenu dynamiques | NVDA+5 | NVDA+5 | Active ou désactive l'annonce d'un nouveau contenu en particulier dans les applications telles que les terminaux ou l'historique des programmes de tchat.

#### Mode Navigation (NVDA+contrôle+b)

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Utiliser la disposition telle qu'à l'écran | NVDA+v | NVDA+v | Cette option vous permet de spécifier si le mode navigation doit placer le contenu cliquable (liens, boutons et champs) sur sa propre ligne, ou s'il doit le conserver dans le flux du texte tel qu'il est affiché visuellement.
Amener automatiquement le focus système aux éléments focalisables | NVDA+8 | NVDA+8 | Désactivée par défaut, cette option vous permet de choisir si le focus système doit être automatiquement positionné aux éléments pouvant prendre le focus système (liens, champs de saisie, etc.) quand on parcourt le contenu avec le curseur de mode navigation.

#### Paramètres Avancés

Pour "Signaler le résumé de tous les détails d'annotation au niveau du curseur système", appuyez sur NVDA+d.

### Sauvegarder et Recharger la Configuration

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Sauvegarder la configuration | NVDA+contrôle+c | NVDA+contrôle+c | Sauvegarde votre configuration pour qu'elle ne soit pas perdue en quittant NVDA
Réinitialiser la configuration | NVDA+contrôle+r | NVDA+contrôle+r | Appuyez une fois pour réinitialiser à la configuration qui existait lors de votre dernière sauvegarde. Appuyez trois fois pour revenir à la configuration par défaut de NVDA.

### Profils de Configuration

#### Gestion Basique

- NVDA+contrôle+p : Afficher le dialogue "Profils de configuration".

## Terminaux Braille Pris en Charge

### Les Terminaux Focus et PAC Mate de chez Freedom Scientific

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | topRouting1 (première cellule de l'afficheur)
Défilement avant de l'affichage braille | topRouting20/40/80 (dernière cellule de l'afficheur)
Défilement arrière de l'affichage braille | barAvancerDeGauche
Défilement avant de l'affichage braille | barAvancerDeDroite
Basculer le suivi du braille | boutonGDFGauche+boutonGDFDroite
Choix de la fonction de la roulette magique gauche | Appui sur la roulette magique gauche
Retour arrière en utilisant la roulette magique gauche | roulette magique gauche vers le haut
Avancer en utilisant la roulette magique gauche | roulette magique gauche vers le bas
Choix de la fonction de la roulette magique droite | Appui sur la roulette magique droite
Retour arrière en utilisant la roulette magique droite | roulette magique droite vers le haut
Avancer en utilisant la roulette magique droite | roulette magique droite vers le bas
Aller à la cellule braille | routage
touche maj+tab | barreEspacebraille+point1+point2
touche tab | barreEspacebraille+point4+point5
touche flèche haut | barreEspacebraille+point1
touche flèche bas | barreEspacebraille+point4
touche contrôle+flèche gauche | barreEspacebraille+point2
touche contrôle+flèche droite | barreEspacebraille+point5
flèche gauche | barreEspacebraille+point3
flèche droite | barreEspacebraille+point6
touche origine | barreEspacebraille+point1+point3
touche fin | barreEspacebraille+point4+point6
touche contrôle+début | barreEspacebraille+point1+point2+point3
touche contrôle+fin | barreEspacebraille+point4+point5+point6
touche alt | barreEspacebraille+point1+point3+point4
touche alt+tab | barreEspacebraille+point2+point3+point4+point5
touche alt+maj+tab | BarreEspacebeBraille+point1+poin2+point5+point6
touche windows+tab | barreEspaceBraille+point2+point3+point4
touche échap | barreEspacebraille+point1+point5
touche Windows | barreEspacebraille+point2+point4+point5+point6
touche espace | barreEspacebraille
Bascule touche contrôle | barreEspaceBraille+point3+point8
Bascule touche alt | barreEspaceBraille+point6+point8
Bascule touche Windows | barreEspaceBraille+point4+point8
Bascule touche NVDA | barreEspaceBraille+point5+point8
Bascule touche majuscule | barreEspaceBraille+point7+point8
Bascule touches contrôle et majuscule | barreEspaceBraille+point3+point7+point8
Bascule touche alt et majuscule | barreEspaceBraille+point6+point7+point8
Bascule touches Windows et majuscule | barreEspaceBraille+point4+point7+point8
Bascule touches NVDA et majuscule | barreEspaceBraille+point5+point7+point8
Bascule touches contrôle et alt | barreEspaceBraille+point3+point6+point8
bascule contrôle, alt et majuscule keys | barreEspaceBraille+point3+point6+point7+point8
touche Windows+d (minimiser toutes les applications) | barreEspacebraille+point1+point2+point3+point4+point5+point6
Rapporter la ligne courante | barreEspacebraille+point1+point4
menu NVDA | barreEspacebraille+point1+point3+point4+point5

Pour les nouveaux modèles de Focus qui ont des touches de bascule (focus 40, Focus 80 et Focus Blue) :

Nom | Touche
--- | ---
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | barreBasculeGaucheeHaut, barreBasculeDroiteHaut
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | barreBasculeGaucheBas, barreBasculeDroiteBas

Pour le Focus 80 seulement :

Nom | Touche
--- | ---
Défiler le braille vers l'arrière | barreBumperHaut, barreBumperHaut
Défiler vers l'avant | barreBumperBas, barreBumperBas

### Séries Optelec ALVA 6/Convertisseur de Protocole

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | t1, etouch1
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | t2
Aller au focus courant | t3
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | t4
Défilement avant de l'affichage braille | t5, etouch3
Aller à la cellule braille | routage
Annoncer la mise en forme du texte sous la cellule braille | routage secondaire
Activer/désactiver la simulation de clavier HID | t1+spEnter
Aller à la première ligne en mode revue | t1+t2
Aller à la dernière ligne en mode revue | t4+t5
Bascule du suivi braille | t1+t3
Annonce du titre | etouch2
Annonce de la barre d'état | etouch4
Touche maj+tab | sp1
Touche alt | sp2, alt
Touche échap | sp3
Touche tab | sp4
Flèche haut | spUp
Flèche bas | spDown
Flèche gauche | spLeft
Flèche droite | spRight
Entrer | spEnter, enter
date et heure | sp2+sp3
Menu NVDA | sp1+sp3
Touche Windows+d (Minimiser toutes les applications) | sp1+sp4
Touche Windows+b (focus sur la zone de notification) | sp3+sp4
Touche Windows | sp1+sp2, windows
Touche alt+tab | sp2+sp4
Touche contrôle+début | t3+spUp
Touche contrôle+fin | t3+spDown
Touche début | t3+spLeft
Touche fin | t3+spRight
touche contrôle | contrôle

### Les Terminaux Handy Tech

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | left, up, b3
Défilement avant de l'affichage braille | right, down, b6
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | b4
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | b5
Aller à la cellule braille | routage
Touche maj+tab | esc, touche triple action gauche haut+bas
Touche alt | b2+b4+b5
Touche échap | b4+b6
Touche tab | enter, touche triple action droite haut+bas
Touche entrée | esc+enter, touche triple action gauche+droite haut+bas, JoystickAction
Flèche haut | joystick haut
Flèche bas | joystick bas
Flèche gauche | joystick gauche
Flèche droite | joystick droit
Menu NVDA | b2+b4+b5+b6
Bascule braille suit | b2
Bascule du curseur braille | b1
Bascule de présentation du contexte du focus | b7
Bascule de la saisie braille | space+b1+b3+b4 (space+capital B)

### Le Terminal MDV Lilli

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | LF
Défilement avant de l'affichage braille | RG
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | UP
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | DN
Aller à la cellule braille | route
Touche maj+tab | SLF
Touche tab | SRG
Touche alt+tab | SDN
Touche alt+maj+tab | SUP

### Les Terminaux Baum/Humanware/APH/Orbit

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière affichage braille | `d2`
Défilement avant affichage braille | `d5`
Amener l'affichage sur la ligne précédente | `d1`
Amener l'affichage sur la ligne suivante | `d3`
Aller à la cellule braille | `routage`
touche `Maj+tab` | `espace+point1+point3`
touche `tab` | `espace+point4+point6`
touche `alt` | `espace+point1+point3+point4` (`espace+m`)
touche `échap` | `espace+point1+point5` (`espace+e`)
touche `windows` | `espace+point3+point4`
touche `alt+tab` | `espace+point2+point3+point4+point5` (`espace+t`)
Menu NVDA | `espace+point1+point3+point4+point5` (`espace+n`)
touche `windows+d` (minimiser toutes les applications) | `espace+point1+point4+point5` (`espace+d`)
Dire tout | `espace+point1+point2+point3+point4+point5+point6`

Pour les terminaux possédant un joystick:

Nom | Touche
--- | ---
Flèche haut | haut
Flèche bas | bas
Flèche gauche | gauche
Flèche droite | droite
Touche entrée | select

### Hedo ProfiLine USB

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | K1
Défilement avant de l'affichage | K3
Ligne précédente | B2
Ligne suivante | B5
Aller à la cellule braille | routage
Bascule braille suit | K2
Dire tout | B6

### Hedo MobilLine USB

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | K1
Défilement avant de l'affichage | K3
Ligne précédente | B2
Ligne suivante | B5
Aller à la cellule braille | routage
Bascule braille suit | K2
Dire tout | B6

### HumanWare Séries Brailliant BI/B / BrailleNote Touch

#### Assignations des Touches pour tous les Modèles

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | gauche
Défilement avant de l'affichage | droite
Ligne précédente | haut
Ligne suivante | bas
Aller à la cellule braille | routage
Bascule d'attachement du braille | haut+bas
Touche flèche haut | espace+point1
Touche flèche bas | espace+point4
Touche flèche gauche | espace+point3
Touche flèche droite | espace+point6
Touche maj+tab | espace+point1+point3
Touche tab | espace+point4+point6
Touche alt | espace+point1+point3+point4 (espace+m)
Touche échap | espace+point1+point5 (espace+e)
Touche entrer | point8
Touche Windows | espace+point3+point4
Touche alt+tab | Espace+point2+point3+point4+point5 (espace+t)
Menu NVDA | c1+c3+c4+c5 (commande n)
Touche Windows+d (minimiser toutes les applications) | c1+c4+c5 (commande d)
Dire tout | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Assignations de Touches pour les Brailliant BI 32, BI 40 et B 80

Nom | Touche
--- | ---
Menu NVDA | c1+c3+c4+c5 (commande n)
Touche windows+d (minimiser toutes les applications) | c1+c4+c5 (commande d)
Dire tout | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Assignations de Touches pour le Brailliant BI 14

Nom | Touche
--- | ---
touche flèche haut | joystick vers le haut
touche flèche bas | joystick vers le bas
touche flèche gauche | joystick vers la gauche
touche flèche droit | joystick vers la droite
touche entrer | joystick action

### HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille Series

Nom | Touche
--- | ---
Aller à la cellule braille | routage
Défilement arrière de l'affichage braille | défilementHautDeGauche, défilementHautDeDroite, défilementDeGauche
Défilement avant de l'affichage braille | défilementBasDeGauche, défilementBasDeDroite, défilementDeDroite
Amener l'affichage à la ligne précédente | défilementHautDeGauche+défilementHautDeDroite
Amener l'affichage à la ligne suivante | défilementBasDeGauche+défilementBasDeDroite
Aller à la ligne précédente en revue | flècheHautDeDroite
Aller à la ligne suivante en revue | flècheBasDeDroite
Aller au caractère précédent en revue | flècheGaucheDeDroite
Aller au caractère suivant en revue | flècheDroiteDeDroite
Aller au focus courant | défilementHautDeGauche+défilementBasDeGauche, défilementHautDeDroite+défilementBasDeDroite, défilementDeGauche+défilementDeDroite
Touche contrôle | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Touche Windows | f7, smartbeetle:f2
Touche alt | point1+point3+point4+espace, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Touche majuscule | f5
Touche insertion | point2+point4+espace, f6
Touche applications | point1+point2+point3+point4+espace, f8
Verrouillage majuscule | point1+point3+point6+espace
touche tabulation | point4+point5+espace, f3, brailleedge:f2
maj+alt+tab | f2+f3+f1
alt+tab | f2+f3
maj+tab | point1+point2+espace
Touche fin | point4+point6+espace
contrôle+fin | point4+point5+point6+espace
Touche début | point1+point3+espace, smartbeetle:f4
contrôle+début | point1+point2+point3+espace
alt+f4 | point1+point3+point5+point6+espace
flèche gauche | point3+espace, flècheGaucheDeGauche
contrôle+maj+flècheGauche | point2+point8+espace+f1
contrôle+flècheGauche | point2+espace
maj+alt+flècheGauche | point2+point7+f1
alt+flècheGauche | point2+point7
flècheDroite | point6+espace, flècheDroiteDeGauche
contrôle+maj+flècheDroite | point5+point8+espace+f1
contrôle+flècheDroite | point5+espace
maj+alt+flècheDroite | point5+point7+f1
alt+flècheDroite | point5+point7
pagePrec | point1+point2+point6+espace
contrôle+pagePrec | point1+point2+point6+point8+espace
Touche flècheHaut | point1+espace, flècheHautDeGauche
contrôle+maj+flècheHaut | point2+point3+point8+espace+f1
contrôle+flècheHaut | point2+point3+espace
maj+alt+flècheHaut | point2+point3+point7+f1
alt+flècheHaut | point2+point3+point7
maj+flècheHaut | DéfilementBasDeGauche+espace
pageSuiv | point3+point4+point5+espace
contrôle+pageSuiv | point3+point4+point5+point8+espace
Touche flècheBas | point4+espace, flècheBasDeGauche
contrôle+maj+flècheBas | point5+point6+point8+espace+f1
contrôle+flècheBas | point5+point6+espace
maj+alt+flècheBas | point5+point6+point7+f1
alt+flècheBas | point5+point6+point7
maj+flècheBas | espace+défilementBasDeDroite
Touche échap | point1+point5+espace, f4, brailleedge:f1
touche effacement | point1+point3+point5+espace, point1+point4+point5+espace
touche f1 | point1+point2+point5+espace
touche f3 | point1+point4+point8+espace
touche f4 | point7+f3
windows+b | point1+point2+f1
windows+d | point1+point4+point5+f1
contrôle+insert | smartbeetle:f1+défilementDeDroite
alt+insert | smartbeetle:f3+défilementDeDroite

### Seika Braille Displays

#### Seika Version 3, 4, et 5 (40 cellules), Seika80 (80 cellules)

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | gauche
Défilement avant de l'affichage braille | droite
Déplacer l'afficheur braille à la ligne précédente | B3
Déplacer l'afficheur braille à la ligne suivante | b4
Basculer le suivi braille | b5
Dire tout | b6
tab | b1
maj+tab | b2
alt+tab | b1+b2
Menu NVDA | gauche+droite
Aller à la cellule braille | route (amener le curseur au caractère)

#### MiniSeika (16, 24 cellules), V6, et V6Pro (40 cellules)

Nom | Touche
--- | ---
Défilement braille vers la gauche | gauche
Défilement braille vers la droite | droite
Dire tout | espace+RetourArrière
Menu NVDA | Gauche+Droite
Amener l'afficheur braille à la ligne précédente | LJ haut
Amener l'afficheur braille à la ligne suivante | LJ bas
Basculer le suivi braille | LJ centre
tab | LJ droite
Maj+tab | LJ gauche
FlècheHaut | RJ haut
FlècheBas | RJ bas
FlècheGauche | RJ gauche
FlècheDroite | RJ droit
Aller à la cellule braille | routage
maj+flècheHaut | Espace+RJ haut, RetourArrière+RJ haut
Maj+flècheBas | Espace+RJ bas, RetourArrière+RJ bas
maj+flèchegauche | Espace+RJ gauche, RetourArrière+RJ gauche
maj+flècheDroite | Espace+RJ droit, RetourArrière+RJ droit
touche entrer | RJ centre, pointt8
touche échap | Espace+RJ centre
touche windows | RetourArrière+RJ centre
touche espace | Espace, RetourArrière
touche RetourArrière | point7
touche pagePrec | Espace+LJ droit
touche pageSuiv | Espace+LJ gauche
touche début | espace+LJ haut
touche fin | espace+LJ bas
touche contrôle+début | retourArrière+LJ haut
touche contrôle+fin | retourArrière+LJ bas

Les afficheurs braille suivant sont supportés :

- BrailleX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BrailleX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BrailleX Trio (USB et Bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live et BRAILLEX Live Plus (USB et Bluetooth)

Ces terminaux ne supporte pas la détection automatique en arrière-plan.

La plupart des afficheurs ont une barre d'accès facile (EAB) qui permet des opérations intuitives et rapides. L'EAB peut être bougé dans quatre directions et chaque direction a deux crans. Les séries C et Live sont les seules exceptions à cette règle.

La série-C et quelques autres afficheurs ont deux rangées de routines où celle du haut sert à rapporter les informations de mise en forme. Garder enfoncée une des routines du haut puis appuyer sur l'EAB sur une Série-C annule le second cran. Les terminaux des séries Live n'ont qu'une ligne de routines et l'EAB n'a qu'un cran par direction. Le second cran peut être reproduit en pressant une des touches de routage et en pressant l'EAB dans la direction correspondante. Appuyer et garder les touches haute, basse, gauche et droite (ou EAB) répète la dernière commande.

Généralement, les touches suivantes sont disponibles sur ces afficheurs braille :

Nom | touche
--- | ---
l1 | touche gauche devant
l2 | touche gauche derrière
r1 | touche droite devant
r2 | touche droite derrière
haut | Monter une fois vers le haut
haut2 | Monter deux fois vers le haut
gauche | un vers la gauche
gauche2 | deux vers la gauche
droite | un vers la droite
droite2 | deux vers la droite
dn | un vers le bas
dn2 | deux vers le bas

Voici les commandes assignées pour les afficheurs Papenmeier dans NVDA :

### Nouveaux Modèles de Papenmeier brailleX

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | left
Défilement avant de l'affichage braille | right
Déplacer l'afficheur braille à la ligne précédente | up
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Aller à la cellule braille | routage
Lire le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet courant du navigateur | l2
Bascule braille suit | r2
Lire le titre | l1+up
Lire la barre d'état | l2+down
Aller à l'objet parent | up2
Aller à l'objet enfant | dn2
Aller à l'objet précédent | left2
Aller à l'objet suivant | right2
Annoncer l'information de mise en forme du texte sous la cellule braille | rangée de routines du haut

Nom | Touche
--- | ---
touche échap | espace avec point 7
touche flèche haute | espace avec point 2
touche flèche gauche | espace avec point 1
touche flèche droite | espace avec point 4
touche flèche basse | espace avec point 5
touche contrôle | lt+point 2
touche alt | lt+point 3
touches contrôle+échap | espace avec les points 1 2 3 4 5 6
touche tab | espace avec points 3 7

### Papenmeier Braille BrailleX Modèles Anciens

Périphériques avec EAB :

Nom | Touche
--- | ---
Défilement affichage braille arrière | left
Défilement affichage braille avant | right
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | up
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | down
Joindre à la cellule braille | routage
Annoncer le caractère courant sous la revue | l1
Activer l'objet courant du navigateur | l2
Dire titre | l1up
Lire barre d'état | l2down
Aller à l'objet contenant | up2
Aller au premier objet contenu | dn2
Aller à l'objet suivant | right2
Aller à l'objet précédant | left2
Annoncer l'information de mise en forme du texte sous la cellule braille | rangée de routines du haut

BRAILLEX Tiny :

Nom | Touche
--- | ---
Annoncer le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet sous le navigateur | l2
Défiler le braille vers l'arrière | left
Défiler le braille vers l'avant | right
Déplacer le braille à la ligne précédente | up
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Basculer le suivi du braille | r2
Aller à l'objet contenant | r1+up
Aller au premier objet contenu | r1+dn
Aller à l'objet précédent | r1+left
Aller à l'objet suivant | r1+right
Annoncer l'information de mise en forme du texte sous la cellule braille | rangée de routines du haut
Annoncer le titre | l1+up
Annoncer la barre d'état | l2+down

brailleX 2D Screen:

Nom | Touche
--- | ---
Annoncer le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet sous le navigateur | l2
Basculer le suivi du braille | r2
Annoncer l'information de mise en forme du texte sous la cellule braille | rangée de routines du haut
Déplacer le braille à la ligne précédente | up
Défiler le braille vers l'arrière | left
Défiler le braille vers l'avant | right
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Aller à l'objet suivant | left2
Aller à l'objet contenant | up2
Aller au premier objet contenu | dn2
Aller à l'objet précédent | right2

### BrailleNote de HumanWare

Nom | touche
--- | ---
Défilement affichage braille arrière | Arrière
Défilement affichage braille avant | Avant
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | Précédent
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | Suivant
Joindre à la cellule braille | routage
menu NVDA | espace+point1+point3+point4+point5 (espace+n)
Basculer le suivi de l'affichage braille | Précédent+Suivant
Touche Flèche haute | Espace+Point 1
Touche Flèche basse | Espace+Point 4
Touche Flèche gauche | Espace+Point 3
Touche Flèche droite | Espace+Point 6
Touche page précédente | Espace+Point 1+Point 3
Touche Page Suivante | Espace+Point4+Point6
Touche Origine | Espace+Point1+Point2
Touche fin | Espace+Point4+Point5
Contrôle+Origine | Espace+Point1+Point2+Point3
Touche Espace | Espace
Contrôle+Fin | Espace+Point4+Point5+Point6
Entrée | Espace+Point8
Touche retour arrière | Espace+Point7
Touche Tab | Espace+Point2+Point3+Point4+Point5 (Espace+t)
Maj+Tab | Espace+Point1+Point2+Point5+Point6
Touche Windows | Espace+Point2+Point4+Point5+Point6
Touche alt | Espace+Point1+Point3+Point4 (Espace+m)
Basculer aide à la saisie | Espace+Point2+Point3+Point6 (Espace+h en bas)

Voici les commandes assignées au BrailleNote QT quand il n'est pas en mode saisie braille :

Nom | Touche
--- | ---
menu NvDA | lecture+n
touche flèche haut | flècheHaut
touche flèche bas | flècheBas
touche flèche gauche | flècheGauche
touche flèche droite | flècheDroite
touche pagePrec | fonction+flècheHaut
touche pageSuiv | fonction+flècheBas
touche début | fonction+flècheGauche
touche fin | fonction+flècheDroite
touche contrôle+début | lecture+t
touche contrôle+fin | lecture+b
touche entrer | entrer
touche retour arrière | retourArrière
touche tab | tab
touche maj+tab keys | maj+tab
touche windows | lecture+w
touche alt | lecture+m
bascule de l'aide à la saisie | lecture+1

Voici les commandes assignées à la roue de défilement :

Nom | Touche
--- | ---
touche flècheHaut | flècheHaut
touche flècheBas | flècheBas
touche flècheGauche | flècheGauche
touche flècheDroite | flècheDroite
touche entrer | bouton central
touche tab | tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre
touche maj+tab | tourner la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

### EcoBraille

Nom | Touche
--- | ---
Défilement braille arrière | T2
Défilement braille avant | T4
Amener l'afficheur braille à la ligne précédente | T1
Amener l'afficheur braille à la ligne suivante | T5
Aller à la cellule braille | Routage
Activer l'objet navigateur courant | T3
Passer au mode de revue suivant | F1
Aller à l'objet contenant | F2
Passer au mode de revue précédent | F3
Aller à l'objet précédent | F4
Annoncer l'objet courant | F5
Aller à l'objet suivant | F6
Aller à l'objet en focus | F7
Aller au premier objet inclus | F8
Amener le focus système ou le curseur à la position courante de revue | F9
Annoncer la position du curseur de revue | F0
Bascule du mode de suivi braille | A

### SuperBraille

Nom | touche
--- | ---
Défilement braille arrière | pavnumMoins
Défilement braille avant | pavnumPlus

### Afficheurs Eurobraille

#### Fonctions du clavier Braille

Nom | Touche
--- | ---
Effacer la dernière cellule ou le dernier caractère braille saisi | `retourArrière`
Traduire n'importe quelle entrée en braille et appuyer sur la touche Entrée | `RetourArrière+espace`
Basculer la touche `NVDA` | `point3+point5+espace`
touche `insert` | `point1+point3+point5+espace`, `point3+point4+point5+espace`
touche `supprimer` | `point3+point6+espace`
touche `début` | `point1+point2+point3+espace`
touche `fin` | `point4+point5+point6+espace`
Touche `flècheGauche` | `point2+espace`
Touche `flècheDroite` | `point5+espace`
Touche `flècheHaute` | `point1+espace`
Touche `flècheBas` | `point6+espace`
Touche `pagePrec` | `point1+point3+espace`
Touche `pageSuiv` | `point4+point6+espace`
touche `pavnum1` | `point1+point6+retourArrière`
touche `pavnum2` | `point1+point2+point6+retourArrière`
touche `pavnum3` | `point1+point4+point6+retourArrière`
touche `pavnum4` | `point1+point4+point5+point6+retourArrière`
touche `pavnum5` | `point1+point5+point6+retourArrière`
touche `pavnum6` | `point1+point2+point4+point6+retourArrière`
touche `pavnum7` | `point1+point2+point4+point5+point6+retourArrière`
touche `pavnum8` | `point1+point2+point5+point6+retourArrière`
touche `pavnum9` | `point2+point4+point6+retourArrière`
Touche `pavnumInser` | `point3+point4+point5+point6+retourArrière`
Touche `PavnumDécimal` | `point2+retourArrière`
touche `PavnumDiviser` | `point3+point4+retourArrière`
Touche `pavnumMultiplier` | `point3+point5+retourArrière`
Touche `pavnumMoins` | `point3+point6+retourArrière`
touche `PavnumPlus` | `point2+point3+point5+retourArrière`
Touche `pavnumEntrée` | `point3+point4+point5+retourArrière`
touche `échappement` | `point1+point2+point4+point5+espace`, `l2`
touche `tabulation` | `point2+point5+point6+espace`, `l3`
touches `maj+tab` | `point2+point3+point5+espace`
Touche `impressionÉcran` | `point1+point3+point4+point6+espace`
touche `pause` | `point1+point4+espace`
touche `applications` | `point5+point6+retourArrière`
touche `f1` | `point1+retourArrière`
touche `f2` | `point1+point2+retourArrière`
touche `f3` | `point1+point4+retourArrière`
touche `f4` | `point1+point4+point5+retourArrière`
touche `f5` | `point1+point5+retourArrière`
touche `f6` | `point1+point2+point4+retourArrière`
touche `f7` | `point1+point2+point4+point5+retourArrière`
touche `f8` | `point1+point2+point5+retourArrière`
touche `f9` | `point2+point4+retourArrière`
touche `f10` | `point2+point4+point5+retourArrière`
touche `f11` | `point1+point3+retourArrière`
touche `f12` | `point1+point2+point3+retourArrière`
touche `windows` | `point1+point2+point4+point5+point6+espace`
Basculer la touche `windows` | `point1+point2+point3+point4+retourArrière`, `point2+point4+point5+point6+espace`
touche `VerMaj` | `point7+retourArrière`, `point8+retourArrière`
Touche `VerNum` | `point3+retourArrière`, `point6+retourArrière`
touche `maj` | `point7+espace`
Basculer la touche `maj` | `point1+point7+espace`, `point4+point7+espace`
touche `contrôle` | `point7+point8+espace`
Basculer la touche `contrôle` | `point1+point7+point8+espace`, `point4+point7+point8+espace`
touche `alt` | `point8+espace`
Basculer la touche `alt` | `point1+point8+espace`, `point4+point8+espace`
Basculer la simulation du clavier HID | `switch1Gauche+joystick1Bas`, `switch1Droit+joystick1Bas`

#### commandes clavier b.book

Nom | Touche
--- | ---
Faire défiler l'affichage braille vers l'arrière | `en arrière`
Faire défiler l'affichage braille vers l'avant | `en avant`
Déplacer vers le focus actuel | `arrière+avant`
Route vers cellule braille | `routage`
Touche `flècheGauche` | `joystick2gauche`
Touche `flècheDroite` | `joystick2Right`
Touche `flècheHaut` | `joystick2Haut`
Touche `flècheBas` | `joystick2Bas`
touche `entrée` | `joystick2Centre`
touche `échappement` | `c1`
touche `tabulation` | `c2`
Basculer la touche `maj` | `c3`
Basculer la touche `contrôle` | `c4`
Basculer la touche `alt` | `c5`
Basculer la touche `NVDA` | `c6`
Touche `contrôle+Début` | `c1+c2+c3`
Touche `contrôle+Fin` | `c4+c5+c6`

#### commandes clavier b.note

Nom | Touche
--- | ---
Faire défiler l'affichage braille vers l'arrière | `clavierGaucheGauche`
Faire défiler l'affichage braille vers l'avant | `clavierGaucheDroit`
Route vers cellule braille | `routage`
Signaler la mise en forme du texte sous la cellule braille | `doubleRouting`
Passer à la ligne suivante dans la révision | `clavierGaucheBas`
Passer au mode de révision précédent | `ClavierGaucheGauche+ClavierGaucheHaut`
Passer au mode de révision suivant | `clavierGaucheDroit+clavierGaucheBas`
Touche `flèchegauche` | `ClavierDroitGauche`
Touche `flèchedroite` | `clavierDroitDroite`
Touche `flècheHaut` | `clavierDroitHaut`
Touche `flècheBas` | `clavierDroitBas`
Touche `contrôle+Début` | `clavierDroitGauche+clavierDroitHaut`
Touche `contrôle+fin` | `clavierDroitGauche+clavierDroitHaut`

#### Commandes clavier Esys

Nom | Touche
--- | ---
Faire défiler l'affichage braille vers l'arrière | `switch1Gauche`
Faire défiler l'affichage braille vers l'avant | `switch1Droite`
Déplacer vers le focus actuel | `switch1Centre`
Route vers cellule braille | `routage`
Signaler la mise en forme du texte sous la cellule braille | `doubleRouting`
Aller à la ligne précédente en révision | `joystick1Haut`
Passer à la ligne suivante dans la révision | `joystick1bas`
Passer au caractère précédent en revue | `joystick1gauche`
Passer au caractère suivant en revue | `joystick1Droite`
Touche `flècheGauche` | `joystick2gauche`
Touche `flècheDroite` | `joystick2Droite`
Touche `flècheHaut` | `joystick2Haut`
Touche `glècheBas` | `joystick2Bas`
touche `entrée` | `joystick2Centre`

#### Commandes clavier Esytime

Nom | Touche
--- | ---
Faire défiler l'affichage braille vers l'arrière | `l1`
Faire défiler l'affichage braille vers l'avant | `l8`
Déplacer vers le focus actuel | `l1+l8`
Route vers cellule braille | `routage`
Signaler la mise en forme du texte sous la cellule braille | `doubleRouting`
Aller à la ligne précédente en révision | `joystick1Haut`
Passer à la ligne suivante dans la révision | `joystick1bas`
Passer au caractère précédent en revue | `joystick1gauche`
Passer au caractère suivant en revue | `joystick1Droite`
Touche `flèchegauche` | `joystick2gauche`
Touche `flèchedroite` | `joystick2Droite`
Touche `flècheHaut` | `joystick2Haut`
Touche `flècheBas` | `joystick2Bas`
touche `entrée` | `joystick2Centre`
touche `échappement` | `l2`
touche `tabulation` | `l3`
Basculer la touche `Maj` | `l4`
Basculer la touche `contrôle` | `l5`
Basculer la touche `alt` | `l6`
Basculer la touche `NVDA` | `l7`
Touche `contrôle+début` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
Touche `contrôle+fin` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
Basculer la simulation du clavier HID | `l1+joystick1Bas`, `l8+joystick1Bas`

### Afficheurs Nattiq nBraille

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière | haut
Défilement avant | bas
Amener l'afficheur à la ligne précédente | gauche
amener l'afficheur à la ligne suivante | droit
Aller à la cellule braille | routage

### BRLTTY

Nom | commande BRLTTY
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | `fwinlt` (se déplacer à gauche d'une fenêtre)
Défilement avant de l'affichage braille | `fwinrt` (se déplacer à droite d'une fenêtre)
Amener l'affichage à la ligne précédente | `lnup` (monter d'une ligne)
Amener l'affichage à la ligne suivante | `lndn` (descendre d'une ligne)
Aller à la cellule braille | `route` (amener le curseur au caractère)
Basculer l'aide à la saisie | `learn` (entrer/sortir du mode d'apprentissage des commandes)
Ouvrir le menu NVDA | `prefmenu` (ouvrir/quitter le menu des préférences)
Rétablir la configuration | `prefload` (restaurer les préférences à partir du disque)
Enregistrer la configuration | `prefsave` (enregistrer les préférences sur le disque)
Afficher l'heure | `hour` (afficher la date et l'heure actuelles)
Prononcer la ligne où se trouve le curseur de révision | `say_line` (prononcer la ligne actuelle)
Dire tout en utilisant le curseur de revue | `say_below` (Lire depuis la ligne actuelle jusqu'au bas de l'écran)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Nom | Touche
--- | ---
Aller à la première ligne en mode revue | `home1`, `home2`
Aller à la dernière ligne en mode revue | `end1`, `end2`
Amener l'objet navigateur au focus courant | `eCursor1`, `eCursor2`
Aller au focus courant | `cursor1`, `cursor2`
Amener le pointeur souris à l'objet navigateur courant | `home1+home2`
Amener l'objet navigateur à l'objet sous le pointeur souris et l'annoncer | `end1+end2`
Amener le focus à l'objet navigateur courant | `eCursor1+eCursor2`
Basculer le suivi braille | `cursor1+cursor2`
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | `up1`, `up2`, `up3`
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | `down1`, `down2`, `down3`
Faire défiler l'affichage braille en arrière | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
Faire défiler l'affichage braille en avant | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
Aller à la cellule braille | `routing`
Annoncer la mise en forme du texte sous la cellule braille | `secondary routing`
Choisir la manière dont l'information contextuelle est présentée en braille | `attribute1+attribute3`
Choisir entre les modes de parole désactivé, bip and parole | `attribute2+attribute4`
Passer au mode de revue précédent (ex : objet, document ou écran) | `f1`
Passer au mode de revue suivant (ex : objet, document ou écran) | `f2`
Amener l'objet navigateur à l'objet le contenant | `f3`
Amener l'objet navigateur au premier objet qu'il contient | `f4`
Amener l'objet navigateur à l'objet précédent | `f5`
Amener l'objet navigateur à l'objet suivant | `f6`
Annoncer l'objet navigateur courant | `f7`
Annoncer l'information de position du texte ou de l'objet sous le curseur de revue | `f8`
Afficher les paramètres braille | `f1+home1`, `f9+home2`
Lire la barre d'état et y amener l'objet navigateur | `f1+end1`, `f9+end2`
Basculer le curseur braille | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
Faire défiler les formes de curseur braille | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
Faire défiler le mode d'affichage des messages en braille | `f1+f2`, `f9+f10`
Faire défiler le mode d'affichage de la sélection braille | `f1+f5`, `f9+f14`
Faire défiler les modes pour l'option braille "Déplacer le curseur système lors du routage du curseur de revue" | `f1+f3`, `f9+f11`
Exécuter l'action par défaut sur l'objet navigateur courant | `f7+f8`
Annoncer date/heure | `f9`
Annoncer le niveau de batterie et le temps restant si l'alimentation n'est pas branchée | `f10`
Annoncer le titre | `f11`
Annoncer la barre d'état | `f12`
Annoncer la ligne courante sous le curseur d'application | `f13`
Dire tout | `f14`
Annoncer le caractère courant sous le curseur de revue | `f15`
Annoncer la ligne de l'objet navigateur courant où se situe le curseur de revue | `f16`
Dir le mot de l'objet navigateur courant où se situe le curseur de revue | `f15+f16`
Amener le curseur de revue à la ligne précédente de l'objet navigateur courant et l'annoncer | `lWheelUp`, `rWheelUp`
Amener le curseur de revue à la ligne suivante de l'objet navigateur courant et l'annoncer | `lWheelDown`, `rWheelDown`
Touche `Windows+d` (minimiser toutes les applications) | `attribute1`
Touche `Windows+e` (Ce PC) | `attribute2`
Touche `Windows+b` (focus dans la barre d'état) | `attribute3`
Touche `Windows+i` (Paramètres Windows) | `attribute4`

### Afficheurs braille au standard HID

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'afficheur braille | panoramique à gauche ou rocker vers le haut
Défilement avant de l'afficheur braille | panoramique à droite ou rocker vers le bas
Aller à la cellule braille | ensemble de routage 1
Basculer braille suit to | haut+bas
touche flècheHaut | joystick vers le haut, dpad ver le haut ou espace+point1
touche flècheBas | joystick vers le bas, dpad ver le bas ou espace+point4
touche flècheGauche | espace+point3, joystick vers la gauche ou dpad ver la gauche
touche flècheDroite | espace+point6, joystick vers la droite ou dpad ver la droite
Touche maj+tab | espace+point1+point3
Touche tab | espace+point4+point6
Touche alt | espace+point1+point3+point4 (espace+m)
Touche échap | espace+point1+poin5 (espace+e)
touche entrer | poin8, joystick centre ou dpad centre
Touche Windows | espace+point3+point4
Touche alt+tab | espace+point2+point3+point4+point5 (espace+t)
Menu NVDA | espace+point1+point3+point4+point5 (espace+n)
Touche windows+d (minimiser toutes les applications) | espace+point1+point4+point5 (espace+d)
Dire tout | espace+point1+point2+point3+point4+point5+point6