# Краткий справочник команд NVDA 2023.3.1

## Начало работы с NVDA

### Сенсорные жесты NVDA

Для включения и выключения поддержки сенсорного взаимодействия, нажимайте NVDA+Control+Alt+T.

#### Режимы сенсорного ввода

Для переключения между режимами сенсорного ввода произведите касание тремя пальцами.

### Основные команды NVDA

Название | Desktop | Laptop | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Запуск или перезагрузка NVDA | Control+Alt+N | Control+Alt+N | отсутствует | Запускает или перезагружает NVDA с ярлыка на рабочем столе, если этот ярлык был создан во время установки NVDA. Это сочетание клавиш устанавливается отдельно для соответствующего ярлыка и не может быть переназначено в диалоге «Жесты ввода».
Остановить речь | Control | Control | Касание двумя пальцами | Немедленно прерывает речь
Приостановить речь | Shift | Shift | отсутствует | Немедленно приостанавливает речь. При повторном нажатии возобновляет речь, где она прервалась (если такая функция поддерживается текущим синтезатором)
Меню NVDA | NVDA+N | NVDA+N | Двойное касание двумя пальцами | Активирует меню NVDA
Переключить режим озвучивания | NVDA+S | NVDA+S | отсутствует | Переключает режим озвучивания между «Речь», «Сигналы» и «Выключено».
Режим справки по вводу | NVDA+1 | NVDA+1 | отсутствует | Нажатие любой клавиши в этом режиме будет читать клавишу и описание команды, за которой закреплена данная клавиша
Выйти из NVDA | NVDA+Q | NVDA+Q | отсутствует | Завершает работу NVDA
Пропустить следующее нажатие клавиш | NVDA+F2 | NVDA+F2 | отсутствует | Предписывает NVDA передать следующее нажатие клавиш активному приложению, даже если оно обычно обрабатывается как клавиатурная команда NVDA
Режим сна | NVDA+Shift+S | NVDA+Shift+Z | отсутствует | При включенном режиме сна не работают ни команды NVDA, ни озвучивание/вывод на брайль в текущем приложении. Это бывает очень полезно в приложениях, в которых уже реализованы функции озвучивания и другие возможности чтения экрана. Повторное нажатие отключает режим сна. Обратите внимание, что NVDA сохраняет настройку режима сна до своего перезапуска.

### Чтение системной информации

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать дату/время | NVDA+F12 | одиночное нажатие читает текущее время, быстрое двойное нажатие читает дату
Читать состояние аккумулятора | NVDA+Shift+B | Читает состояние аккумулятора т. е. используется ли питание от электросети или сколько осталось заряда в процентах.
Читать текст в буфере обмена | NVDA+C | Читает текст в буфере обмена, если он есть.

## Навигация с NVDA

### Навигация системным фокусом

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Читать текущий фокус | NVDA+Tab | NVDA+Tab | Читает текущий объект или элемент управления в системном фокусе. При быстром двойном нажатии произнесет эту информацию посимвольно
Читать заголовок | NVDA+T | NVDA+T | читает заголовок активного окна. Двойное нажатие произнесет эту информацию посимвольно. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена
Читать активное окно | NVDA+B | NVDA+B | Читает все элементы управления в активном окне (полезно для диалоговых окон)
Читать строку состояния | NVDA+End | NVDA+Shift+End | Читает строку состояния при её обнаружении. При двойном быстром нажатии, информация будет прочитана по символам. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена

### Навигация системной кареткой

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Читать всё | NVDA+↓ | NVDA+A | Начинает читать с текущей позиции каретки, перемещая её при чтении
Читать текущую строку | NVDA+↑ | NVDA+L | Читает строку на которой находится системная каретка. При двойном нажатии строка читается посимвольно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа.
Читать выделенный текст | NVDA+Shift+↑ | NVDA+Shift+S | Читает выделенный текст
Сообщить форматирование текста | NVDA+F | NVDA+F | Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции системной каретки. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора
Сообщить расположение системной каретки | NVDA+NumpadDelete | NVDA+Delete | Сообщает информацию о расположении текста или объекта в позиции системной каретки. Например, это может быть процентное значение от начала документа, расстояние до краёв страницы или точное расположение на экране. Двойное нажатие может предоставить дополнительные подробности.
Следующее предложение | Alt+↓ | Alt+↓ | Перемещает каретку на следующее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)
Предыдущее предложение | Alt+↑ | Alt+↑ | Перемещает каретку на предыдущее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)

Внутри таблиц также доступны следующие клавиатурные команды:

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на предыдущий столбец | Control+Alt+← | Перемещает каретку на предыдущий столбец (на этой же строке)
Перейти на следующий столбец | Control+Alt+→ | Перемещает каретку на следующий столбец (на этой же строке)
Перейти на предыдущую строку | Control+Alt+↑ | Перемещает каретку на предыдущую строку (на этом же столбце)
Перейти на следующую строку | Control+Alt+↓ | Перемещает каретку на следующую строку (на этом же столбце)
Перейти на первый столбец | Control+Alt+Home | Перемещает системную каретку на первый столбец (располагаясь на той же строке)
Перейти на последний столбец | Control+Alt+End | Перемещает системную каретку на последний столбец (располагаясь на той же строке)
Перейти на первую строку | Control+Alt+PageUp | Перемещает системную каретку на первую строку (располагаясь на том же столбце)
Перейти на последнюю строку | Control+Alt+PageDown | Перемещает системную каретку на последнюю строку (располагаясь на том же столбце)

### Объектная навигация

Название | Desktop | Laptop | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Читать текущий объект | NVDA+numpad5 | NVDA+Shift+O | отсутствует | Читает текущий объект навигатора. Двойное нажатие произносит эту информацию посимвольно, а тройное нажатие копирует имя и значение объекта в буфер обмена.
Перейти на родительский объект | NVDA+numpad8 | NVDA+Shift+↑ | Пролистать вверх (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на объект, который содержит в себе текущий
Перейти на предыдущий объект | NVDA+numpad4 | NVDA+Shift+← | Пролистать влево (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на предыдущий объект того же логического уровня
Перейти на следующий объект | NVDA+numpad6 | NVDA+Shift+→ | Пролистать вправо (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на следующий объект того же логического уровня
Перейти на первый дочерний объект | NVDA+numpad2 | NVDA+Shift+↓ | Пролистать вниз (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на первый объект, который содержится в текущем
Перейти на объект в фокусе | NVDA+numpadMinus | NVDA+Backspace | отсутствует | Устанавливает навигатор на объект в системном фокусе и просмотровый курсор в позицию системной каретки в этом объекте, если это возможно.
Активировать текущий объект навигатора | NVDA+numpadEnter | NVDA+Enter | Коснуться дважды | Активирует текущий объект навигатора (подобно щелчку мыши или нажатию «Пробел», когда объект находится в системном фокусе)
Переместить системный фокус или каретку в текущую позицию просмотрового курсора | NVDA+Shift+numpadMinus | NVDA+Shift+Backspace | отсутствует | Одиночное нажатие перемещает системный фокус на текущий объект навигатора, двойное нажатие перемещает системную каретку в позицию просмотрового курсора
Сообщить расположение просмотрового курсора | NVDA+Shift+NumpadDelete | NVDA+Shift+Delete | отсутствует | Сообщает информацию о расположении текста или объекта под просмотровым курсором. Например, сюда может включаться информация о положении курсора в документе в процентном соотношении, расстояние от края страницы или же точное положение курсора на экране. Двойное нажатие может сообщить более детальную информацию.
Переместить просмотровый курсор к строке состояния | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Сообщает строку состояния при её обнаружении. Также приводит к ней объектный навигатор.

### Просмотр текста

Название | Desktop | Laptop | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Перейти к первой строке в режиме текстового просмотра | Shift+numpad7 | NVDA+Control+Home | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на первую строку текста и читает её
Перейти к предыдущей строке в режиме текстового просмотра | numpad7 | NVDA+↑ | Пролистать вверх (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущую строку текста и читает её
Читать текущую строку в режиме текстового просмотра | numpad8 | NVDA+Shift+. | отсутствует | Читает строку текста под просмотровым курсором. Двойное нажатие произносит её по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.
Перейти к следующей строке в режиме текстового просмотра | numpad9 | NVDA+↓ | Пролистать вниз (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующую строку текста и читает её
Перейти к последней строке в режиме текстового просмотра | Shift+numpad9 | NVDA+Control+End | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на последнюю строку текста и читает её
Перейти к предыдущему слову в режиме текстового просмотра | numpad4 | NVDA+Control+← | Пролистать двумя пальцами влево (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущее слово в тексте и читает его
Читать текущее слово в режиме текстового просмотра | numpad5 | NVDA+Control+. | отсутствует | Читает слово под просмотровым курсором в тексте. Двойное нажатие произносит его по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.
Перейти к следующему слову в режиме текстового просмотра | numpad6 | NVDA+Control+→ | Пролистать двумя пальцами вправо (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующее слово в тексте и читает его
Перейти к началу строки в режиме текстового просмотра | Shift+numpad1 | NVDA+Home | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на начало текущей строки в тексте и читает символ под курсором
Перейти к предыдущему символу в режиме текстового просмотра | numpad1 | NVDA+← | Пролистать влево (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущий символ в текущей строке текста и читает его
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | numpad2 | NVDA+. | отсутствует | Читает символ под просмотровым курсором в текущей строке текста. Двойное нажатие читает фонетическое описание символа. Тройное нажатие читает десятичное и шестнадцатиричное значение символа.
Перейти к следующему символу в режиме текстового просмотра | numpad3 | NVDA+→ | Пролистать вправо (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующий символ в текущей строке текста и читает его
Перейти к концу строки в режиме текстового просмотра | Shift+numpad3 | NVDA+End | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на конец текущей строки в тексте и читает символ под курсором
Читать всё в режиме текстового просмотра | numpadPlus | NVDA+Shift+A | Пролистать тремя пальцами вниз (просмотр текста) | Читает от просмотрового курсора до конца текста, с перемещением просмотрового курсора по тексту
Выделить, затем копировать от позиции просмотрового курсора | NVDA+F9 | NVDA+F9 | отсутствует | Отмечает текущую позицию просмотрового курсора как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста
Выделить, затем копировать до позиции просмотрового курсора | NVDA+F10 | NVDA+F10 | отсутствует | Если нажато один раз, выделяет текст от начала фрагмента, вплоть до текущей позиции просмотрового курсора. Если нажато дважды, копирует его в буфер обмена
Переместиться к началу отмеченного фрагмента текста | NVDA+Shift+F9 | NVDA+Shift+F9 | Отсутствует | Перемещает просмотровый курсор к позиции, отмеченной как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста
Сообщить форматирование текста | NVDA+Shift+F | NVDA+Shift+F | отсутствует | Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции просмотрового курсора. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора
Читать заменяющий текст для текущего символа | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Сообщает символ в текущей позиции просмотрового курсора. Двойное нажатие показывает этот символ и заменяющий его текст в отдельном окне с режимом обзора.

### Режимы просмотра

Название | Desktop | Laptop | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Переключиться на следующий режим просмотра | NVDA+numpad7 | NVDA+PageUp | Пролистать двумя пальцами вверх | Переключается на следующий доступный режим просмотра
Переключиться на предыдущий режим просмотра | NVDA+numpad1 | NVDA+PageDown | Пролистать двумя пальцами вниз | Переключается на предыдущий доступный режим просмотра

### Навигация с помощью мыши

Название | Desktop | Laptop | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Щелчок левой кнопкой мыши | / на цифровом блоке | NVDA+[ | Нет | Выполняет одиночный щелчок левой кнопкой мыши. Чтобы выполнить двойной щелчок нажмите эту кнопку дважды быстро
Зажать левую кнопку мыши | Shift+/ на цифровом блоке | NVDA+Control+[ | Нет | Зажимает левую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите левую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения
Щелчок правой кнопкой мыши | * на цифровом блоке | NVDA+] | Касание с удерживанием | Выполняет одиночный щелчок правой кнопкой мыши. В основном используется для открытия контекстного меню в позиции указателя мыши.
Зажать правую кнопку мыши | Shift+* на цифровом блоке | NVDA+Control+] | Нет | Зажимает правую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите правую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения
Переместить мышь к текущему объекту навигатора | NVDA+/ на цифровом блоке | NVDA+Shift+M | Нет | Перемещает указатель мыши в позицию текущего объекта навигатора и просмотрового курсора
Переместить навигатор на объект под указателем мыши | NVDA+* на цифровом блоке | NVDA+Shift+N | Нет | Устанавливает навигатор на объект под указателем мыши и читает его

## Режим обзора

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключиться между режимами редактирования и обзора | NVDA+Пробел | Переключается между режимами редактирования и обзора
Выйти из режима редактирования | Escape | Переключается обратно в режим обзора, если режим редактирования был до этого автоматически включён
Обновить документ в режиме обзора | NVDA+F5 | Перезагружает содержимое текущего документа (полезно, если определенное содержимое документа кажется пропущенным. Недоступно в Microsoft Word и Outlook.)
Диалог поиска | NVDA+Control+F | Открывает диалоговое окно, в котором вы можете набрать текст для поиска в текущем документе. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу поиск текста
Искать вперёд | NVDA+F3 | Искать следующее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе
Искать назад | NVDA+Shift+F3 | Искать предыдущее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе

### Быстрая навигация

Следующие клавиши сами по себе осуществляют переход к доступному элементу, а в сочетании с клавишей Shift переходят на предыдущий элемент:

- h: заголовок
- l: список
- i: элемент списка
- t: таблица
- k: ссылка
- n: текст без ссылки
- f: поле формы
- u: не посещённая ссылка
- v: посещённая ссылка
- e: поле редактирования
- b: кнопка
- x: флажок
- c: комбинированный список
- r: радиокнопка
- q: цитата
- s: разделитель
- m: фрейм
- g: графический элемент
- d: ориентир
- o: встроенный объект (аудио или видео плеер, приложение, диалог и т. д.)
- Цифры от 1 до 6: заголовки уровней 1 — 6 соответственно
- a: рецензия (примечание, исправление редактора и т. д.)
- w: орфографическая ошибка

Для перехода в начало или конец содержимого таких элементов как списки и таблицы:

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на начало содержимого | Shift+, | Переходит на начало содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора
Перейти за конец содержимого | , | Переходит за конец содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора

Для включения и выключения быстрой навигации в текущем документе, используйте комбинацию клавиш NVDA+Shift+Пробел.

### Диалоговое окно со списком элементов

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Диалоговое окно со списком элементов в режиме обзора | NVDA+F7 | Открывает диалоговое окно со списком элементов различных типов из текущего документа

### Поиск текста

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Найти текст | NVDA+Control+F | Открывает диалог поиска
Найти следующий | NVDA+F3 | Ищет следующее вхождение текущего поискового запроса
Найти предыдущий | NVDA+Shift+F3 | Ищет предыдущее вхождение текущего поискового запроса

### Встроенные объекты

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на исходный документ в режиме обзора | NVDA+Control+Пробел | Переводит фокус из текущего встроенного объекта на исходный документ, содержащий его

## Чтение математических выражений

### Интерактивная навигация

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Взаимодействовать с математическим выражением | NVDA+Alt+M | Начинает взаимодействие с математическим выражением.

## Шрифт брайля

### Брайлевский ввод

Нажатие клавиши точка 7 стирает последнюю введённую брайлевскую ячейку или символ. Точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст и нажимает клавишу Enter. Нажатие комбинации клавиш точка 7 + точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст, но без добавления в конце пробела или клавиши Enter.

## Распознавание содержимого

### Windows OCR

Для распознавания текста с текущего объекта навигатора с помощью Windows OCR, используйте комбинацию клавиш NVDA+R.

## Дополнительные возможности для приложений

### Microsoft Word

#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Установить заголовки столбцов | NVDA+Shift+C | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.
Установить заголовки строк | NVDA+Shift+R | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.

#### Режим обзора в Microsoft Word

Для включения или выключения режима обзора в Microsoft Word, используйте комбинацию клавиш NVDA+Пробел.

##### Список элементов

Находясь в режиме обзора в Microsoft Word, вы можете получить список элементов документа по комбинации NVDA+F7.

#### Чтение примечаний

Чтобы прочитать доступные примечания в текущей позиции системной каретки, нажмите NVDA+Alt+C.

### Microsoft Excel

#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Установить заголовки столбцов | NVDA+Shift+C | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.
Установить заголовки строк | NVDA+Shift+R | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.

#### Список элементов

Для открытия списка элементов в Excel, нажимайте NVDA+F7.

#### Чтение заметок

Для чтения любых заметок текущей ячейки в фокусе, нажимайте NVDA+Alt+C. В Microsoft 2016, 365 и новее, классические примечания в Microsoft Excel были переименованы в «заметки».

Для добавления или редактирования заметки в выбранной ячейке, нажимайте Shift+F2.

#### Чтение защищённых ячеек

Для перехода на заблокированную ячейку, следует комбинацией NVDA+Пробел переключиться в режим обзора, а затем использовать стандартные команды перемещения Excel, такие как клавиши-стрелки для перехода между ячейками текущего листа.

### Microsoft PowerPoint

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Включить чтение заметок докладчика | Control+Shift+S | В текущем слайд шоу эта команда переключается между заметками докладчика текущего слайда и его содержимым. Это влияет лишь на то, что NVDA будет читать, а не на то, что отображается на экране.

### foobar2000

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Сообщить оставшееся время | Control+Shift+R | Сообщает оставшееся время воспроизводимого трека, если оно доступно.
Сообщить прошедшее время | Control+Shift+E | Сообщает прошедшее время воспроизводимого трека, если оно доступно.
Сообщить длительность трека | Control+Shift+T | Сообщает длительность воспроизводимого трека, если она доступна.

### Miranda IM

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать последнее сообщение | NVDA+Control+1-4 | Читает одно из последних сообщений, поступивших недавно, в зависимости от нажатой цифры; Например, NVDA+Control+2 читает предпоследнее сообщение, которое пришло недавно.

### Poedit

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать окно примечаний | Control+Shift+C | Читает содержимое в окне примечаний.
Читать заметки для переводчиков | Control+Shift+A | Читает заметки для переводчиков.

### Kindle для PC

Вы можете вручную переключаться на следующую страницу клавишей PageDown или на предыдущую страницу клавишей PageUp.

#### Выделение текста

После того, как вы выделили текст, нажмите клавишу applications (контекстное меню) или Shift+F10 для показа меню с возможными действиями над выделением.

### Azardi

Когда в табличном виде добавлены книги:

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Открыть | Enter | Открывает выбранную книгу.
Контекстное меню | Applications | Открывает контекстное меню для выбранной книги.

### Windows Console

Следующие встроенные комбинации клавиш консоли Windows могут быть полезны при просмотре текста с NVDA:

Название | Сочетание клавиш | Описание
--- | --- | ---
Прокрутка вверх | Control+↑ | Прокручивает окно консоли вверх, давая возможность читать ранее выведенный текст.
Прокрутка вниз | Control+↓ | Прокручивает окно консоли вниз, давая возможность читать следующий выведенный текст.
Прокрутка к началу | Control+Home | Прокручивает окно консоли к началу буфера.
Прокрутка к концу | Control+End | Прокручивает окно консоли к концу буфера.

## Конфигурация NVDA

### Настройки NVDA

#### Речь (NVDA+Control+V)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Уровень пунктуации | NVDA+P | NVDA+P | Этот комбинированный список позволяет вам выбрать количество знаков препинания и других символов, которые будут озвучиваться как слова.

#### Выбор синтезатора (NVDA+Control+S)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Режим приглушения звука | NVDA+Shift+D | NVDA+Shift+D | В Windows 8 и более поздних версиях, эта опция позволяет вам выбрать, следует ли уменьшать громкость других приложений на время, пока NVDA говорит, или на всё время, пока NVDA работает.

#### Кольцо настроек синтезатора

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Перейти к следующему параметру синтезатора | NVDA+Control+→ | NVDA+Shift+Control+→ | Переходит к следующему доступному параметру синтезатора после текущего, циклически перескакивая от последнего параметра к первому
Перейти к предыдущему параметру синтезатора | NVDA+Control+← | NVDA+Shift+Control+← | Переходит к предыдущему доступному параметру синтезатора перед текущем, циклически перескакивая от первого параметра к последнему
Увеличить на один шаг текущий параметр синтезатора | NVDA+Control+↑ | NVDA+Shift+Control+↑ | Увеличивает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, увеличивает скорость, выбирает следующий голос, увеличивает громкость
Уменьшить на один шаг текущий параметр синтезатора | NVDA+Control+↓ | NVDA+Shift+Control+↓ | Уменьшает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, уменьшает скорость, выбирает предыдущий голос, уменьшает громкость

#### Брайль

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Привязка брайля | NVDA+Control+T | NVDA+Control+T | Эта опция позволяет вам выбрать, будет ли брайлевский дисплей следовать за системным фокусом/кареткой, объектом навигатора/просмотровым курсором, или за обоими одновременно.

#### Клавиатура (NVDA+Control+K)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Читать символы при вводе | NVDA+2 | NVDA+2 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры символы.
Читать слова при вводе | NVDA+3 | NVDA+3 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры слова.
Читать командные клавиши | NVDA+4 | NVDA+4 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все командные клавиши. К ним относятся сочетания клавиш, такие как Control плюс любая другая клавиша.

#### Мышь (NVDA+Control+M)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Включить отслеживание мыши | NVDA+M | NVDA+M | Если этот флажок установлен, то NVDA будет читать текст, расположенный в данный момент под указателем мыши. Это позволит вам находить нужную информацию физически перемещая мышь, вместо использования объектной навигации.

#### Просмотровый курсор

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Следовать за системным фокусом | NVDA+7 | NVDA+7 | Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор всегда будет устанавливаться на тот же объект, что и системный фокус.
Следовать за системной кареткой | NVDA+6 | NVDA+6 | Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор автоматически будет устанавливаться в позицию системной каретки при перемещении.

#### Представление объекта (NVDA+Control+O)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Озвучивание Индикаторов Выполнения | NVDA+U | NVDA+U | Эта опция определяет способ озвучивания обновлений индикаторов выполнения.
Сообщать динамические изменения содержимого | NVDA+5 | NVDA+5 | Переключает озвучивание нового содержимого в отдельных объектах, таких как терминалы и элементы управления, содержащие историю в чат-программах.

#### Режим обзора (NVDA+Control+B)

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Использовать экранное представление (если поддерживается) | NVDA+V | NVDA+V | This option allows you to specify whether browse mode should place clickable content (links, buttons and fields) on its own line, or if it should keep it in the flow of text as it is visually shown.
Автоматически устанавливать системный фокус на фокусируемые элементы | NVDA+8 | NVDA+8 | По умолчанию снятый, этот флажок позволяет вам выбрать, следует ли автоматически устанавливать системный фокус на элементы, которые могут его получать (ссылки, поля форм и т. п.) при навигации по документу с помощью курсора режима обзора.

#### Дополнительно

To "Report summary of any annotation details at the system caret", press NVDA+d.

### Сохранение и восстановление конфигурации

Название | Desktop | Laptop | Описание
--- | --- | --- | ---
Сохранить конфигурацию | NVDA+Control+C | NVDA+Control+C | Сохраняет вашу текущую конфигурацию таким образом, что она не будет потеряна при завершении работы NVDA
Вернуться к сохранённой конфигурации | NVDA+Control+R | NVDA+Control+R | Одиночное нажатие возвращает к последней сохраненной конфигурации. Тройное нажатие сбрасывает конфигурацию к заводским настройкам.

### Профили конфигурации

#### Основное управление

- NVDA+Control+P: Показывает диалоговое окно «Профили Конфигурации».

## Поддерживаемые брайлевские дисплеи

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Имя | клавишная комбинация
--- | ---
Прокручивает фрагмент текста на брайлевском дисплее назад | topRouting1 (первая клетка на брайлевском дисплее)
Прокручивает фрагмент текста на брайлевском дисплее вперёд | topRouting20/40/80 (последняя клетка на брайлевском дисплее)
Прокручивает фрагмент текста на брайлевском дисплее назад | leftAdvanceBar
Прокручивает фрагмент текста на брайлевском дисплее вперёд | rightAdvanceBar
Переключает между привязками брайля | leftGDFButton+rightGDFButton
Переключает между действиями левого колеса | leftWizWheelPress
Прокрутка назад, используя левое колесо | leftWizWheelUp
Прокрутка вперёд, используя левое колесо | leftWizWheelDown
Переключает между действиями правого колеса | rightWizWheelPress
Прокрутка назад, используя правое колесо | rightWizWheelUp
Прокрутка вперёд, используя правое колесо | rightWizWheelDown
переключает на брайлевскую ячейку | routing
shift+tab | БрайлевскийПробел+точка1+точка2
tab | брайлевскийПробел+точка4+точка5
стрелкавВерх | брайлевскийПробел+точка1
стрелкавНиз | брайлевскийПробел+точка4
control+стрелкавЛево | брайлевскийПробел+точка2
control+стрелкавПраво | брайлевскийПробел+точка5
стрелкавЛево | брайлевскийПробел+точка3
стрелкавПраво | брайлевскийПробел+точка6
клавиша home | брайлевскийПробел+точка1+точка3
клавиша end | брайлевскийПробел+точка4+точка6
нажатие клавиш control+home | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3
Нажатие клавиш control+end | брайлевскийПробел+точка4+точка5+точка6
клавиша alt | брайлевскийПробел+точка1+точка3+точка4
alt+tab | брайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4+точка5
alt+shift+tab | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка5+точка6
windows+tab | БрайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4
escape | брайлевскийПробел+точка1+точка5
Клавиша Windows | брайлевскийПробел+точка2+точка4+точка5+точка6
Пробел | брайлевскийПробел
Toggle control key | brailleSpaceBar+dot3+dot8
Toggle alt key | brailleSpaceBar+dot6+dot8
Toggle windows key | brailleSpaceBar+dot4+dot8
Toggle NVDA key | brailleSpaceBar+dot5+dot8
Toggle shift key | brailleSpaceBar+dot7+dot8
Toggle control and shift keys | brailleSpaceBar+dot3+dot7+dot8
Toggle alt and shift keys | brailleSpaceBar+dot6+dot7+dot8
Toggle windows and shift keys | brailleSpaceBar+dot4+dot7+dot8
Toggle NVDA and shift keys | brailleSpaceBar+dot5+dot7+dot8
Toggle control and alt keys | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot8
Toggle control, alt, and shift keys | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot7+dot8
windows+d (сворачивает все приложения) | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6
Прочитать актуальную строку | брайлевскийПробел+точка1+точка4
Меню NVDA | БрайлевскийПробел+Точка1+точка3+точка4+точка5

Для новых моделей брайлевских дисплеев Focus с клавишами rocker bar (focus 40, focus 80 и focus blue):

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея к предыдущей строке | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Прокрутка брайлевского дисплея к следующей строке | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Только для Focus 80:

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Брайлевские дисплеи Optelec ALVA 6/переходник протоколов

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | t1, etouch1
Прокрутка брайлевского дисплея к предыдущей строке | t2
Перемещение к актуальному фокусу | t3
Прокрутка брайлевского дисплея к следующей строке | t4
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | t5, etouch3
Перемещение на брайлевскую клетку | routing
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | secondary routing
Переключать эмуляцию клавиатуры HID | t1+spEnter
Перемещение на первую строку в просмотре | t1+t2
Перемещение на последнюю строку в просмотре | t4+t5
Переключение привязки брайля | t1+t3
Произносить название окна | etouch2
Произносить строку состояния | etouch4
shift+tab | sp1
alt | sp2, alt
escape key | sp3
tab | sp4
СтрелкавВерх | spUp
СтрелкавНиз | spDown
СтрелкавЛево | spLeft
СтрелкавПраво | spRight
enter | spEnter, enter
Произнести дату и час | sp2+sp3
NVDA Меню | sp1+sp3
windows+d (сворачивает все приложения) | sp1+sp4
windows+b (показывает панель уведомлений) | sp3+sp4
windows | sp1+sp2, windows
alt+tab | sp2+sp4
control+home | t3+spUp
control+end | t3+spDown
home | t3+spLeft
end | t3+spRight
control | control

### Брайлевские дисплеи Handy Tech

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
прокрутка текста на барайлевском дисплее назад | left, up, b3
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right, down, b6
Прокрутка брайлевского дисплея к предыдущей строке | b4
Прокрутка брайлевского дисплея к следующей строке | b5
перемещаться на следующую брайлевскую клетку | routing
shift+tab | esc, left triple action key up+down
alt | b2+b4+b5
escape | b4+b6
tab | enter, right triple action key up+down
enter | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
стрелкавВерх | joystickUp
стрелкавНиз | joystickDown
СтрелкавЛево | joystickLeft
СтрелкавПраво | joystickRight
NVDA Меню | b2+b4+b5+b6
Переключение между привязками брайля | b2
Переключение брайлевского курсора | b1
Переключение представления брайля | b7
Переключение брайлевского ввода | space+b1+b3+b4 (Пробел+большая буква б)

### MDV Lilli

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | LF
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | RG
Прокрутка брайлевского дисплея к предыдущей строке | UP
Прокрутка брайлевского дисплея к следующей строке | DN
Перемещение к брайлевской клетке | route
shift+tab | SLF
tab | SRG
alt+tab | SDN
alt+shift+tab | SUP

### Брайлевские дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | d2
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | d5
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | d1
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | d3
Перемещение к брайлевской клетке | routing

Для брайлевских дисплеев с джойстиком:

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
СтрелкавВерх | вверх
СтрелкаВниз | вниз
СтрелкавЛево | влево
СтрелкавПраво | вправо
enter | Середина джойстика

### hedo ProfiLine USB

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | K1
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | K3
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | B2
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | B5
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение между брайлевскими привязками | K2
Читай всё | B6

### hedo MobilLine USB

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | K1
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | K3
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | B2
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | B5
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение между брайлевскими привязками | K2
Читай всё | B6

### Брайлевские дисплеи HumanWare Brailliant BI/B и BrailleNote Touch

#### Kлавишные комбинации для всех моделей

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского диспллея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея на предыдущую строку | up
Перемещение брайлевского дисплея на следующую строку | down
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение привязки брайля | up+down
СтрелкавВерх | пробел+точка1
стрелкавНиз | пробел+точка4
СтрелкавЛево | пробел+точка3
СтрелкавПраво | пробел+точка6
shift+tab | пробел+точка1+точка3
tab | space+точка4+точка6
alt | пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)
escape | пробел+точка1+точка5 (пробел+e)
enter | точка8
windows | пробел+точка3+точка4
alt+tab | пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)
NVDA меню | пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)
windows+d (свернуть все приложения) | пробел+точка1+точка4+точка5 (пробел+d)
Читай всё | пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6

#### Сочетания клавиш для Brailliant BI 32, BI 40 и B 80

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
NVDA Меню | c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d (свернуть все приложения) | c1+c4+c5 (command d)
Читать всё | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Сочетания клавиш для Brailliant BI 14

Имя | Клавишная комбинация
--- | ---
СтрелкавВерх | джойстик вверх
Стрелка вниз | джойстик вниз
Стрелка влево | Джойстик влево
Стрелка вправо | Джойстик вправо
enter | joystick action

### Брайлевские дисплеи HIMS Braille/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Название | Клавишная комбинация
--- | ---
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Прокрутка брайлевского дисплея назад | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Перемещение на предыдущую строку в просмотре | rightSideUpArrow
Перемещение на следующую строку в просмотре | rightSideDownArrow
Перемещение к предыдущему знаку в просмотре | rightSideLeftArrow
Перемещение к следующему знаку в просмотре | rightSideRightArrow
Перемещение к актуально фокусированному элементу | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Клавиша control | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Клавиша windows | f7, smartbeetle:f2
alt | точка1+точка3+точка4+пробел, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift | f5
insert | точка2+точка4+пробел, f6
клавиша applications | точка1+точка2+точка3+точка4+пробел, f8
Caps Lock | точка1+точка3+точка6+пробел
tab | точка4+точка5+пробел, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab | f2+f3+f1
alt+tab | f2+f3
shift+tab | Точка1+точка2+пробел
клавиша end | точка4+точка6+пробел
control+end | точка4+точка5+точка6+пробел
клавиша home | точка1+точка3+пробел, smartbeetle:f4
control+home | точка1+точка2+точка3+пробел
alt+f4 | точка1+точка3+точка5+точка6+пробел
стрелка влево | точка3+пробел, leftSideLeftArrow
control+shift+стрелка влево | точка2+точка8+пробел+f1
control+стрелка влево | точка2+пробел
shift+alt+стрелка влево | точка2+точка7+f1
alt+стрелка влево | точка2+точка7
стрелкаВправо | точка6+пробел, leftSideRightArrow
control+shift+стрелка вправо | точка5+точка8+пробел+f1
control+стрелка вправо | точка5+пробел
shift+alt+стрелка вправо | точка5+точка7+f1
alt+стрелка вправо | точка5+точка7
pageUp | точка1+точка2+точка6+пробел
control+pageUp | точка1+точка2+точка6+точка8+пробел
СтрелкавВерх | точка1+пробел, leftSideUpArrow
control+shift+СтрелкаВверх | Точка2+точка3+точка8+пробел+f1
control+стрелкаВверх | точка2+точка3+пробел
shift+alt+стрелкаВверх | точка2+точка3+точка7+f1
alt+стрелкавВерх | точка2+точка3+точка7
shift+стрелкавВерх | leftSideScrollDown+пробел
клавиша pageDown | точка3+точка4+точка5+пробел
control+pageDown | точка3+точка4+точка5+точка8+пробел
СтрелкаВниз | точка4+пробел, leftSideDownArrow
control+shift+стрелкаВниз | Точка5+точка6+точка8+Пробел+f1
control+стрелкаВниз | точка5+точка6+пробел
shift+alt+стрелкаВниз | точка5+точка6+точка7+f1
alt+стрелкаВниз | точка5+точка6+точка7
shift+стрелкаВниз | пробел+rightSideScrollDown
escape | точка1+точка5+пробел, f4, brailleedge:f1
delete | точка1+точка3+точка5+пробел, точка1+точка4+точка5+пробел
f1 | точка1+точка2+точка5+пробел
f3 key | dot1+dot4+dot8+space
f4 | точка7+f3
windows+b | точка1+точка2+f1
windows+d | точка1+точка4+точка5+f1
control+insert | smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert | smartbeetle:f3+rightSideScroll

### Seika Braille Displays

#### Seika Version 3, 4, and 5 (40 cells), Seika80 (80 cells)

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | b3
Move braille display to next line | b4
Toggle braille tethered to | b5
Say all | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Menu | left+right
Route to braille cell | routing

#### MiniSeika (16, 24 cells), V6, and V6Pro (40 cells)

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Say all | space+Backspace
NVDA Menu | Left+Right
Move braille display to previous line | LJ up
Move braille display to next line | LJ down
Toggle braille tethered to | LJ center
tab | LJ right
shift+tab | LJ left
upArrow key | RJ up
downArrow key | RJ down
leftArrow key | RJ left
rightArrow key | RJ right
Route to braille cell | routing
shift+upArrow key | Space+RJ up, Backspace+RJ up
shift+downArrow key | Space+RJ down, Backspace+RJ down
shift+leftArrow key | Space+RJ left, Backspace+RJ left
shift+rightArrow key | Space+RJ right, Backspace+RJ right
enter key | RJ center, dot8
escape key | Space+RJ center
windows key | Backspace+RJ center
space key | Space, Backspace
backspace key | dot7
pageup key | space+LJ right
pagedown key | space+LJ left
home key | space+LJ up
end key | space+LJ down
control+home key | backspace+LJ up
control+end key | backspace+LJ down

The following Braille displays are supported:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB and bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live and BRAILLEX Live Plus (USB and bluetooth)

These displays do not support NVDA's automatic background braille display detection functionality.

Most devices have an Easy Access Bar (EAB) that allows intuitive and fast operation. The EAB can be moved in four directions where generally each direction has two switches. The C and Live series are the only exceptions to this rule.

The c-series and some other displays have two routing rows whereby the upper row is used to report formatting information. Holding one of the upper routing keys and pressing the EAB on c-series devices emulates the second switch state. The live series displays have one routing row only and the EAB has one step per direction. The second step may be emulated by pressing one of the routing keys and pressing the EAB in the corresponding direction. Pressing and holding the up, down, right and left keys (or EAB) causes the corresponding action to be repeated.

Generally, the following keys are available on these braille displays:

Name | Key
--- | ---
l1 | Left front key
l2 | Left rear key
r1 | Right front key
r2 | Right rear key
up | 1 Step up
up2 | 2 Steps up
left | 1 Step left
left2 | 2 Steps left
right | 1 Step right
right2 | 2 Steps right
dn | 1 Step down
dn2 | 2 Steps down

Following are the Papenmeier command assignments for NVDA:

### Papenmeier BRAILLEX Newer Models

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Toggle braille tethered to | r2
Report title | l1+up
Report Status Bar | l2+down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | left2
Move to next object | right2
Report text formatting under braille cell | upper routing row

escape key | space with dot 7
upArrow key | space with dot 2
leftArrow key | space with dot 1
rightArrow key | space with dot 4
downArrow | space with dot 5
control key | lt+dot2
alt key | lt+dot3
control+escape key | space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key | space with dot 3 7

### Papenmeier Braille BRAILLEX Older Models

Devices with EAB:

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Report title | l1up
Report Status Bar | l2down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to next object | right2
Move to previous object | left2
Report text formatting under braille cell | upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Name | Key
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Toggle braille tethered to | r2
Move to containing object | r1+up
Move to first contained object | r1+dn
Move to previous object | r1+left
Move to next object | r1+right
Report text formatting under braille cell | upper routing strip
Report title | l1+up
Report status bar | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Name | Key
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Toggle braille tethered to | r2
Report text formatting under braille cell | upper routing strip
Move braille display to previous line | up
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to next line | dn
Move to next object | left2
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | right2

### HumanWare BrailleNote

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | back
Scroll braille display forward | advance
Move braille display to previous line | previous
Move braille display to next line | next
Route to braille cell | routing
NVDA menu | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Toggle braille tethered to | previous+next
Up arrow key | space+dot1
Down arrow key | space+dot4
Left Arrow key | space+dot3
Right arrow key | space+dot6
Page up key | space+dot1+dot3
Page down key | space+dot4+dot6
Home key | space+dot1+dot2
End key | space+dot4+dot5
Control+home keys | space+dot1+dot2+dot3
Control+end keys | space+dot4+dot5+dot6
Space key | space
Enter | space+dot8
Backspace | space+dot7
Tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab keys | space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt key | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Toggle input help | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

Following are commands assigned to BrailleNote QT when it is not in braille input mode.

Name | Key
--- | ---
NVDA menu | read+n
Up arrow key | upArrow
Down arrow key | downArrow
Left Arrow key | leftArrow|
Right arrow key | rightArrow
Page up key | function+upArrow
Page down key | function+downArrow
Home key | function+leftArrow
End key | function+rightArrow
Control+home keys | read+t
Control+end keys | read+b
Enter key | enter
Backspace key | backspace
Tab key | tab
Shift+tab keys | shift+tab
Windows key | read+w
Alt key | read+m
Toggle input help | read+1

Following are commands assigned to the scroll wheel:

Name | Key
--- | ---
Up arrow key | upArrow
Down arrow key | downArrow
Left Arrow key | leftArrow
Right arrow key | rightArrow
Enter key | centre button
Tab key | scroll wheel clockwise
Shift+tab keys | scroll wheel counterclockwise

### EcoBraille

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | T2
Scroll braille display forward | T4
Move braille display to previous line | T1
Move braille display to next line | T5
Route to braille cell | Routing
Activate current navigator object | T3
Switch to next review mode | F1
Move to containing object | F2
Switch to previous review mode | F3
Move to previous object | F4
Report current object | F5
Move to next object | F6
Move to focus object | F7
Move to first contained object | F8
Move System focus or caret to current review position | F9
Report review cursor location | F0
Toggle braille tethered to | A

### SuperBraille

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | numpadMinus
Scroll braille display forward | numpadPlus

### Eurobraille Esys/Esytime/Iris displays

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | switch1-6left, l1
Scroll braille display forward | switch1-6Right, l8
Move to current focus | switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Route to braille cell | routing
Report text formatting under braille cell | doubleRouting
Move to previous line in review | joystick1Up
Move to next line in review | joystick1Down
Move to previous character in review | joystick1Left
Move to next character in review | joystick1Right
Switch to previous review mode | joystick1Left+joystick1Up
Switch to next review mode | joystick1Right+joystick1Down
Erase the last entered braille cell or character | backSpace
Translate any braille input and press the enter key | backSpace+space
insert key | dot3+dot5+space, l7
delete key | dot3+dot6+space
home key | dot1+dot2+dot3+space, joystick2Left+joystick2Up
end key | dot4+dot5+dot6+space, joystick2Right+joystick2Down
leftArrow key | dot2+space, joystick2Left, leftArrow
rightArrow key | dot5+space, joystick2Right, rightArrow
upArrow key | dot1+space, joystick2Up, upArrow
downArrow key | dot6+space, joystick2Down, downArrow
enter key | joystick2centre
pageUp key | dot1+dot3+space
pageDown key | dot4+dot6+space
numpad1 key | dot1+dot6+backspace
numpad2 key | dot1+dot2+dot6+backspace
numpad3 key | dot1+dot4+dot6+backspace
numpad4 key | dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad5 key | dot1+dot5+dot6+backspace
numpad6 key | dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
numpad7 key | dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad8 key | dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
numpad9 key | dot2+dot4+dot6+backspace
numpadInsert key | dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
numpadDecimal key | dot2+backspace
numpadDivide key | dot3+dot4+backspace
numpadMultiply key | dot3+dot5+backspace
numpadMinus key | dot3+dot6+backspace
numpadPlus key | dot2+dot3+dot5+backspace
numpadEnter key | dot3+dot4+dot5+backspace
escape key | dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
tab key | dot2+dot5+dot6+space, l3
shift+tab key | dot2+dot3+dot5+space
printScreen key | dot1+dot3+dot4+dot6+space
pause key | dot1+dot4+space
applications key | dot5+dot6+backspace
f1 key | dot1+backspace
f2 key | dot1+dot2+backspace
f3 key | dot1+dot4+backspace
f4 key | dot1+dot4+dot5+backspace
f5 key | dot1+dot5+backspace
f6 key | dot1+dot2+dot4+backspace
f7 key | dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
f8 key | dot1+dot2+dot5+backspace
f9 key | dot2+dot4+backspace
f10 key | dot2+dot4+dot5+backspace
f11 key | dot1+dot3+backspace
f12 key | dot1+dot2+dot3+backspace
windows key | dot1+dot2+dot3+dot4+backspace
Caps Lock key | dot7+backspace, dot8+backspace
num lock key | dot3+backspace, dot6+backspace
shift key | dot7+space, l4
Toggle shift key | dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
control key | dot7+dot8+space, l5
Toggle control key | dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
alt key | dot8+space, l6
Toggle alt key | dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
ToggleHID keyboard input simulation | esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

### Брайлевские дисплеи Nattiq nBraille

Название | Клавишная комбинация
--- | ---
Перемещение брайлевского дисплея назад | up
Перемещение брайлевского дисплея вперёд | down
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | left
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | right
Перемещение к брайлевской клетке | routing

### BRLTTY

Name | BRLTTY command
--- | ---
Scroll braille display back | fwinlt (go left one window)
Scroll braille display forward | fwinrt (go right one window)
Move braille display to previous line | lnup (go up one line)
Move braille display to next line | lndn (go down one line)
Route to braille cell | route (bring cursor to character)

### Standard HID Braille displays

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | pan left or rocker up
Scroll braille display forward | pan right or rocker down
Move braille display to previous line | space + dot1
Move braille display to next line | space + dot4
Route to braille cell | routing set 1|
Toggle braille tethered to | up+down
upArrow key | joystick up
downArrow key | joystick down
leftArrow key | space+dot3 or joystick left
rightArrow key | space+dot6 or joystick right
shift+tab key | space+dot1+dot3
tab key | space+dot4+dot6
alt key | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape key | space+dot1+dot5 (space+e)
enter key | dot8 or joystick center
windows key | space+dot3+dot4
alt+tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA Menu | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d key (minimize all applications) | space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Say all | space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6