# NVDA 2023.3.1 Guida rapida ai comandi

## Utilizzare NVDA

### Gesti di NVDA nei dispositivi a tocco

Per attivare o disattivare il supporto TouchScreen di NVDA, premere NVDA+control+alt+t.

#### Modalità di tocco

Per cambiare la modalità di tocco, eseguire un tocco con tre dita.

### Comandi di base da tastiera

Nome | Tasto Desktop | Tasto laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Esegue o Riavvia NVDA | Control+alt+n | Control+alt+n | none | Esegue o riavvia NVDA dal desktop, se durante il processo di installazione di NVDA si è scelto di creare un collegamento. Si tratta di un collegamento specifico di Windows e pertanto non può essere riassegnato nella finestra di dialogo dei gesti di immissione.
Interrompe la Sintesi Vocale | Control | Control | tocco con due dita | Ferma immediatamente la Sintesi Vocale
Pausa Sintesi Vocale | Shift | Nessuno | Mette in pausa immediatamente la Sintesi Vocale. Premendo nuovamente il tasto la sintesi vocale riprenderà a parlare dal punto in cui era stata fermata (sempre che questo sia supportato dal sintetizzatore utilizzato, in genere non dovrebbe costituire un problema)
Menu NVDA | NVDA+n | Doppio tocco con due dita | Mostra il Menu di NVDA per permettere di accedere alle Preferenze, agli strumenti, all'Aiuto etc
Commuta modalità voce | NVDA+s | NVDA+s | Nessuno | | Commuta la modalità di voce tra parlare, disattivato e beeps.
Commuta Modalità Aiuto Immissione | NVDA+1 | NVDA+1 | Nessuno | in questa modalità sarà possibile premere qualsiasi tasto e ne verrà annunciato il nome e la propria funzione in NVDA
Uscire da NVDA | NVDA+q | NVDA+q | Nessuno | Esce da NVDA
Passa Tasto Successivo a | NVDA+f2 | NVDA+f2 | Nessuno | Questo comando istruisce NVDA a passare la combinazione di tasti successiva all'applicazione attiva, anche se si tratta di un comando di NVDA.
Attiva/disattiva modalità riposo | NVDA+shift+s | NVDA+Shift+z | Nessuno | La modalità riposo, sleep mode disabilita tutti i comandi di NVDA e l'output tramite voce/braille per l'applicazione corrente. Risulta utile se si ha a che fare con programmi che forniscono direttamente indicazioni vocali (audiogame, centralini telefonici, etc). Ripremere la combinazione di tasti per disattivare questa funzione.

### Conoscere Informazioni di sistema

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia data/Ora | NVDA+f12 | Premendo una volta questa combinazione di tasti viene annunciato l'orario corrente, mentre premendola due volte verrà annunciata la data
Annuncia stato batteria | NVDA+shift+b Annuncia elementi come la percentuale di carica della batteria, se il computer è collegato alla corrente, etc.
Legge testo negli appunti | NVDA+c | Annuncia il testo contenuto negli appunti, se presente.

## Esplorare lo schermo con NVDA

### Esplorare con il focus di sistema

Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Legge il focus | NVDA+tab | NVDA+tab | Annuncia l'oggetto o il controllo attualmente focalizzato. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling
Legge il Titolo | NVDA+t | NVDA+t | Legge il titolo della finestra attiva in quel momento. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling. Premendo per tre volte il contenuto verrà copiato negli appunti.
Legge la Finestra Attiva | NVDA+b | NVDA+b | Legge il contenuto della finestra in primo piano (utile nelle finestre di dialogo).
Legge la barra di stato | NVDA+fine | NVDA+shift+fine | Legge la barra di stato nel caso in cui NVDA sia in grado di individuarla. Una doppia pressione provocherà lo spelling delle informazioni. Una tripla pressione copierà il contenuto della barra di stato negli appunti
Legge tasto di scelta rapida | `maiusc+numpad2` | `NVDA+control+maiusc+.` | Legge il tasto di scelta rapida dell'oggetto su cui si trova il focus

### Esplorare con il cursore di sistema

Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Dire Tutto | NVDA+Freccia Giù | NVDA+a | Inizia a leggere dalla posizione del cursore di sistema sino alla fine del documento, spostando il cursore man mano che la lettura continua
Legge Riga Corrente | NVDA+freccia su | NVDA+l | Legge la riga sulla quale si trova il cursore di sistema. Premendo la combinazione due volte viene effettuato lo spelling della riga. La tripla pressione effettuerà lo spelling utilizzando la descrizione dei caratteri (ancona, bari, como, domodossola, etc|
Legge Selezione corrente | NVDA+Shift+freccia su | NVDA+shift+s | Legge il testo selezionato ammesso che ve ne sia uno.
Annuncia formattazione testo | NVDA+f | NVDA+f | Legge la formattazione del testo alla posizione del cursore di sistema. Una doppia pressione visualizzerà le informazioni in modalità navigazione
Legge posizione cursore | NVDA+Canc tastierino numerico | NVDA+canc | Fornisce informazioni inerenti il testo o l'oggetto su cui è situato il cursore di sistema. Ad esempio, ciò potrebbe includere la percentuale in un documento, la distanza dal bordo della pagina o la posizione esatta dello schermo. Premendo due volte si possono ottenere ulteriori dettagli.
frase successiva | alt+freccia Giù | alt+freccia Giù | Sposta il cursore sulla frase successiva e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)
frase precedente | alt+freccia Su | alt+freccia Su | Sposta il cursore sulla frase precedente e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)

Se ci si trova all'interno di una tabella, sono disponibili i seguenti comandi:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Spostarsi alla colonna precedente | control+alt+freccia sinistra | Sposta il cursore di sistema alla colonna precedente della riga
Spostarsi alla colonna successiva | control+alt+freccia destra | Sposta il cursore di sistema alla colonna successiva della riga
Spostarsi alla riga precedente | control+alt+Freccia Su | Sposta il cursore di sistema alla riga precedente (Rimanendo nella stessa colonna)
Spostarsi alla riga successiva | control+alt+Freccia Giù | Sposta il cursore di sistema alla riga successiva (Rimanendo nella stessa colonna)
Spostarsi alla prima colonna | control+alt+inizio | Sposta il cursore di sistema sulla prima colonna (rimanendo nella stessa riga)
Spostarsi all'ultima colonna | control+alt+fine | Sposta il cursore di sistema sull'ultima colonna (rimanendo nella stessa riga)
Spostarsi alla prima riga | control+alt+PaginaSu | Sposta il cursore di sistema alla prima riga (rimanendo nella stessa colonna)
Spostarsi all'ultima riga | control+alt+PaginaGiù | Sposta il cursore di sistema all'ultima riga (rimanendo nella stessa colonna)
Dire tutto per colonna | `NVDA+control+alt+frecciagiù` | Legge la colonna verticalmente dalla cella corrente verso il basso fino all'ultima cella della colonna.
Dire tutto per riga | `NVDA+control+alt+frecciaDestra` | Legge la riga orizzontalmente dalla cella corrente verso destra fino all'ultima cella della riga.
Legge colonna intera | `NVDA+control+alt+frecciaSu` | Legge la colonna corrente verticalmente dall'alto verso il basso senza spostare il cursore di sistema.
Legge riga intera | `NVDA+control+alt+frecciaSinistra` | Legge la riga corrente orizzontalmente da sinistra a destra senza spostare il cursore di sistema.

### Navigazione ad oggetti

Nome | layout Desktop | layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Legge l'oggetto corrente | NVDA+5 del tastierino numerico | NVDA+shift+o | Nessuno | Annuncia l'oggetto corrente. Premendolo due volte ne fa lo spelling, mentre premendolo tre volte copia il nome dell'oggetto ed il suo valore negli appunti
Spostarsi all'oggetto contenitore | NVDA+8 del tastierino numerico | NVDA+Shift+freccia su | Scorrimento in alto (modo oggetti) | ci si sposta all'oggetto che contiene l'oggetto corrente
Spostarsi all'oggetto precedente | NVDA+4 del tastierino numerico | NVDA+shift+freccia sinistra | nessuno | Scorrimento a sinistra | ci si Sposta all'oggetto precedente rispetto a quello attuale, sullo stesso livello
Spostarsi all'oggetto precedente in modalità lineare | NVDA+9 del tastierino numerico | NVDA+shift+à | scorrimento a sinistra (modo oggetti) | Ci si sposta all'oggetto precedente in una modalità lineare che non tiene conto della gerarchia
Spostarsi all'oggetto successivo | NVDA+6 del tastierino numerico | nessuno | NVDA+shift+freccia destra | Scorrimento a destra | ci si Sposta all'oggetto successivo rispetto a quello attuale, sullo stesso livello)
Spostarsi all'oggetto successivo in modalità lineare | NVDA+3 del tastierino numerico | NVDA+shift+ù | scorrimento a destra (modo oggetti) | Ci si sposta all'oggetto successivo in una modalità lineare che non tiene conto della gerarchia
Spostarsi al primo oggetto contenuto | NVDA+2 del tastierino numerico | NVDA+shift+freccia giù | Scorrimento in basso (modo oggetti) | Ci si sposta al primo oggetto contenuto nell'oggetto attuale
Spostarsi all'oggetto focalizzato | NVDA+Meno del tastierino numerico | NVDA+Backspace | Nessuno | Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto che attualmente ha il focus di sistema, e porta anche il cursore di controllo in quella posizione, se il cursore di sistema è visualizzato
Attivare l'oggetto corrente | NVDA+Invio del tastierino numerico | NVDA+Invio | Doppio tap | Attiva l'oggetto corrente (l'equivalente di cliccare col mouse o premere la barra spazio in presenza del focus)
Spostare il focus o il cursore di sistema sull'oggetto corrente | NVDA+Shift+meno del tastierino numerico | NVDA+Shift+Backspace | Nessuno | Sposta il focus di sistema alla posizione del navigatore ad oggetti se possibile, mentre se premuto due volte sposta il cursore di sistema alla posizione del cursore di controllo
Legge posizione cursore di controllo | NVDA+shift+Canc tastierino numerico | NVDA+shift+canc | none | Fornisce informazioni inerenti il testo o l'oggetto su cui è situato il cursore di controllo. Ad esempio, ciò potrebbe includere la percentuale in un documento, la distanza dal bordo della pagina o la posizione esatta dello schermo. Premendo due volte si possono ottenere ulteriori dettagli.

1. | Sposta il cursore di controllo sulla barra di stato | nessuno | nessuno | nessuno | Legge il contenuto della barra di stato, se individuata. Inoltre sposta il navigatore ad oggetti su quella posizione. |

   == Controllare il testo ==

Nome | layout Desktop | layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Spostarsi alla prima riga | shift+7 del tastierino numerico | NVDA+control+home | Nessuno | Sposta il cursore di controllo alla prima riga del testo
Spostarsi alla riga precedente, modalità esplorazione | 7 del tastierino numerico | NVDA+freccia su | Scorrimento in alto (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla riga di testo precedente
Legge la riga corrente, modalità esplorazione | 8 del tastierino numerico | NVDA+shift+. | Nessuno | Annuncia la riga di testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri
Spostarsi alla riga successiva, modalità esplorazione | 9 del tastierino numerico | NVDA+freccia giù | Scorrimento in basso (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla riga di testo successiva
Spostarsi all'ultima riga, modalità esplorazione | shift+9 del tastierino numerico | NVDA+control+fine | Nessuno | Sposta il cursore di controllo all'ultima riga del testo
Spostarsi alla parola precedente, modalità esplorazione | 4 del tastierino numerico | NVDA+control+freccia sinistra | Scorrimento a sinistra con due dita (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla parola precedente nel testo
Legge la parola corrente, modalità esplorazione | 5 del tastierino numerico | NVDA+control+. | Nessuno | Annuncia la parola del testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri
Spostarsi alla parola successiva, modalità esplorazione | 6 del tastierino numerico | NVDA+control+freccia destra | Scorrimento a destra con due dita (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla parola successiva nel testo
Spostarsi all'inizio della riga, modalità esplorazione | shift+1 del tastierino numerico | NVDA+inizio | Nessuno | Sposta il cursore di controllo all'inizio della riga
Spostarsi al carattere precedente, modalità esplorazione | 1 del tastierino numerico | NVDA+freccia sinistra | Scorrimento a sinistra (modo testo) | Sposta il cursore di controllo al carattere precedente nella riga corrente di testo
Legge il carattere corrente, modalità esplorazione | 2 del tastierino numerico | NVDA+. | Nessuno | Annuncia il carattere del testo sul quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte effettua lo spelling mediante la sua descrizione. Se premuto tre volte fornisce il valore numerico del carattere in decimale e esadecimale.
Spostarsi al carattere successivo, modalità esplorazione | 3 del tastierino numerico | NVDA+freccia destra | Scorrimento a destra (modo testo) | Sposta il cursore di controllo al carattere di testo successivo nella riga corrente
Spostarsi alla fine della riga, modalità esplorazione | shift+3 del tastierino numerico | NVDA+fine | Nessuno | Sposta il cursore di controllo alla fine della riga di testo corrente
Spostarsi alla pagina precedente, modalità esplorazione | `NVDA+paginaSu` | `NVDA+maiusc+paginaSu` | nessuno | Sposta il cursore di controllo alla pagina precedente contenente testo se supportato dall'applicazione
Spostarsi alla pagina successiva, modalità esplorazione | `NVDA+paginaGiù` | `NVDA+maiusc+paginaGiù` | nessuno | Sposta il cursore di controllo alla pagina successiva contenente testo se supportato dall'applicazione
Dire tutto, modalità esplorazione | Più del tastierino numerico | NVDA+shift+a | Scorrimento in basso con tre dita (modo testo) | Legge il testo dalla posizione attuale del cursore di controllo, spostando tale cursore man mano che la lettura continua
Selezionare e poi copiare dalla posizione del cursore di controllo | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Nessuno | Dà inizio al processo di selezione e copia a partire dalla posizione del cursore di controllo. Si noti che NVDA non effettuerà alcuna operazione fino a quando non verrà specificato il punto di fine
Selezionare e copiare fino al cursore di controllo | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Nessuno | Una singola pressione seleziona il testo dalla posizione iniziale impostata in precedenza fino alla posizione attuale del cursore di controllo, incluso il carattere in cui si trova. Se possibile, il cursore di sistema si sposterà al testo selezionato. Una seconda pressione copierà il testo negli appunti di Windows
Spostare il cursore di controllo al marcatore iniziale per la copia | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | nessuno | Sposta il cursore di controllo alla posizione precedentemente impostata come marcatore iniziale per la copia
Annuncia formattazione testo | NVDA+SHIFT+f | NVDA+shift+f | Legge la formattazione del testo alla posizione del cursore di controllo. Una doppia pressione visualizzerà le informazioni in modalità navigazione
Annuncia sostituzione simbolo corrente | Nessuno | Nessuno | nessuno | Legge il simbolo situato alla posizione del cursore di controllo. Una doppia pressione visualizza il simbolo accompagnato dal testo ad esso dedicato in modalità navigazione.

### Le Modalità di esplorazione

Nome | Layout Desktop | Layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Passa alla modalità di esplorazione successiva | NVDA+7 del tastierino numerico | NVDA+pagina su | Scorrimento in alto con due dita | Passa alla modalità di esplorazione successiva.
Passa alla modalità di esplorazione precedente | NVDA+1 del tastierino numerico | NVDA+pagina giù | Scorrimento in basso con due dita | Passa alla modalità di esplorazione precedente.

### Esplorare con il mouse

Nome | tasto Desktop | tasto Laptop | tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Click tasto sinistro del mouse | Barra del tastierino numerico | NVDA+è | nessuno | Effettua un click con il tasto sinistro del mouse. Per operare un doppio click premere il tasto due volte in rapida successione
Blocca tasto sinistro del mouse | Shift+Barra del tastierino numerico | NVDA+control+è | nessuno | Blocca il tasto sinistro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto sinistro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Click tasto destro del mouse | Asterisco del tastierino numerico | NVDA++ | Tap lungo | Effettua un click con il bottone destro del mouse, utilizzato per lo più per aprire i menu di contesto alla posizione del mouse
Blocca tasto destro del mouse | Shift+Asterisco del tastierino numerico | NVDA+control++ | nessuno | Blocca il tasto destro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto destro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Spostare il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti | NVDA+Barra del tastierino numerico | NVDA+Shift+m | nessuno | Sposta il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti e quindi del cursore di controllo
Spostare il navigatore ad oggetti sul mouse | NVDA+Asterisco del tastierino numerico | NVDA+Shift+n | nessuno | Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto situato nella posizione del mouse

## Modalità navigazione

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Commuta modalità focus/navigazione | NVDA+Spazio | Commuta tra le modalità focus e navigazione
Abbandona modalità focus | escape | Ritorna alla modalità navigazione se la modalità focus era stata impostata precedentemente in maniera automatica
Aggiorna documento in modalità navigazione | NVDA+f5 | Ricarica il contenuto del documento attuale (utile nel caso certi contenuti della pagina non sembrano essere presenti. Funzione non disponibile in Microsoft Word e Outlook)
Trova | NVDA+Control+f | Apre una finestra di dialogo che consente di cercare del testo all'interno del documento. Fare riferimento alla sezione Cercare del testo per ulteriori informazioni.
Trova successivo | NVDA+f3 | Trova la stringa successiva di testo precedentemente cercata nel documento
Trova precedente | NVDA+Shift+f3 | Trova la stringa precedente di testo nel documento cercata con control+NVDA+f

### Navigare con le lettere

I seguenti tasti premuti da soli portano al campo successivo, tenendo premuto Maiusc invece portano al campo precedente.

- h: intestazione
- l: elenco
- i: elemento di elenco
- t: tabella
- k: link
- n: Testo senza link
- f: campo form
- u: link non visitato
- v: link visitato
- e: campo editazione
- b: bottone
- x: casella di controllo
- c: casella combinata
- r: pulsante radio
- q: blocco tra virgolette
- s: separatore
- m: frame
- g: grafico
- d: Punto di riferimento
- o: oggetto incorporato (audio e video player, applicazione, finestra di dialogo, etc.)
- numeri da 1 a 6: intestazioni da 1 a 6
- a: annotazioni (commenti, revisioni degli autori, etc.)
- w: errori di ortografia

Per spostarsi all'inizio e alla fine degli elementi contenuti in elenchi e tabelle,:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Spostarsi all'inizio del contenitore | punto e virgola | Si sposta al primo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore
Spostarsi alla fine del contenitore | virgola | Si sposta all'ultimo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore

Per attivare o disattivare la navigazione a lettere singole per il documento corrente, premere NVDA + shift + spazio.

### Elenco elementi

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Elenco elementi modalità navigazione | NVDA+f7 | Elenca vari tipi di elementi presenti nel documento corrente

### Cercare del testo

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Trova testo | NVDA+control+f | Apre la finestra di ricerca
Trova successivo | NVDA+f3 | cerca la prossima occorrenza del termine appena digitato
Trova precedente | NVDA+shift+f3 | cerca l'occorrenza precedente del termine appena digitato

### Oggetti incorporati

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Ritornare alla modalità navigazione | NVDA+control+spazio | Sposta il focus dall'oggetto incorporato alla modalità navigazione

## Lettura della matematica

### Esplorazione interattiva

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Interagire con matematica | NVDA+alt+m | Inizia l'interazione con contenuto di tipo matematico.

## Braille

### Immissione Braille

Punto 7 elimina l'ultimo carattere o segno braille. Punto 8 elabora il braille inserito e aggiunge un invio. Tasto 7 + tasto 8 elabora il braille inserito, senza l'aggiunta di un invio o di uno spazio..

## OCR: Riconoscimento del contenuto

### OCR di Windows

Per riconoscere il testo presente alla posizione del navigatore ad oggetti con l'OCR di Windows, premere NVDA+r.

## Funzioni speciali per le applicazioni

### Microsoft Word

#### Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Imposta intestazioni colonna | NVDA+shift+c | Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga | NVDA+shift+r | Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

#### Modalità navigazione in Microsoft Word

Per attivare o disattivare la modalità navigazione in Microsoft Word, servirsi della combinazione NVDA+spazio.

##### L'elenco elementi

Quando ci si trova in modalità navigazione in Microsoft Word, si può accedere all'elenco elementi tramite la combinazione di tasti NVDA+f7

#### Leggere i commenti

Per far in modo che NVDA legga i commenti alla posizione corrente del cursore, premere NVDA+alt+c.

### Microsoft Excel

#### Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Imposta intestazioni colonna | NVDA+shift+c | Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga | NVDA+shift+r | Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

#### L'elenco elementi

Per accedere all'elenco elementi in Microsoft Excel, utilizzare NVDA+f7.

#### Leggere le note

Per far in modo che NVDA legga note e commenti della cella evidenziata, premere NVDA+alt+c. In Microsoft 2016, 365 e successivi, i commenti classici in Microsoft Excel sono stati rinominati "note".

Per aggiungere o modificare una determinata nota, in una cella focalizzata, premere shift+f2.

#### Lettura di celle protette

Per spostarsi in una cella protetta, passare alla modalità navigazione premendo NVDA+Spazio, dopodiché utilizzare i comandi standard di Excel come le frecce per spostarsi tra le celle del foglio di lavoro.

### Microsoft PowerPoint

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Commuta lettura note | control+shift+s | Quando una presentazione è in esecuzione, questo comando permetterà di alternare tra le note del relatore della diapositiva e il contenuto della diapositiva stessa. Questo riguarda solo ciò che NVDA legge, non ciò che è visualizzato sullo schermo.

### foobar 2000

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia tempo rimanente | control+shift+r | Annuncia il tempo restante della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia tempo trascorso | control+shift+e | Annuncia il tempo trascorso della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia lunghezza traccia | control+shift+t | Annuncia la lunghezza della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.

### Miranda IM

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia messaggi recenti | NVDA+control+1-4 | Annuncia uno degli ultimi messaggi, a seconda del numero premuto; ad esempio NVDA+control+2 legge il secondo messaggio più recente.

### Poedit

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia finestra commenti | control+shift+c | Annuncia qualsiasi commento all'interno della finestra commenti.
Annuncia note per traduttori | control+shift+a | Annuncia ogni nota presente per traduttori.

### Kindle per PC

è possibile utilizzare manualmente i tasti pagina su o pagina giù per spostarsi tra le pagine.

#### Selezionare il testo

Dopo aver selezionato il testo, premere il tasto applicazioni o maiusc+f10 per visualizzare le opzioni disponibili per operare con la selezione.

### Azardi

Quando ci si trova nella visualizzazione della tabella dei libri aggiunti:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Invio | invio |Apre il libro selezionato.
Menu di contesto | applicazioni | Apre il menu di contesto per il libro selezionato.

### Windows Console

Le seguenti scorciatoie da tastiera integrate nella Console possono essere utili quando si esplora del testo con NVDA nelle versioni precedenti della console di Windows:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Scorri verso l'alto | control+freccia su | Scorre la finestra della console verso l'alto, in modo da poter leggere il testo precedente.
Scorri verso il basso | control+freccia giù | Scorre la finestra della console verso il basso, in modo da poter leggere il testo successivo.
Vai all'inizio | control+inizio | Fa scorrere la finestra della console all'inizio del buffer
Vai alla fine | control+fine | Fa scorrere la finestra della console alla fine del buffer

## Configurare NVDA

### Impostazioni di NVDA

#### Generale

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri impostazioni Generali | `NVDA+control+g` | `NVDA+control+g` | La categoria generale delle impostazioni di NVDA contiene soprattutto opzioni inerenti il cambio della lingua dello screen reader e se debba essere effettuato un controllo automatico della presenza di aggiornamenti.

#### Impostazioni voce

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri Impostazioni Voce | `NVDA+control+v` | `NVDA+control+v` | La categoria voce nella finestra impostazioni di NVDA contiene opzioni che permettono di modificare il sintetizzatore da utilizzare nonché le caratteristiche delle varie voci come tono, velocità, etc.
Livello di punteggiatura/simboli | NVDA+p | NVDA+p | Questa opzione permette di stabilire la quantità di punteggiatura e di altri simboli che dovranno essere annunciati in parole.

#### Seleziona sintetizzatore

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri la finestra di dialogo seleziona sintetizzatore | `NVDA+control+s` | `NVDA+control+s` | La finestra Sintetizzatore, che si apre premendo il pulsante cambia... dalla categoria voce della finestra impostazioni di NVDA, consente di selezionare con quale sintesi vocale NVDA debba parlare.

#### Modificare al volo le impostazioni del sintetizzatore

Nome | Layout Desktop | Layout Laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Spostarsi al parametro successivo del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia destra | NVDA+Shift+Control+Freccia destra | Si sposta al prossimo parametro disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo
Spostarsi al parametro precedente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia sinistra | NVDA+Shift+Control+Freccia sinistra | Si sposta al parametro precedente disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo
Aumentare il parametro corrente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia su | NVDA+Shift+Control+Freccia su | Aumenta il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si aumenta la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si aumenta il volume etc
Diminuire il parametro corrente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia giù | NVDA+Shift+Control+Freccia giù | Diminuisce il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si diminuisce la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si diminuisce il volume etc

#### Braille

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Inseguimento Braille | NVDA+control+t | NVDA+control+t | Questa impostazione permette di decidere se il display braille seguirà il focus di sistema, il navigatore ad oggetti (cursore di controllo) o entrambi.

#### Audio

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri impostazioni audio | `NVDA+control+u` | `NVDA+control+u` | La categoria Audio nella finestra di dialogo Impostazioni NVDA contiene opzioni che consentono di modificare diversi aspetti della periferica audio di uscit.
Modalità attenuazione audio | `NVDA+shift+d` | `NVDA+shift+d` | Questa funzione, disponibile a partire da Windows8 in poi, consente di decidere se NVDA debba abbassare il volume delle altre applicazioni quando NVDA sta parlando, o per tutto il tempo in cui NVDA è in esecuzione.

#### Tastiera

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri impostazioni tastiera | `NVDA+control+k` | `NVDA+control+k` | La categoria impostazioni tastiera della finestra impostazioni di NVDA contiene opzioni che modificano il comportamento dello screen reader quando l'utente digita i caratteri sulla tastiera.
Leggi i caratteri digitati | NVDA+2 | NVDA+2 | Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutti i caratteri che vengono digitati sulla tastiera.
Leggi le parole digitate | NVDA+3 | NVDA+3 | Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le parole che vengono digitate sulla tastiera.
Leggi i tasti di comando | NVDA+4 | NVDA+4 | Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le combinazioni di tasti che non siano singoli caratteri che vengono digitati, ad esempio premendo il tasto control seguito da una lettera.

#### Mouse

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri impostazioni mouse | `NVDA+control+m` | `NVDA+control+m` | La categoria Mouse della finestra impostazioni di NVDA permette di attivare o meno il tracciamento del mouse, ascoltarne la posizione con segnali audio e altre opzioni aggiuntive.
Abilita tracciamento del mouse | NVDA+m | NVDA+m | Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare il testo sul quale è posizionato il puntatore, mentre ci si sposta con esso sullo schermo. Questo permette di individuare gli elementi con una rappresentazione fisica e reale su come essi siano disposti sul video, piuttosto che utilizzare la navigazione ad oggetti.

#### Cursore di Controllo

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Segue il focus della tastiera | NVDA+7 | | NVDA+7 | | Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà sempre posizionato sul medesimo oggetto del focus di sistema man mano che esso cambia.
Segue Cursore di sistema | NVDA+6 | NVDA+6 | Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà automaticamente spostato alla posizione del cursore di sistema man mano che esso si sposta.

#### Presentazione oggetti

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri le impostazioni presentazione oggetti | `NVDA+control+o` | `NVDA+control+o` | La categoria presentazione oggetti delle impostazioni di NVDA è utilizzata per impostare la quantità di informazioni che dovranno essere fornite in merito ai controlli quali descrizione, informazioni sulla posizione, e così via.
Aggiornamento barre di avanzamento | NVDA+u | | NVDA+u | | Quest'opzione è costituita da una casella ad elenco la cui funzione è controllare la modalità con la quale NVDA informerà l'utente sullo stato delle barre di avanzamento.
Leggi i cambiamenti dei contenuti dinamici | NVDA+5 | NVDA+5 | Permette di attivare o disattivare la lettura di alcuni contenuti, in particolare nelle applicazioni che fanno uso di terminali o la cronologia delle chat.

#### Modalità navigazione

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri impostazioni modalità navigazione | `NVDA+control+b` | `NVDA+control+b` | Questa categoria di impostazioni consente di stabilire come NVDA si debba comportare nella navigazione ed esplorazione di documenti o pagine complesse, come ad esempio le pagine web.
Usa il layout dello schermo, quando supportato | NVDA+v | NVDA+v | Questa opzione consente di specificare se, in modalità navigazione, elementi quali pulsanti, link e campi debbano occupare un'unica riga o se debbano mantenere per quanto possibile il flusso di testo più simile alla visualizzazione reale.
Spostamento automatico del focus sugli elementi raggiungibili durante la navigazione | NVDA+8 | NVDA+8 | Disabilitata per impostazione predefinita, questa opzione consente di scegliere se il focus di sistema debba essere impostato automaticamente su elementi raggiungibili dal focus stesso (collegamenti, campi modulo, ecc.) quando si utilizza la modalità navigazione.

#### Formato documento

Name | Desktop key | Laptop key | Description
--- | --- | --- | ---
Apri Impostazioni formattazione documento | `NVDA+control+d` | `NVDA+control+d` | la maggior parte delle opzioni in questa categoria servono a configurare quali informazioni inerente la formattazione NVDA dovrà pronunciare quando si scorre un documento con le frecce.

#### Impostazioni avanzate

Per "Leggere il riassunto di tutti i dettagli di un'annnotazione alla posizione del cursore di sistema", premere NVDA+d.

### Salvare e caricare la configurazione

Nome | Tasto Desktop | Tasto Laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Salva Configurazione | NVDA+Control+c | NVDA+Control+c | Salva la configurazione attuale in modo che non venga persa all'uscita da NVDA
Torna alla configurazione salvata | NVDA+Control+r | NVDA+Control+r | Ripristina la configurazione di NVDA risalente all'ultima volta che essa è stata salvata. Premere tre volte in rapida successione per ripristinare le impostazioni di configurazione predefinite

### Profili di configurazione

#### Gestione di base

- NVDA+control+p: Visualizza la finestra profili di configurazione.

## Display braille supportati

### Freedom Scientific Serie Focus/PAC Mate

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | topRouting1 (prima cella del Display)
Scorri Display Braille avanti | topRouting20/40/80 (ultima cella del Display)
Scorri display braille indietro | barraAvanzamentoSinistra
Scorri display Braille avanti | barraAvanzamentoDestra
Commuta inseguimento braille | leftGDFButton+rightGDFButton
Toggle left wiz wheel action | leftWizWheelPress
Move back using left wiz wheel action | leftWizWheelUp
Move forward using left wiz wheel action | leftWizWheelDown
Toggle right wiz wheel action | rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action | rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action | rightWizWheelDown
Route to braille cell | routing
tasti shift+tab | spazio+punto1+punto2
tasto tab | spazio+punto4+punto5
freccia su | spazio+punto1
freccia giù | spazio+punto4
control+freccia sinistra | spazio+punto2
control+freccia destra | spazio+punto5
freccia sinistra | spazio+punto3
freccia destra | spazio+punto6
tasto inizio/home | spazio+punto1+punto3
tasto fine | spazio+punto4+punto6
control+home/inizio | spazio+punto1+punto2+punto3
control+fine | spazio+punto4+punto5+punto6
tasto alt | spazio+punto1+punto3+punto4
alt+tab | spazio+punto2+punto3+punto4+punto5
alt+shift+tab | Spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
windows+tab | Spazio+punto2+punto3+punto4
tasto esc | spazio+punto1+punto5
tasto windows | spazio+punto2+punto4+punto5+punto6
spazio | spazio
Attiva/disattiva tasto control | spazio+punto3+punto8
Attiva/disattiva tasto alt | Spazio+punto6+punto8
Attiva/disattiva tasto windows | Spazio+punto4+punto8
Attiva/disattiva tasto NVDA | Spazio+punto5+punto8
Attiva/disattiva tasto shift | Spazio+punto7+punto8
Attiva/disattiva tasti control e shift | Spazio+punto3+punto7+punto8
Attiva/disattiva tasti alt e shift tasti | Spazio+punto6+punto+punto8
Attiva/disattiva tasti windows e shift | Spazio+punto4+punto7+punto8
Attiva/disattiva tasti NVDA e shift | Spazio+punto5+punto7+punto8
Attiva/disattiva tasti control e alt | Spazio+punto3+punto6+punto8
Attiva/disattiva tasti control, alt, e shift | Spazio+punto3+punto6+punto7+punto8
tasto windows+d (riduce a icona tutte le applicazioni) | spazio+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6
annuncia riga corrente | spazio+punto1+punto4
NVDA menu | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5

Per i modelli più recenti di Focus (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome | Tasto
--- | ---
Sposta display Braille alla riga precedente | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Sposta Display Braille alla riga successiva | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Solo per Focus 80:

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scorri display Braille avanti | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Optelec ALVA serie 6/protocol converter

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento display braille indietro | t1 o etouch1
Sposta il display braille alla riga precedente | t2
Spostarsi alla posizione attuale del focus | t3
Sposta il Display Braille alla riga successiva | t4
Scorrimento Display Braille avanti | t5 o etouch3
Portare cursore sulla cella braille | routing
Mostra informazioni di formattazione testo sulla cella braille | cursor routing secondario
Alterna simulazione tastiera HID | t1+spEnter
spostarsi all'inizio della riga in modalità in linea | t1+t2
Spostarsi alla fine della riga in modalità in linea | t4+t5
Commuta inseguimento braille | t1+t3
Leggi titolo | etouch2
Leggi barra di stato | etouch4
Tasto shift+tab | sp1
Tasto alt | sp2
Tasto esc | sp3
Tasto tab | sp4
Freccia su | spUp
Freccia giù | spDown
Freccia sinistra | spLeft
Freccia destra | spRight
Tasto invio | spEnter, Enter
leggere data/ora | sp2+sp3
Menu NVDA | sp1+sp3
Tasto windows+d (ridurre ad icona tutte le applicazioni) | sp1+sp4
tasto windows+b (focus sul system tray) | sp3+sp4
Tasto windows | sp1+sp2, Windows
Tasto alt+tab | sp2+sp4
tasto control+home | t3+spUp
tasto control+end | t3+spDown
Tasto home | t3+spLeft
Tasto end | t3+spRight
Tasto control | control

### Modelli Handy Tech

Name | Key
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | left, up, b3
Scorre Display Braille avanti | right, down, b6
Sposta il display braille alla riga precedente | b4
Sposta il display braille alla riga successiva | b5
Route to braille cell | routing
Tasto shift+tab | esc, left triple action key up+down
Tasto alt | b2+b4+b5
Tasto esc | b4+b6
tasto tab | enter, right triple action key up+down
tasto invio | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
tasto freccia su | joystickUp
tasto freccia giù | joystickDown
tasto freccia sinistra | joystickLeft
tasto freccia destra | joystickRight
Menu NVDA | b2+b4+b5+b6
Commuta inseguimento cursore braille | b2
Commuta cursore braille | b1
Commuta presentazione del focus in base al contesto | b7
Commuta immissione braille | spazio+b1+b3+b4 (spazio+B maiuscola)

### MDV Lilli

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | LF
Scorre Display Braille avanti | RG
Sposta il display braille alla riga precedente | UP
Sposta il display braille alla riga successiva | DN
Route to braille cell | routing
Tasto shift+tab | SLF
Tasto tab | SRG
Tasto alt+tab | SDN
Tasto alt+shift+tab | SUP

### Display Braille Baum/Humanware/APH/Orbit Reader

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | `d2`
Scorre Display Braille avanti | `d5`
Sposta il display braille alla riga precedente | `d1`
Sposta il display braille alla riga successiva | `d3`
Route to braille cell | `routing`
tasti shift+tab | `spazio+punto1+punto3`
tasto tab | `spazio+punto4+punto6`
tasti alt | `spazio+punto1+punto3+punto4` (`spazio+m`)
tasto escape | `spazio+punto1+punto5` (`spazio+e`)
tasto windows | `spazio+punto3+punto4`
tasti alt+tab | `spazio+punto2+punto3+punto4+punto5` (`spazio+t`)
Menu NVDA | `spazio+punto1+punto3+punto4+punto5` (`spazio+n`)
tasti windows+d (ridurre ad icona tutte le applicazioni) | `spazio+punto1+punto4+punto5` (`spazio+d`)
Dire tutto | `spazio+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6`

Per i modelli che possiedono un Joystick:

Nome | Tasto
--- | ---
FrecciaSu | up
Frecciagiù | down
FrecciaSinistra | left
FrecciaDestra | right
Tasto Invio | select

### hedo ProfiLine USB

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | K1
Scorri display braille avanti | K3
Sposta display braille alla riga precedente | B2
Sposta Display Braille alla riga successiva | B5
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | K2
Dire tutto | B6

### hedo MobilLine USB

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | K1
Scorri Display Braille avanti | K3
Sposta Display Braille alla riga precedente | B2
Sposta Display Braille alla riga successiva | B5
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | K2
Dire tutto | B6

### HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch

#### Assegnazione tasti per tutti i modelli

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | Sinistra
Scorri Display Braille avanti | Destra
Sposta Display Braille alla riga precedente | Su
Sposta Display Braille alla riga successiva | Giù
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | su+giù
Tasto Freccia su | spazio+punto1
Tasto Freccia giù | spazio+Punto4
Tasto Freccia Sinistra | spazio+punto3
Tasto Freccia Destra | spazio+punto6
shift+Tasto tab | spazio+punto1+punto3
Tasto tab | spazio+punto4+punto6
Tasto alt | spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Tasto esc | spazio+punto1+punto5 (spazio+e)
Tasto Invio | punto8
Tasto windows | spazio+punto3+punto4
Tasto alt+tab | spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Menu NVDA | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Tasti windows+d (Riduce a icona tutte le applicazioni) | spazio+punto1+punto4+punto5 (spazio+d)
Dire Tutto | punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6

#### Assegnazione tasti per Brailliant BI 32, BI 40 e B 80

Nome | Tasto
--- | ---
Menu NVDA | c1+c3+c4+c5 (command n)
Tasti Windows+d (riduce a icona tutte le applicazioni) | c1+c4+c5 (command d)
Dire tutto | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Assegnazione tasti per Brailliant BI 14

Nome | Tasto
--- | ---
Freccia su | joystick su
Freccia giù | joystick giù
Freccia sinistra | joystick sinistra
Freccia destra | joystick destra
Tasto invio | joystick action

### HIMS serie Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Nome | tasto
--- | ---
Route to braille cell | routing
Scorri display braille indietro | ScorriSuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro, scorriLatoSinistro
Scorri display braille avanti | ScorriGiùLatoSinistro, ScorriGiùLatoDestro, ScorriGiù
Sposta display braille alla riga precedente | ScorriSuLatoSinistro+ScorriSuLatoDestro
Sposta display braille alla riga successiva | ScorriGiuLatoSinistro+ScorriGiùLatoDestro
Sposta alla riga precedente in modalità revisione | FrecciaSuLatoDestro
Sposta alla riga successiva in modalità revisione | FrecciaGiùLatoDestro
Sposta al carattere precedente in modalità revisione | frecciaSinistraLatoDestro
Sposta al carattere successivo in modalità revisione | frecciaDestraLatoDestro
Move to current focus | ScorriSuLatoSinistro+ScorriGiuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro+ScorriGiùLatoDestro, ScorriLatoSinistro+ScorriLatoDestro
tasto control | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
tasto windows | f7, smartbeetle:f2
tasto alt | punto1+punto3+punto4+spazio, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tasto shift | f5
tasto insert | punto2+punto4+spazio, f6
tasto applicazioni | punto1+punto2+punto3+punto4+spazio, f8
tasto blocca maiuscole | punto1+punto3+punto6+spazio
tasto tab | punto4+punto5+spazio, f3, brailleedge:f2
tasto shift+alt+tab | f2+f3+f1
tasto alt+tab | f2+f3
tasto shift+tab | punto1+punto2+spazio
tasto fine | punto4+punto6+spazio
tasto control+fine | punto4+punto5+punto6+spazio
tasto inizio | punto1+punto3+spazio, smartbeetle:f4
tasto control+inizio | punto1+punto2+punto3+spazio
tasto alt+f4 | punto1+punto3+punto5+punto6+spazio
tasto freccia sinistra | punto3+spazio, frecciaSinistraLatoSinistro
tasto control+shift+freccia sinistra | punto2+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSinistra | punto2+spazio
tasto shift+alt+frecciaSinistra | punto2+punto7+f1
tasto alt+frecciaSinistra | punto2+punto7
tasto frecciaDestra | punto6+spazio, frecciaDestraLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaDestra | punto5+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaDestra | punto5+spazio
tasto shift+alt+frecciaDestra | punto5+punto7+f1
tasto alt+frecciaDestra | punto5+punto7
tasto paginaSu | punto1+punto2+punto6+spazio
tasto control+paginaSu | punto1+punto2+punto6+punto8+spazio
tasto frecciaSu | punto1+spazio, frecciaSuLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaSu | punto2+punto3+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSu | punto2+punto3+spazio
tasto shift+alt+frecciaSu | punto2+punto3+punto7+f1
tasto alt+frecciaSu | punto2+punto3+punto7
tasto shift+frecciaSu | ScorriGiuLatoSinistro+spazio
tasto PaginaGiù | punto3+punto4+punto5+spazio
tasto control+paginaGiù | punto3+punto4+punto5+punto8+spazio
tasto frecciaGiù | punto4+spazio, frecciaGiùLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaGiù | punto5+punto6+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaGiù | punto5+punto6+spazio
tasto shift+alt+frecciaGiù | punto5+punto6+punto7+f1
tasto alt+frecciaGiù | punto5+punto6+punto7
tasto shift+frecciaGiù | spazio+ScorriGiùLatoDestro
tasto escape | punto1+punto5+spazio, f4, brailleedge:f1
tasto canc | punto1+punto3+punto5+spazio, punto1+punto4+punto5+spazio
tasto f1 | punto1+punto2+punto5+spazio
tasto f3 | punto1+punto4+punto8+spazio
tasto f4 | punto7+f3
tasto windows+b | punto1+punto2+f1
tasto windows+d | punto1+punto4+punto5+f1
tasto control+insert | smartbeetle:f1+scorriLatoDestro
tasto alt+insert | smartbeetle:f3+scorriLatoDestro

### Display Braille Seika

#### Seika Versione 3, 4, e 5 (40 celle), Seika80 (80 celle)

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri indietro il display braille | left
Scorri display braille in avanti | right
Sposta il display braille alla riga precedente | b3
Sposta il display braille alla riga successiva | b4
Commuta inseguimento braille | b5
Dire tutto | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
Menu NVDA | left+right
Route to braille cell | routing

#### MiniSeika (16, 24 celle), V6, e V6Pro (40 celle)

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri indietro il display braille | left
Scorri display braille in avanti | right
Dire tutto | spazio+Backspace
Menu NVDA | Left+Right
Sposta il display braille alla riga precedente | LJ up
Sposta il display braille alla riga successiva | LJ down
Commuta inseguimento braille | LJ center
tab | LJ right
shift+tab | LJ left
Freccia su | RJ up
Freccia giù | RJ down
Freccia sinistra | RJ left
Freccia destra | RJ right
Route to braille cell | routing
shift+freccia su | Spazio+RJ up, Backspace+RJ up
shift+freccia giù | Spazio+RJ down, Backspace+RJ down
shift+freccia sinistra | Spazio+RJ left, Backspace+RJ left
shift+freccia destra | Spazio+RJ right, Backspace+RJ right
Tasto invio | RJ center, punto8
Tasto esc | Spazio+RJ center
Tasto windows | Backspace+RJ center
Spazio | Spazio, Backspace
backspace | punto7
pagina su | spazio+LJ right
pagina giù | spazio+LJ left
inizio | spazio+LJ up
fine | spazio+LJ down
control+home | backspace+LJ up
control+end | backspace+LJ down

Sono supportati i seguenti display braille:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB e bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live e BRAILLEX Live Plus (USB e bluetooth)

Questi modelli non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

La maggior parte dei dispositivi è dotata di una barra di navigazione facilitata (EAB) che permette di svolgere le operazioni in una modalità molto più rapida ed intuitiva.. Questa barra può essere spostata in quattro direzioni e ciascuna direzione ha due posizioni. la serie C e la serie Live sono le uniche eccezioni a questa regola.

Tali serie ed alcuni altri display presentano due file di cursor routing dove la riga superiore viene utilizzata per ottenere informazioni sulla formattazione. Tenendo premuto uno dei tasti della fila superiore e spostando la barra di accesso rapido nella serie C, si simula la seconda posizione della EAB. Mantenendo premuti i tasti su, giù, destra e sinistra (o EAB) permetterà di ripetere l'azione corrispondente.. I display della serie Live hanno solo una riga di cursor routing e la EAB si sposta di un solo scatto per ciascuna direzione. Il secondo scatto può essere emulato premendo uno dei tasti di routing e premendo l'EAB nella direzione corrispondente.

In genere, sono disponibili i seguenti tasti in questi display braille::

Nome | Tasto
--- | ---
l1 | Tasto sinistro frontale
l2 | Tasto sinistro posteriore
r1 | tasto destro frontale
r2 | tasto destro posteriore
up | uno scatto in su
up2 | 2 scatti in su
left | 1 scatto a sinistra
left2 | 2 scatti a sinistra
right | 1 Scatto a destra
right2 | 2 Scatti a destra
dn | 1 Scatto in basso
dn2 | 2 Scatti in basso

Seguono i comandi per i Display Papenmeier associati con NVDA:

### Nuovi modelli Papenmeier BRAILLEX

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display braille indietro | left
Scorri Display Braille avanti | right
Sposta Display Braille alla riga precedente | up
Sposta Display Braille alla riga successiva | dn
Route to braille cell | routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo | l1
Attiva l'oggetto corrente | l2
Commuta inseguimento Braille | r2
Annuncia Titolo | l1+up
Annuncia barra di stato | l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | left2
Spostarsi all'oggetto successivo | right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille | Riga cursor routing superiore

Nome | Tasto
--- | ---
escape | spazio con punto 7
Freccia su| spazio con punto 2
Freccia sinistra | spazio con punto 1
Freccia Destra | spazio con punto 4
Freccia giù | spazio con punto 5
control | lt+punto2
alt | lt+punto3
control+escape | spazio con punto 1 2 3 4 5 6
tab | spazio con punto 3 7

### Papenmeier Braille BRAILLEX vecchi modelli

Dispositivi con EAB

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display braille indietro | left
Scorri Display Braille avanti | right
Sposta Display Braille alla riga precedente | up
Sposta Display Braille alla riga successiva | dn
Route to braille cell | routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo | l1
Attiva l'oggetto corrente | l2
Annuncia Titolo | l1+up
Annuncia barra di stato | l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | left2
Spostarsi all'oggetto successivo | right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille | Riga cursor routing superiore

BRAILLEX Tiny:

Nome | Tasto
--- | ---
Annuncia carattere attuale in modalità navigazione | l1
Attiva oggetto corrente | l2
Scorri display braille indietro | left
Scorri display braille avanti | right
Sposta display braille alla riga precedente | up
Sposta display braille alla riga successiva | dn
Commuta inseguimento braille | r2
Spostarsi all'oggetto contenitore | r1+up
Spostarsi al primo oggetto contenuto | r1+dn
Spostarsi all'oggetto precedente | r1+left
Spostarsi all'oggetto successivo | r1+right
Annuncia formattazione testo | reportf
Leggi titolo | l1+up
Leggi barra di stato | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Nome | Tasto
--- | ---
Annuncia carattere attuale in modalità navigazione | l1
Attiva oggetto corrente | l2
Commuta inseguimento braille | r2
Annuncia formattazione testo | reportf
Sposta display braille alla riga precedente | up
Sposta display braille indietro | left
Sposta display braille avanti | right
Sposta display braille alla riga successiva | dn
Spostarsi all'oggetto successivo | left2
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | right2

### HumanWare BrailleNote

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | back
Scorre Display Braille avanti | advance
Sposta Display Braille alla riga precedente | previous
Sposta display braille alla riga successiva | next
Route to braille cell | routing
Menu NVDA | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Commuta inseguimento braille | previous+next
Freccia su | spazio+punto1
Freccia giù | spazio+punto4
Freccia sinistra | spazio+punto3
Freccia destra | spazio+punto6
Pagina su | spazio+punto1+punto3
Pagina giù | spazio+punto4+punto6
Tasto Home | spazio+punto1+punto2
Tasto End | spazio+punto4+punto5
Control+home | spazio+punto1+punto2+punto3
Control+end | spazio+punto4+punto5+punto6
Spazio | spazio
Invio | spazio+punto8
Backspace | spazio+punto7
Tasto Tab| spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Shift+tab | spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
Tasto Windows | spazio+punto2+punto4+punto5+punto6 (spazio+w)
Tasto Alt | spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Commuta aiuto immissione | spazio+punto2+punto3+punto6 (spazio+h abbassata)

Di seguito i comandi relativi al BrailleNote QT quando non è impostato in modalità immissione braille.

Nome | Tasto
--- | ---
menu NVDA | read+n
Tasto Freccia su | FrecciaSu
Tasto Freccia giù | FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra | FrecciaSinistra
Tasto freccia destra | FrecciaDestra
Tasto pagina su | function+frecciaSu
Tasto pagina giù | function+frecciaGiù
Tasto Home | function+frecciaSinistra
Tasto End | function+frecciaDestra
Control+home | read+t
Control+end | read+b
Tasto Invio | Invio
Tasto Backspace | backspace
Tasto Tab | tab
Shift+tab | shift+tab
Tasto Windows | read+w
Tasto Alt | read+m
Attiva/disattiva aiuto immissione | read+1

Di seguito i comandi assegnati alla rotella di scorrimento:

Nome | Tasto
--- | ---
Tasto Freccia su | FrecciaSu
Tasto Freccia giù | FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra | FrecciaSinistra
Tasto freccia destra | FrecciaDestra
Tasto Invio | Pulsante centrale
Tasto Tab | rotella senso orario
Shift+tab | rotella senso antiorario

### EcoBraille

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento indietro | T2
Scorrimento avanti | T4
Spostarsi alla riga precedente | T1
Spostarsi alla riga successiva | T5
Route to braille cell | Routing
Attivare oggetto corrente | T3
Modalità revisione successiva | F1
Spostarsi all'oggetto contenitore | F2
Modalità revisione precedente | F3
Spostarsi all'oggetto precedente | F4
Annunciare oggetto corrente | F5
Spostarsi all'oggetto successivo | F6
Spostarsi all'oggetto che ha il focus | F7
Spostarsi al primo oggetto contenuto | F8
Spostare il cursore di sistema alla posizione corrente del cursore di controllo | F9
Leggi la posizione del cursore di controllo | F0
Commuta inseguimento braille | A

### SuperBraille

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento display braille indietro | Meno del tastierino numerico
Scorrimento display braille avanti | Più del tastierino numerico

### Display Eurobraille

#### Funzioni tastiera braille

Nome | Tasto
--- | ---
Cancella l'ultima cella o carattere braille inserito | `backspace`
Transcodifica qualsiasi input braille e premi il tasto Invio |`backspace+space`
Attiva/disattiva il tasto `NVDA` | `punto3+punto5+spazio`
tasto `insert` | `punto1+punto3+punto5+spazio`, `punto3+punto4+punto5+spazio`
tasto `cancella` | `punto3+punto6+spazio`
Tasto `inizio` | `punto1+punto2+punto3+spazio`
Tasto `fine` | `punto4+punto5+punto6+spazio`
Tasto `freccia sinistra` | `punto2+spazio`
Tasto `freccia destra` | `punto5+spazio`
Tasto `freccia su` | `punto1+spazio`
Tasto `freccia giù` | `punto6+spazio`
Tasto `pagina su` | `punto1+punto3+spazio`
Tasto `pagina giù` | `punto4+punto6+spazio`
Tasto `1 del tastierino numerico` | `punto1+punto6+backspace`
Tasto `2 del tastierino numerico` | `punto1+punto2+punto6+backspace`
Tasto `3 del tastierino numerico` | `punto1+punto4+punto6+backspace`
Tasto `4 del tastierino numerico` | `punto1+punto4+punto5+punto6+backspace`
Tasto `5 del tastierino numerico` | `punto1+punto5+punto6+backspace`
Tasto `6 del tastierino numerico` | `punto1+punto2+punto4+punto6+backspace`
Tasto `7 del tastierino numerico` | `punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+backspace`
Tasto `8 del tastierino numerico` | `punto1+punto2+punto5+punto6+backspace`
Tasto `9 del tastierino numerico` | `punto2+punto4+punto6+backspace`
Tasto `Insert del tastierino numerico` | `punto3+punto4+punto5+punto6+backspace`
Tasto `punto del tastierino numerico` | `punto2+backspace`
Tasto `barra del tastierino numerico` | `punto3+punto4+backspace`
Tasto `asterisco del tastierino numerico` | `punto3+punto5+backspace`
Tasto `meno del tastierino numerico` | `punto3+punto6+backspace`
Tasto `più del tastierino numerico` | `punto2+punto3+punto5+backspace`
Tasto `invio del tastierino numerico` | `punto3+punto4+punto5+backspace`
tasto `escape` | `punto1+punto2+punto4+punto5+spazio`, `l2`
Tasto `tab` | `punto2+punto5+punto6+spazio`, `l3`
Tasti `maiusc+tab` | `punto2+punto3+punto5+spazio`
Tasto `printScreen` | `punto1+punto3+punto4+punto6+spazio`
Tasto `pausa` | `punto1+punto4+spazio`
Tasto `applicazioni` | `punto5+punto6+backspace`
Tasto `f1` | `punto1+backspace`
Tasto `f2` | `punto1+punto2+backspace`
Tasto `f3` | `punto1+punto4+backspace`
Tasto `f4` | `punto1+punto4+punto5+backspace`
Tasto `f5` | `punto1+punto5+backspace`
Tasto `f6` | `punto1+punto2+punto4+backspace`
Tasto `f7` | `punto1+punto2+punto4+punto5+backspace`
Tasto `f8` | `punto1+punto2+punto5+backspace`
Tasto `f9` | `punto2+punto4+backspace`
Tasto `f10` | `punto2+punto4+punto5+backspace`
Tasto `f11` | `punto1+punto3+backspace`
Tasto `f12` | `punto1+punto2+punto3+backspace`
Tasto `Windows` | `punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+spazio`
Attiva/disattiva tasto `windows` | `punto1+punto2+punto3+punto4+backspace`, `punto2+punto4+punto5+punto6+spazio`
Tasto `capsLock` | `punto7+backspace`, `punto8+backspace`
Tasto `blocnum` | `punto3+backspace`, `punto6+backspace`
Tasto `shift` | `punto7+spazio`
Attiva/disattiva tasto `shift` | `punto1+punto7+spazio`, `punto4+punto7+spazio`
Tasto `control` | `punto7+punto8+spazio`
Attiva/disattiva tasto `control` | `punto1+punto7+punto8+spazio`, `punto4+punto7+punto8+spazio`
Tasto `alt` | `punto8+spazio`
Attiva/disattiva tasto `alt` | `punto1+punto8+spazio`, `punto4+punto8+spazio`
Attiva/Disattiva simulazione tastiera HID | `switch1Left+joystick1Giù`, `switch1Right+joystick1giù`

#### comandi da tastiera b.book

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri il display braille indietro | `indietro`
Scorri il display braille in avanti | `avanti`
Vai al focus attuale | `indietro+avanti`
Route to braille cell | `routing`
Tasto `freccia sinistra` | `joystick2sinistra`
Tasto `freccia destra` | `joystick2Destra`
Tasto `freccia su` | `joystick2Su`
Tasto `freccia giù` | `joystick2Giù`
tasto `invio` | `joystick2Center`
tasto `escape` | `c1`
Tasto `tab` | `c2`
Attiva/disattiva tasto `shift` | `c3`
Attiva/disattiva tasto `control` | `c4`
Attiva/disattiva tasto `alt` | `c5`
Attiva/disattiva tasto `NVDA` | `c6`
Tasto `control+Inizio` | `c1+c2+c3`
Tasto `control+Fine` | `c4+c5+c6`

#### Comandi da tastiera b.note

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri il display braille indietro | `leftKeypadLeft`
Scorri il display braille in avanti | `leftKeypadRight`
Route to braille cell | `routing`
Annuncia formattazione del testo sotto la cella braille | `doubleRouting`
Vai alla riga successiva in modalità cursore di controllo| `leftKeypadDown`
Passa alla modalità revisione precedente | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
Passa alla modalità revisione successiva | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
tasto `frecciaSinistra` | `rightKeypadLeft`
Tasto `freccia Destra` | `rightKeypadRight`
tasto `frecciaSu` | `rightKeypadUp`
Tasto `frecciaGiù` | `rightKeypadDown`
Tasto `control+inizio` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
Tasto `control+fine` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### Comandi da tastiera Esys

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri il display braille indietro | `switch1Left`
Scorri il display braille avanti | `switch1Right`
Vai al focus corrente | `switch1Center`
Route to braille cell | `routing`
Annuncia formattazione del testo sotto la cella braille | `doubleRouting`
Vai alla riga precedente con cursore di controllo | `joystick1Up`
Vai alla riga successiva con cursore di controllo | `joystick1Down`
Vai al carattere precedente con cursore di controllo | `joystick1Left`
Passa al carattere successivo con cursore di controllo | `joystick1Right`
Tasto `frecciasinistra` | `joystick2Left`
Tasto `frecciaDestra` | `joystick2Right`
Tasto `frecciaSu` | `joystick2Su`
Tasto `frecciaGiù` | `joystick2Down`
tasto `invio` | `joystick2Center`

#### Comandi tastiera Esytime

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri il display braille indietro | `l1`
Scorri il display braille avanti | `l8`
Vai al focus corrente | `l1+l8`
Route to braille cell | `routing`
Annuncia formattazione del testo sotto la cella braille | `doubleRouting`
Vai alla riga precedente con cursore di controllo | `joystick1Up`
Vai alla riga successiva con cursore di controllo | `joystick1Down`
Vai al carattere precedente con cursore di controllo | `joystick1Left`
Vai al carattere successivo con cursore di controllo | `joystick1Right`
Tasto `frecciaSinistra` | `joystick2Left`
Tasto `frecciaDestra` | `joystick2Right`
Tasto `frecciaSu` | `joystick2Up`
Tasto `frecciaGiù` | `joystick2Down`
tasto `invio` | `joystick2Center`
tasto `escape` | `l2`
Tasto `tab` | `l3`
Attiva/disattiva tasto `shift` | `l4`
Attiva/disattiva tasto `control` | `l5`
Attiva/disattiva tasto `alt` | `l6`
Attiva/disattiva tasto `NVDA` | `l7`
Tasto `control+inizio` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
Tasto `control+fine` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
Attiva/Disattiva simulazione Tastiera HID | `l1+joystick1Giù`, `l8+joystick1Giù`

### Display Braille Nattiq serie N

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro back | su
Scorri Display Braille avanti | giù
Sposta display braille alla riga precedente | sinistra
Sposta Display Braille alla riga successiva | destra
Funzioni di cursor routing | routing

### BRLTTY

Nome | comando BRLTTY
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | fwinlt (va indietro di una finestra)
Scorre Display Braille avanti | fwinrt (va avanti di una finestra)
Sposta il Display Braille alla riga precedente | lnup (va su di una riga)
Sposta il Display Braille alla riga successiva | lndn (va già di una riga)
Route to braille cell | route (porta il cursore al carattere)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Nome | Tasto
--- | ---
Va alla prima riga in modalità cursore di controllo | `home1`, `home2`
Va all'ultima riga in modalità cursore di controllo | `end1`, `end2`
Porta il navigatore ad oggetti sul focus attuale | `eCursor1`, `eCursor2`
Va al focus attuale | `cursor1`, `cursor2`
Sposta il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti | `home1+home2`
Sposta il navigatore ad oggetti alla posizione del mouse e la legge | `end1+end2`
Sposta il focus sull'oggetto del navigatore | `eCursor1+eCursor2`
Commuta inseguimento braille | `cursor1+cursor2`
Sposta il display braille alla riga precedente | `up1`, `up2`, `up3`
Sposta il display braille alla riga successiva | `down1`, `down2`, `down3`
Scorre display braille indietro | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
Scorre display braille avanti | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
Route to braille cell | `routing`
Visualizza la formattazione del testo sulla cella braille | `secondary routing`
Cambia il modo in cui le informazioni contestuali sono presentate in braille | `attribute1+attribute3`
Passa tra le modalità parlare, bip e spento | `attribute2+attribute4`
Passa alla modalità di revisione precedente (oggetto, documento o schermo) | `f1`
Passa alla modalità di revisione successiva (oggetto, documento o schermo) | `f2`
Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto che lo contiene | `f3`
Sposta il navigatore ad oggetti sul primo oggetto al proprio interno | `f4`
Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto precedente | `f5`
Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto successivo | `f6`
Legge l'oggetto attuale del navigatore | `f7`
Riporta informazioni sulla posizione del testo o dell'oggetto in corrispondenza del cursore di controllo | `f8`
Mostra impostazioni braille | `f1+home1`, `f9+home2`
Legge la barra di stato e vi sposta il navigatore ad oggetti | `f1+end1`, `f9+end2`
Scorre tra le forme del cursore braille | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
Attiva o disattiva il cursore braille | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
Passa tra le modalità di visualizzazione messaggi in braille | `f1+f2`, `f9+f10`
Attiva o disattiva la visualizzazione della selezione in braille | `f1+f5`, `f9+f14`
Passa tra le scelte possibili della funzione "sposta il cursore di sistema con cursor routing anche quando il braille segue il cursore di controllo" | `f1+f3`, `f9+f11`
Esegue l'azione predefinita sull'oggetto attuale del navigatore | `f7+f8`
Legge data/ora | `f9`
Annuncia lo stato della batteria e il tempo rimanente se l'alimentazione non è collegata in | `f10`
Legge il titolo | `f11`
Legge la barra di stato | `f12`
Legge la riga corrente sul cursore dell'applicazione | `f13`
Dire tutto | `f14`
Legge il carattere corrente alla posizione del cursore di controllo | `f15`
Legge la riga del navigatore ad oggetti su cui si trova il cursore di controllo | `f16`
Legge la parola del navigatore ad oggetti su cui si trova il cursore di controllo | `f15+f16`
Sposta il cursore di controllo alla riga precedente del navigatore ad oggetti e la legge | `lWheelUp`, `rWheelUp`
Sposta il cursore di controllo alla riga precedente del navigatore ad oggetti e la legge | `lWheelDown`, `rWheelDown`
Tasto `Windows+d` (riduce a icona tutte le applicazioni) | `attribute1`
`Tasto Windows+e` (questo pc) | `attribute2`
Tasto `Windows+b` (Porta il focus sulla system tray) | `attribute3`
`Tasto Windows+i` (Impostazioni Windows) | `attribute4`

### Display Standard HID Braille

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri il display braille indietro | pan left or rocker up
Scorri il display braille avanti | pan right or rocker down
Route to braille cell | routing set 1|
Attiva/disattiva inseguimento braille | su+giù
Tasto freccia su | joystick su, dpad up o spazio+punto1
Tasto freccia giù | joystick giù, dpad down o spazio+punto4
Tasto freccia sinistra | spazio+punto3, joystick sinistra o dpad left
Tasto freccia destra | spazio+punto6, joystick destra o dpad right
tasto MAIUSC+TAB | spazio+punto1+punto3
Tasto tab | spazio+punto4+punto6
tasto alt | spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
tasto esc | spazio+punto1+punto5 (spazio+e)
tasto invio | punto8, centro del joystick o dpad center
tasto windows | spazio+punto3+punto4
tasto alt+tab | spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Menu NVDA | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
tasto windows+d (minimizzare tutte le applicazioni) | spazio+punto1+punto4+punto5 (spazio+d)
Dire tutto | spazio+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6